|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2018/15 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  12 June 2018  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ   
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов**

Женева, 17–21 сентября 2018 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

**Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:**

**новые предложения**

Пункт 7.5.2.1 МПОГ/ДОПОГ – запрещение совместной погрузки упаковок, для которых не предписаны знаки опасности

Передано правительством Германии[[1]](#footnote-1)\* [[2]](#footnote-2)\*\*

Введение

1. В Германии в связи с положениями пункта 7.5.2 МПОГ/ДОПОГ о запрещении совместной погрузки встал вопрос о том, каким образом следует поступать с упаковками опасных грузов, для которых в таблице А главы 3.2 не предписано никаких знаков опасности (№ ООН 2211 и 3314).

2. Германия считает, что погрузка № ООН 2211 и 3314 совместно c грузами классов 2–9 не создает никаких проблем с точки зрения безопасности. Однако следует запретить их совместную погрузку с веществами и изделиями класса 1, поскольку при перевозке № ООН 2211 и 3314 существует опасность образования взрывоопасной среды. Кроме того, в соответствии с таблицей, содержащейся в подразделе 7.5.2.1 МПОГ/ДОПОГ, совместная погрузка с веществами и изделиями класса 1 возможна только в весьма ограниченной степени.

Предложение

3. Включить следующий текст в качестве второго предложения пункта 7.5.2.1 МПОГ/ДОПОГ:

«Совместная погрузка упаковок, содержащих опасные грузы, для которых в таблице А главы 3.2 не предписано никаких знаков опасности, с веществами и изделиями класса 1 запрещается».

4. Сопутствующая поправка к подразделу 7.5.2.1:

Нынешнее второе предложение становится третьим предложением.

Обоснование

5. В подразделе 7.5.2.1 МПОГ/ДОПОГ отсутствует какое-либо четкое заявление относительно совместной погрузки упаковок, содержащих опасные грузы, для которых в таблице А главы 3.2 не предписано никаких знаков опасности. По соображениям безопасности необходимо предусмотреть подобное запрещение совместной погрузки для веществ и изделий класса 1. В настоящее время это касается лишь № ООН 2211 и 3314, включенных в таблицу A.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на   
   2018–2019 годы (ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 9 (9.2)). [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2018/15. [↑](#footnote-ref-2)