**Economic Commission for Europe**

Inland Transport Committee

**Working Party on the Transport of Dangerous Goods**

**115th session**

Geneva, 2 - 5 April 2024 2 April 2024

Item 4 of the provisional agenda

**Work of the RID/ADR/ADN Joint Meeting**

Тексты, принятые на совместном совещании: Проекты поправок к ДОПОГ для вступления в силу 1 января 2027 года

Записка секретариата

Секретариат воспроизводит ниже предложения по поправкам к ДОПОГ, которые должны вступить в силу 1 января 2027 года и которые были приняты Совместным совещанием на его сессии в марте 2024 года (проект доклада: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2024/R.2 и add.1 / Окончательный доклад, подлежащий публикации: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/172).

Глава 1.1

1.1.4.7.1 Изменить заголовок следующим образом: «*Импорт опасных веществ в сосудах под давлением*»*.*

1.1.4.7.2 Изменить заголовок следующим образом: «*Экспорт опасных веществ в сосудах под давлением и порожних неочищенных сосудов под давлением*»*.*

Глава 3.2, Таблица A

Для № ООН 3373 (вторая позиция) в колонку (17) включить «VC3».

Глава 4.1

4.1.4.1, P200 В пункте (12) 1.3 добавить следующий новый второй отступ:

«– EN 14140; или».

Глава 4.3

4.3.3.1.1 В таблице, в строке «2 Расчетное давление», колонка «Код цистерны», в пояснении к «Х» заменить «4.3.2.2.5» на «4.3.2.2.6».

4.3.3.2 Включить новый пункт 4.3.3.2.5 следующего содержания:

«4.3.3.2.5 До наполнения транспортные средства-батареи и МЭГК должны пройти проверку, с тем чтобы убедиться в том, что они допущены к перевозке данного газа и удовлетворяют требованиям применимых положений ДОПОГ. Элементы транспортных средств-батарей и МЭГК, которые представляют собой сосуды под давлением, должны наполняться в соответствии со значениями рабочего давления и коэффициента наполнения, а также положениями, касающимися наполнения, приведенными в инструкции по упаковке Р200 в подразделе 4.1.4.1 для конкретного газа, загружаемого в каждый элемент. Если транспортные средства-батареи и МЭГК наполняются как единое целое или же группы их элементов наполняются одновременно, давление наполнения или масса загрузки не должны превышать наименьшее максимальное давление наполнения или наименьшую максимальную массу загрузки любого отдельного элемента. Транспортные средства-батареи и МЭГК не должны наполняться сверх применимых допустимых значений массы».

Изменить нумерацию существующего пункта 4.3.3.2.5 на 4.3.3.2.6.

Глава 6.8

6.8.2.4.1 В предложении после таблицы заменить «4.3.3.2.5» на «4.3.3.2.6».

6.8.2.4.3 Добавить новый третий абзац в следующей редакции:

«Если установленный срок промежуточной проверки истек, то должна быть проведена промежуточная проверка или, в качестве альтернативы, может быть проведена периодическая проверка в соответствии с пунктом 6.8.2.4.2»

6.8.3.4.2 Заменить «4.3.3.2.5» на «4.3.3.2.6».