Каталог вопросов по ВОПОГ 2019 года: газы

| **Газы − знания по физике и химии****Целевая тема 1.1: Закон состояния идеальных газов, Бойль-Мариотт − Гей-Люссак** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 231 01.1-01 | Закон Бойля-Мариотта: *P.V =* константа | С |
|  | Некоторое количество азота под абсолютным давлением в 100 кПа занимает объем 60 м3. При постоянной температуре 10 °С азот сжимается до абсолютного давления, равного 500 кПа. Каким в этом случае будет объем? |  |
|  | A 1 м3B 11 м3C 12 м3D 20 м3 |  |
| 231 01.1-02 | Закон Бойля-Мариотта: *P.V =* константа | С |
|  | В грузовом танке вместимостью 250 м3 находятся пары пропана при температуре окружающей среды и под абсолютным давлением, равным 400 кПа. Через отверстие в трубопроводе выделяется такое количество пропана, что давление в грузовом танке уравнивается с атмосферным давлением.Какой будет объем облака пропана, если он не смешается с воздухом? |  |
|  | A 250 м3B 500 м3C 750 м3D 1 000 м3 |  |
| 231 01.1-03 | Закон Бойля-Мариотта: *P.V =* константа | В |
|  | Определенное количество азота под избыточным давлением 160 кПа занимает объем 50 м3. Азот сжимается до объема 20 м3. Температура остается постоянной.Каким будет в этом случае давление азота? |  |
|  | A 250 кПаB 400 кПаC 500 кПаD 600 кПа |  |
| 231 01.1-04 | Закон Бойля-Мариотта: *PV =* константа | А |
|  | В грузовом танке вместимостью 250 м3 находится азот под абсолютным давлением 220 кПа. Какое нужно количество азота, для того чтобы довести давление в этом грузовом танке до 400 кПа? |  |
|  | A 450 м3B 700 м3C 950 м3D 1 200 м3 |  |
| 231 01.1-05 | Закон Бойля-Мариотта: *P.V =* константа | В |
|  | Определенное количество азота под абсолютным давлением 320 кПа занимает объем 50 м3. При постоянной температуре этот объем доводится до 10 м3. Каким будет в этом случае абсолютное давление азота? |  |
|  | A 1 100 кПаB 1 600 кПаC 2 000 кПаD 2 100 кПа |  |
| 231 01.1-06 | Закон Гей-Люссака: *Р/Т =* константа | С |
|  | В закрытом грузовом танке находятся пары пропана под абсолютным давлением 120 кПа при температуре 10 °С. Вместимость танка остается постоянной, а температура повышается до тех пор, пока абсолютное давление не достигнет 140 кПа. Какой будет в этом случае температура газа? |  |
|  | A 12 °СB 20 °СC 57 °СD 293 °С |  |
| 231 01.1-07 | Закон Гей-Люссака: *Р/Т =* константа | D |
|  | В грузовом танке находится пропан в газообразном состоянии под абсолютным давлением 500 кПа и при температуре 40 °С. Газ охлаждается до +9 °С. Каким будет в этом случае абсолютное давление в грузовом танке? |  |
|  | A 100 кПаB 120 кПаC 360 кПаD 450 кПа |  |
| 231 01.1-08 | Закон Гей-Люссака: *Р/Т =* константа | B |
|  | В грузовом танке вместимостью 300 м3 находится азот под давление 250 кПа при температуре –12 °С. Температура азота повышается до 30 °С. Каким будет в этом случае абсолютное давление? |  |
|  | A 180 кПаB 290 кПаC 450 кПаD 750 кПа |  |
| 231 01.1-09 | Закон Гей-Люссака: *Р/Т =* константа | С |
|  | В барабане вместимостью 10 м3, заполненном азотом, поддерживается абсолютное давление 1 000 кПа при температуре 100 °С. Вместимость барабана остается постоянной, а его содержимое охлаждается до –12 °С. Каким будет в этом случае абсолютное давление? |  |
|  | A 100 кПаB 600 кПаC 700 кПаD 800 кПа |  |
| 231 01.1-10 | Закон Гей-Люссака: *Р/Т =* константа | В |
|  | В грузовом танке находится азот при температуре 40 °С. Абсолютное давление в 600 кПа должно быть снижено до 500 кПа. До какой температуры следует охладить этот азот? |  |
|  | A до –22,6 °СB до –12,2 °СC до 33,3 °СD до 32 °С |  |

| **Газы − знания по физике и химии****Целевая тема 1.2: Закон состояния идеальных газов, основные законы** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 231 01.2-01 | Основной закон состояния газов: *P.V/T* = константа | A |
|  | Температура газа объемом 40 м3 под абсолютным давлением 100 кПа увеличивается с 20 °C до 50 °C. Абсолютное давление увеличивается на 200 кПа. Каким будет в этом случае объем? |  |
|  | A 22 м3B 29 м3C 33 м3D 50 м3 |  |
| 231 01.2-02 | Основной закон состояния газов: *P.V/T* = константа | B |
|  | Определенное количество газа занимает объем 9 м3 при абсолютном давлении 100 кПа и температуре 10 °C. Температура повышается до 51 °C при одновременном снижении объема до 1 м3. Каким будет в этом случае абсолютное давление? |  |
|  | A 930 кПаB 1 030 кПаC 1 130 кПаD 2 050 кПа |  |
| 231 01.2-03 | Основной закон состояния газов: *P.V/T* = константа | D |
|  | Определенное количество газа занимает объем 40 м3 при температуре 50 °C и абсолютном давлении 200 кПа. Температура газа снижается до 10 °C, а абсолютное давление доводится до 100 кПа. Каким будет в этом случае объем? |  |
|  | A 12 м3B 16 м3C 52 м3D 70 м3 |  |
| 231 01.2-04 | Основной закон состояния газов: *P.V/T* = константа | C |
|  | Определенное количество газа занимает объем 20 м3 при температуре 50 °C и абсолютном давлении 200 кПа. Температура газа снижается до 18 °C, а объем увеличивается до 40 м3. Каким будет в этом случае абсолютное давление газа? |  |
|  | A 40 кПаB 60 кПаC 90 кПаD 140 кПа |  |
| 231 01.2-05 | Основной закон состояния газов: *P.V/T* = константа | D |
|  | Определенное количество газа занимает объем 10 м3 при температуре 3,0 °C и абсолютном давлении 100 кПа. До какой температуры необходимо довести газ, чтобы при абсолютном давлении 110 кПа он занимал объем 11 м3? |  |
|  | A 3,5 °CB 3,6 °CC 46 °CD 61 °C |  |
| 231 01.2-06 | Основной закон состояния газов: *P.V/T* = константа | B |
|  | Определенное количество газа занимает объем 20 м3 при температуре 77 °C и абсолютном давлении 100 кПа. До какой температуры необходимо охладить газ, чтобы при абсолютном давлении 200 кПа он занимал объем 8 м3? |  |
|  | A −63 °CB 7 °CC 46 °CD 62 °C |  |
| 231 01.2-07 | Основной закон состояния газов: *P.V/T* = константа | A |
|  | При температуре 10 °C и абсолютном давлении 100 кПа определенное количество газа занимает объем 70 м3. Каким будет объем газа, если абсолютное давление будет доведено до 200 кПа, а температура − до 50 °C? |  |
|  | A 40 м3B 53 м3C 117 м3D 175 м3 |
| 231 01.2-08 | Основной закон состояния газов: *P.V/T* = константа | B |
|  | При температуре 10 °C и абсолютном давлении 100 кПа определенное количество газа занимает объем 5 м3. Каким будет объем газа, если абсолютное давление будет доведено до 200 кПа, а температура − до 170 °C? |  |
|  | A 2,0 м3B 3,9 м3C 5,3 м3D 42,5 м3 |
| 231 01.2-09 | Основной закон состояния газов: *P.V/T* = константа | А |
|  | Газ объемом 8 м3 и температурой 7 °C подвергается абсолютному давлению 200 кПа.Каким будет абсолютное давление в том случае, если объем будет доведен до 20 м3, а температура − до 77 °C? |  |
|  | A 100 кПаB 150 кПаC 880 кПаD 1 320 кПа |  |
| 231 01.2-10 | Основной закон состояния газов: *P.V/T* = константа | С |
|  | Определенное количество газа занимает объем 8 м3 при температуре 7 °C и абсолютном давлении 200 кПа. Какой должна быть температура, чтобы газ при абсолютном давлении 100 кПа занимал объем 20 м3? |  |
|  | A 9 °CB 12 °CC 77 °CD 194 °C |  |

| **Знания по физике и химии** **Целевая тема 2.1: Парциальное давление и газовые смесиОпределения и простые расчеты** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 231 02.1-01 | Парциальное давление − определения | B |
|  | Что означает парциальное давление газа в смеси газов, содержащейся в грузовом танке? |  |
|  | A Давление, указываемое манометромB Давление, под которым находился газ, если бы в грузовом танке был только этот газC Объем, который занимал бы этот газ, если бы он был только одинD Разница между давлением, под которым находится этот газ, и атмосферным давлением |  |
| 231 02.1-02 | Парциальное давление − определения | C |
|  | Что означает парциальное давление газа в смеси газов, содержащейся в грузовом танке? |  |
|  | A Манометрическое давление +100 кПаB Объем этого газа при атмосферном давленииC Давление, под которым находился бы этот газ, если бы в грузовом танке он был только одинD Разница между давлением в грузовом танке и атмосферным давлением |  |
| 231 02.1-03 | *ptot* = *∑pi* и Vol.−*%* = *pi x 100/ ptot* | D |
|  | В грузовом танке находится смесь азота и пропана. Объемная доля азота составляет 20%, а объемная доля пропана −80%. Абсолютное давление в грузовом танке составляет 500 кПа. Каким будет парциальное давление пропана? |  |
|  | A 20 кПаB 80 кПаC 320 кПаD 400 кПа |  |
| 231 02.1-04 | *ptot* = *∑pi* и Vol.−*%* = *pi x 100/ ptot* | C |
|  | В грузовом танке находится смесь азота и пропана. Парциальное давление азота составляет 100 кПа, а его объемная доля − 20%. Каким будет парциальное давление пропана? |  |
|  | A 80 кПаB 320 кПаC 400 кПаD 500 кПа |  |
| 231 02.1-05 | *ptot* = *∑pi* и Vol.−*%* = *pi x 100/ ptot* | B |
|  | Смесь газа в составе 70% по объему пропана и 30% по объему бутана находится в грузовом танке под абсолютным давлением 1 000 кПа.Каким будет парциальное давление бутана? |  |
|  | A 270 кПаB 300 кПаC 630 кПаD 700 кПа |  |
| 231 02.1-06 | Исключен |  |
| 231 02.1-07 | *ptot* = *∑pi* и Vol.−*%* = *pi x 100/ ptot* | B |
|  | Смесь газа в составе пропана и бутана находится в грузовом танке под абсолютным давлением 1 000 кПа. Парциальное давление пропана составляет 700 кПа. Какой будет объемная доля бутана? |  |
|  | A 20% по объемуB 30% по объемуC 40% по объемуD 60% по объему |  |
| 231 02.1-08 | *ptot* = *∑pi* и Vol.−*%* = *pi x 100/ ptot* | C |
|  | Смесь газа в составе пропана, бутана и изобутана находится в грузовом танке под абсолютным давлением 1 000 кПа. Парциальное давление бутана и изобутана составляет соответственно 200 кПа и 300 кПа. Какой будет объемная доля пропана? |  |
|  | A 30% по объемуB 40% по объемуC 50% по объемуD 60% по объему |  |
| 231 02.1-09 | *ptot* = *∑pi* и Vol.−*%* = *pi x 100/ ptot* | D |
|  | В случае смеси азота и кислорода под абсолютным давлением 2 000 кПа парциальное давление кислорода составляет 100 кПа. Какой будет объемная доля азота? |  |
|  | A 86% по объемуB 90% по объемуC 90,5% по объемуD 95% по объему |  |

| **Знания по физике и химии****Целевая тема 2.2: Парциальное давление и газовые смесиПовышение давления и выпуск газов из грузовых танков** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 231 02.2-01 | *ptot = ∑pi*, объемная доля в процентах = *pi x 100/ ptot* и *p \* V* = константа | В |
|  | В грузовом танке содержится газовая смесь в составе 80% по объему пропана и 20% по объему бутана под абсолютным давлением 500 кПа. После разгерметизации грузовых танков (избыточное давление равно 0) абсолютное давление в танке доведено до 400 кПа. Какой будет в этом случае объемная доля пропана? |  |
|  | A 16% по объемуB 20% по объемуC 25% по объемуD 32% по объему |  |
| 231 02.2-02 | *ptot = ∑pi*, объемная доля в процентах = *pi x 100/ ptot* и *p \* V* = константа | D |
|  | В грузовом танке вместимостью 300 м3 находится изобутан под абсолютным давлением 150 кПа. В танк перекачивается еще 900 м3 пропана под абсолютным давлением 100 кПа. Какой будет в этом случае объемная доля изобутана? |  |
|  | A 11,1% по объемуB 14,3% по объемуC 20,0% по объемуD 33,3% по объему |  |
| 231 02.2-03 | *ptot = ∑pi*, объемная доля в процентах = *pi x 100/ ptot* и *p \* V* = константа | В |
|  | В грузовом танке вместимостью 100 м3 находится газовая смесь в составе 50% по объему пропана и 50% по объему пропилена под абсолютным давлением 600 кПа. При постоянной температуре в танк закачивается еще 600 м3 азота под абсолютным давлением 100 кПа. Какой будет в этом случае объемная доля пропана? |  |
|  | A 23% по объемуB 25% по объемуC 27% по объемуD 30% по объему |  |
| 231 02.2-04 | *ptot = ∑pi*, объемная доля в процентах = *pi x 100/ ptot* и *p \* V* = константа | D |
|  | В грузовом танке, наполненном воздухом (20% кислорода по объему) абсолютное давление составляет 120 кПа. Абсолютное давление доводится с помощью азота до 600 кПа. Каким будет в этом случае парциальное давление кислорода в грузовом танке? |  |
|  | A 0,1 кПаB 4,0 кПаC 4,8 кПаD 24 кПа |  |
| 231 02.2-05 | *ptot = ∑pi,*, объемная доля в процентах = *pi x 100/ ptot* и *p \* V* = константа | А |
|  | В грузовом танке, наполненном азотом, поддерживается абсолютное давление 50 кПа. После открытия люка в цистерну попадает атмосферный воздух, содержащий 20% кислорода, до достижения абсолютного давления 100 кПа. Каким будет в этом случае парциальное давление кислорода в грузовом танке? |  |
|  | A 10 кПаB 20 кПаC 40 кПаD 100 кПа |  |
| 231 02.2-06 | *ptot = ∑pi,*, объемная доля в процентах = *pi x 100/ ptot* и *p \* V* = константа | С |
|  | Грузовой танк содержит пропан под абсолютным давлением 150 кПа. С помощью азота абсолютное давление в грузовом танке доводится до 600 кПа. Какая будет в этом случае объемная доля пропана? |  |
|  | A 8% по объемуB 10% по объемуC 25% по объемуD 30% по объему |  |
| 231 02.2-07 | *ptot = ∑pi,*, объемная доля в процентах = *pi x 100/ ptot* и *p \* V* = константа | С |
|  | Грузовой танк вместимостью 100 м3 содержит пропан под абсолютным давлением 150 кПа. Абсолютное давление грузового танка увеличивается путем закачки 450 м3 азота, имеющего абсолютное давление 100 кПа.Какой будет в этом случае объемная доля пропана? |  |
|  | A 8% по объемуB 10% по объемуC 25% по объемуD 30% по объему |  |
| 231 02.2-08 | Характеристики веществ | D |
|  | Какое утверждение является верным для СПГ при температуре окружающей среды и давлении окружающей среды? |  |
|  | A Пары тяжелее воздухаB Вес паров равен весу воздухаC Пары конденсируются в жидкостьD Пары легче воздуха |  |

| **Знания по физике и химии****Целевая тема 3.1: Закон Авогадро и расчет массы идеальных газов кмоль, кг и давление при 25 °C** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 231 03.1-01 | 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C, масса вещества = M \*масса [кг] | B |
|  | Вместимость грузового танка составляет 72 м3. В этом танке содержатся 12 киломолей идеального газа при температуре 25 °C. Каким является абсолютное давление при условии, что 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C? |  |
|  | A 300 кПаB 400 кПаC 500 кПаD 600 кПа |  |
| 231 03.1-02 | 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C, масса вещества = M \*масса [кг] | А |
|  | Вместимость грузового танка составляет 120 м3. В этом танке содержатся 10 киломолей идеального газа при температуре 25 °C. Каким является абсолютное давление при условии, что 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C? |  |
|  | A 200 кПаB 400 кПаC 500 кПаD 1 200 кПа |   |
| 231 03.1-03 | 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C, масса вещества = M \*масса [кг] | В |
|  | Вместимость грузового танка составляет 120 м3. В этом танке находится определенное количество идеального газа при температуре 25 °C и под абсолютным давлением 300 кПа. Каким является количество газа при условии, что 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C? |  |
|  | A 5 киломолейB 15 киломолейC 20 киломолейD 30 киломолей |  |
| 231 03.1-04 | 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПаи температуре 25 °C, масса вещества = M \*масса [кг] | А |
|  | Из грузового танка произошла утечка 120 м3 газа № ООН 1978 ПРОПАН (M=44) под абсолютным давлением 100 кПа и температуре 25 °C. Сколько килограмм пропана ушло в атмосферу при условии, что 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C? |  |
|  | A 220 кгB 440 кгC 2 880 кгD 5 280 кг |  |
| 231 03.1-05 | 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C, масса вещества = M \*масса [кг] | В |
|  | Вместимость грузового танка составляет 240 м3. Сколько кг № ООН 1969 ИЗОБУТАН(M=58) находится в этом танке при температуре 25 °C и абсолютном давлении 200 кПа при условии, что 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C? |  |
|  | A 580 кгB 1 160 кгC 1 740 кгD 4 640 кг |  |
| 231 03.1-06 | 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C, масса вещества = M \*масса [кг] | С |
|  | Вместимость грузового танка составляет 120 м3. Сколько кг № ООН 1077 ПРОПИЛЕН(M=42) находится в этом танке при температуре 25 °C и абсолютном давлении 300 кПа при условии, что 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C? |  |
|  | A 210 кгB 420 кгC 630 кгD 840 кг |  |
| 231 03.1-07 | 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C, масса вещества = M \*масса [кг] | B |
|  | Вместимость грузового танка составляет 120 м3. В этом танке находится 440 кг газа № ООН 1978 ПРОПАН(M=44) при температуре 25 °C. Каким является абсолютное давление при условии, что 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C? |  |
|  | A 100 кПаB 200 кПаC 1 100 кПаD 1 200 кПа |  |
| 231 03.1-08 | 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C, масса вещества = M \*масса [кг] | D |
|  | Грузовой танк вместимостью 100 м3 содержит 30 киломолей газа № ООН 1978 ПРОПАН при температуре 25 °C.Какой максимальный объем пропана в м3 при абсолютном давлении 100 кПа может уйти в атмосферу в месте утечки при условии, что 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C? |  |
|  | A 180 м3B 380 м3C 420 м3D 620 м3 |  |
| 231 03.1-09 | 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C, масса вещества = M \*масса [кг] | С |
|  | В грузовом танке содержится 10 киломолей идеального газа при температуре 25 °C и абсолютном давлении 500 кПа. Какой является вместимость этого грузового танка при условии, что 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C? |  |
|  | A 12 м3B 40 м3C 48 м3D 60 м3 |  |
| 231 03.1-10 | 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C, масса вещества = M \*масса [кг] | С |
|  | Вместимость грузового танка составляет 288 м3. В этом танке находится идеальный газ под абсолютным давлением 400 кПа. Каким является количество газа в этом грузовом танке в кмолях при условии, что 1 кмоль идеального газа = 24 м3 при давлении 100 кПа и температуре 25 °C? |  |
|  | A 24 киломолейB 36 киломолейC 48 киломолейD 60 киломолей |  |

| **Знания по физике и химии****Целевая тема 3.2: Закон Авогадро и расчет массы идеальных газовПрименение формулы расчета массы** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 231 03.2-01 | *m* = 0,12. *p. M. V / T* | В |
|  | Вместимость грузового танка составляет 200 м3. Сколько кг № ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ (М=17) находится в этом танке при температуре 40 °C и абсолютном давлении 300 кПа? |  |
|  | A 261 кгВ 391 кгC 2 040 кгD 3 060 кг |  |
| 231 03.2-02 | *m* = 0,12. *p. M. V / T* | А |
|  | Вместимость грузового танка составляет 100 м3. Сколько кг № ООН 1010 1,2-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (М=54) находится в этом танке при температуре 30 °C и абсолютном давлении 200 кПа? |  |
|  | A 428 кгВ 642 кгC 4 320 кгD 6 480 кг |  |
| 231 03.2-03 | *m* = 0,12. *p. M. V / T* | B |
|  | Вместимость грузового танка составляет 100 м3. Сколько кг № ООН 1978 ПРОПАН (М=44) находится в этом танке при температуре 20 °C и абсолютном давлении 300 кПа? |  |
|  | A 360 кгВ 541 кгC 5 280 кгD 7 920 кг |  |
| 231 03.2-04 | *m* = 0,12. *p. M. V / T* | С |
|  | Вместимость грузового танка составляет 200 м3. Сколько кг № ООН 1077 ПРОПИЛЕН (М=42) находится в этом танке при температуре −5 °C и абсолютном давлении 200 кПа? |  |
|  | A 376 кгВ 725 кгC 752 кгD 1 128 кг |  |
| 231 03.2-05 | *m* = 0,12. *p. M. V / T* | А |
|  | Вместимость грузового танка составляет 200 м3. Сколько кг № ООН 1969 ИЗОБУТАН (М=56) находится в этом танке при температуре 40 °C и абсолютном давлении 400 кПа? |  |
|  | A 1 718 кгВ 2 147 кгC 10 080 кгD 12 600 кг |  |
| 231 03.2-06 | *m* = 0,12. *p. M. V / T* или *p* = *m. T / (0,12. M. V)* | D |
|  | Вместимость грузового танка составляет 300 м3. В этом танке находится 2 640 кг газа № ООН 1978 ПРОПАН (М=44) при температуре –3 °C. Каким является абсолютное давление в этом грузовом танке? |  |
|  | A 10 кПаВ 110 кПаC 300 кПаD 450 кПа |  |
| 231 03.2-07 | *m* = 0,12. *p. M. V / T* или *p* = *m. T / (0,12. M. V)* | D |
|  | Вместимость грузового танка составляет 100 м3. В этом танке находится 1 176 кг газа № ООН 1077 ПРОПИЛЕН (М=42) при температуре 27 °C.  |  |
|  | Каким является абсолютное давление в этом грузовом танке? |
|  | A 60 кПаВ 190 кПаC 600 кПаD 700 кПа |  |
| 231 03.2-08 | *m* = 0,12. *p. M. V / T* или *p* = *m. T / (0,12. M. V)* | С |
|  | Вместимость грузового танка составляет 450 м3. В этом танке находится 1 700 кг газа № ООН 1005 АММИАК (М=17) при температуре 29 °C. Каким является абсолютное давление в этом грузовом танке? |  |
|  | A 50 кПаВ 150 кПаC 560 кПаD 660 кПа |  |
| 231 03.2-09 | *m* = 0,12. *p. M. V / T* или *p* = *m. T / (0,12. M. V)* | D |
|  | Вместимость грузового танка составляет 250 м3. В этом танке находится 1 160 кг газа № ООН 1011 БУТАН (М=58) при температуре 27 °C. Каким является абсолютное давление в этом грузовом танке? |  |
|  | A 20 кПаВ 100 кПаC 120 кПаD 200 кПа |  |
| 231 03.2-10 | *m* = 0,12. *p. M. V / T* или *p* = *m. T / (0,12. M. V)* | D |
|  | Вместимость грузового танка составляет 200 м3. В этом танке находится 2 000 кг газа № ООН 1086 ВИНИЛХЛОРИД (М=62,5) при температуре 27 °C.  |  |
|  | Каким является абсолютное давление в этом грузовом танке? |
|  | A 40 кПаВ 140 кПаC 300 кПаD 400 кПа |  |

| **Знания по физике и химии****Целевая тема 4: Плотность и объемы жидкостейПлотность и объемы в зависимости от изменения температуры** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 231 04.1-01 | *m* = *ρt1 . Vt1* = *ρt2 . Vt2* (с таблицами) | C |
|  | В грузовом танке содержится 100 м3 № ООН 1978 ПРОПАН сжиженный при температуре −5 °C. Содержимое танка доводится до температуры 20 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A 91 м3B 93 м3C 107 м3D 109 м3 |  |
| 231 04.1-02 | *m* = *ρt1 . Vt1* = *ρt2 . Vt2* (с таблицами) | B |
|  | В грузовом танке содержится 100 м3 № ООН 1978 ПРОПАН сжиженный при температуре 20 °C. Содержимое танка доводится до температуры −5 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A 91 м3B 93 м3C 107 м3D 109 м3 |  |
| 231 04.1-03 | *m* = *ρt1 . Vt1* = *ρt2 . Vt2* (с таблицами) | C |
|  | В грузовом танке содержится 100 м3 № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ сжиженный при температуре −10 °C. Содержимое танка доводится до температуры 20 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A 90 м3B 95 м3C 106 м3D 111 м3 |  |
| 231 04.1-04 | *m* = *ρt1 . Vt1* = *ρt2 . Vt2* (с таблицами) | B |
|  | В грузовом танке содержится 100 м3 № ООН 1011 БУТАН сжиженный при температуре 20 °C. Содержимое танка доводится до температуры −10 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A 90 м3B 95 м3C 106 м3D 111 м3 |  |
| 231 04.1-05 | *m* = *ρt1 . Vt1* = *ρt2 . Vt2* (с таблицами) | B |
|  | Некоторое количество № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ сжиженный занимает объем 100 м3 при температуре 25 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества при температуре 5 °C (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A 93 м3B 96 м3C 104 м3D 107 м3 |  |
| 231 04.1-06 | *m* = *ρt1 . Vt1* = *ρt2 . Vt2* (с таблицами) | C |
|  | Некоторое количество № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ сжиженный занимает объем 100 м3 при температуре 5 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества при температуре 25 °C (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A 93 м3B 96 м3C 104 м3D 107 м3 |  |
| 231 04.1-07 | *m* = *ρt1 . Vt1* = *ρt2 . Vt2* (с таблицами) | C |
|  | Некоторое количество № ООН 1969 ИЗОБУТАН сжиженный занимает объем 100 м3 при температуре −10 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества при температуре 30 °C (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A 87 м3B 92 м3C 109 м3D 115 м3 |  |
| 231 04.1-08 | *m* = *ρt1 . Vt1* = *ρt2 . Vt2* (с таблицами) | B |
|  | Некоторое количество № ООН 1969 ИЗОБУТАН сжиженный занимает объем 100 м3 при температуре 30 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества при температуре −10 °C (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A 87 м3B 92 м3C 108 м3D 115 м3 |  |
| 231 04.1-09 | *m* = *ρt1 . Vt1* = *ρt2 . Vt2* (с таблицами) | C |
|  | Некоторое количество № ООН 1077 ПРОПИЛЕН сжиженный занимает объем 100 м3 при температуре −10 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества при температуре 25 °C (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A 88 м3B 90 м3C 111 м3D 113 м3 |  |
| 231 04.1-10 | *m* = *ρt1 . Vt1* = *ρt2 . Vt2* (с таблицами) | B |
|  | Некоторое количество № ООН 1077 ПРОПИЛЕН сжиженный занимает объем 100 м3 при температуре 25 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества при температуре −10 °C (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A 88 м3B 90 м3C 111 м3D 113 м3 |  |

| **Знания по физике и химии****Целевая тема 5: Критическое давление и температура** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 231 05.0-01 | Критическое давление и критическая температура | A |
|  | ПРОПАН (№ ООН 1978) имеет критическую температуру 97 °C, температуру кипения −42 °C и критическое давление 4 200 кПа. Необходимо довести пропан до жидкого состояния посредством увеличения давления. В каком единственном из перечисленных ниже случаев это возможно? |  |
|  | A При температуре ниже 97 °CB При температуре выше −42 °CC При давлении выше 4 200 кПаD При давлении выше атмосферного давления |  |
| 231 05.0-02 | Критическое давление и критическая температура | C |
|  | ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (№ ООН 1086) имеет критическое давление 5 600 кПа, температуру кипения −14 °C и критическую температуру 156,6 °C. Какое из нижеследующих утверждений правильно? |  |
|  | A Винилхлорид может перевозиться при температуре окружающей среды, в том числе в цистернах под давлением, исключительно в газообразном состоянииB Винилхлорид может быть доведен до жидкого состояния только при температуре окружающей среды и давлении более 5 600 кПаC Винилхлорид может перевозиться при атмосферном давлении в жидком состоянии ниже температуры кипенияD Винилхлорид может быть доведен до жидкого состояния только при температуре выше 156,6 °C |  |
| 231 05.0-03 | Критическое давление и критическая температура | B |
|  | БУТАН (№ ООН 1011) имеет температуру кипения 0 °C, критическую температуру 153 °C и критическое давление 3 700 кПа. Какое из нижеследующих утверждений правильно? |  |
|  | A Бутан может перевозиться в жидком состоянии при температуре выше 153 °CB Бутан может быть доведен до жидкого состояния посредством повышения давления при температуре ниже 153 °CC Бутан может быть доведен до жидкого состояния лишь при давлении более 3 700 кПаD Бутан не может быть доведен до жидкого состояния посредством охлаждения |  |
| 231 05.0-04 | Критическое давление и критическая температура | A |
|  | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ (№ ООН 1005) имеет критическую температуру 132 °C, критическое давление 11 500 кПа и температуру кипения −33 °C. В каких единственных из перечисленных ниже условий аммиак может быть доведен до жидкого состояния? |  |
|  | A В условиях повышения давления при температуре ниже 132 °CB В условиях повышения давления при температуре выше 132 °CC В условиях создания давления более 11 500 кПаD В условиях создания давления более 100 кПа |  |

| **Знания по физике и химии****Целевая тема 6.1: ПолимеризацияТеоретические вопросы** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 231 06.1-01 | Полимеризация | C |
|  | Что такое полимеризация? |  |
|  | A Химическая реакция, в ходе которой вещество горит в воздухе, выделяя теплоB Химическая реакция, в ходе которой химическое соединение самопроизвольно разлагается, образуя газC Химическая реакция, в ходе которой молекулы вещества соединяются между собой, выделяя теплоD Химическая реакция, в ходе которой вещество реагирует с водой с образованием тепла |  |
| 231 06.1-02 | Полимеризация | A |
|  | Что приводит к полимеризации? |  |
|  | A Наличие кислорода или иного источника радикаловB Действие слишком большого разряженияC Наличие воды в веществе, которое способно полимеризоватьсяD Накачка вещества, способного полимеризоваться, с большой скоростью в грузовой танк |  |
| 231 06.1-03 | Полимеризация | B |
|  | Чем характеризуется самопроизвольная полимеризация? |  |
|  | A Образованием паровB Повышением температуры жидкостиC Падением температуры жидкостиD Падением давления газовой фазы |  |
| 231 06.1-04 | Полимеризация | B |
|  | Чем опасна неуправляемая полимеризация жидкости? |
|  | A Заиндевением поплавка указателя уровняB Взрывом в результате выделения большого количества тепла |  |
|  | C Образованием трещин на стенках грузового танкаD Образованием разрежения в грузовых танках |  |
| 231 06.1-05 | Полимеризация | D |
|  | К чему может привести произвольная неуправляемая полимеризация жидкости в грузовом танке? |  |
|  | A К дефлаграцииB К детонацииC К взрывоопасному горениюD К взрыву в результате выделения большого количества тепла |  |

| **Знания по физике и химии****Целевая тема 6.2: ПолимеризацияПрактические вопросы, условия перевозки** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 231 06.2-01 | 3.2.3.2, таблица С | C |
|  | В таблице С подраздела 3.2.3.2 значится «№ ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ». Что означает «СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ»? |  |
|  | A Во время перевозки этот продукт нельзя подвергать слишком сильной тряскеB Этот продукт устойчив во всех обстоятельствахC Были приняты меры в целях предотвращения полимеризации во время перевозкиD 1,3-БУТАДИЕН представляет собой продукт, с которым ничего не может случиться |  |
| 231 06.2-02 | Полимеризация | С |
|  | В случае перевозки винилхлорида нестабилизированного возможность полимеризации исключить нельзя. Каким образом ее можно замедлить? |  |
|  | A Посредством медленной погрузкиB Посредством погрузки данного продукта в грузовой танк при высокой температуреC Посредством добавления стабилизатора и/или поддержания концентрации кислорода в грузовом танке на низком уровнеD Посредством добавления стабилизатора в том случае, если содержание кислорода в грузовом танке составляет 2,0% по объему |  |
| 231 06.2-03 | Полимеризация | D |
|  | Почему необходимо перевозить в присутствии стабилизатора смесь, состоящую из № ООН 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ и углеводородов? |  |
|  | A В связи с повышенным содержанием водыB В связи с повышенным содержанием изобутана и бутиленаC В связи с присутствием частиц твердых веществD В связи с повышенным содержанием бутадиена |  |
| 231 06.2-04 | Полимеризация | А |
|  | В чем заключается назначение стабилизатора? |  |
|  | A В предупреждении полимеризацииB В прекращении полимеризации посредством снижения температурыC В исключении возможности дефлаграцииD В исключении возможности расширения жидкости |  |
| 231 06.2-05 | 3.2.3.2, таблица С | А |
|  | Данное вещество должно перевозиться со стабилизатором.В каком случае можно осуществлять такую перевозку? |  |
|  | A Когда в транспортном документе указано, какой стабилизатор добавлен и в какой концентрацииB Когда на борту находится хороший стабилизатор в достаточном количестве, чтобы его можно было добавить в случае необходимости во время перевозкиC Когда после погрузки сразу же добавлено достаточное количество стабилизатораD Когда груз достаточно горячий, что обеспечит возможность абсорбции стабилизатора |  |
| 231 06.2-06 | 3.2.3.2, таблица С | D |
|  | Некоторые вещества должны быть стабилизированы. В каком разделе ВОПОГ указаны требования, которые необходимо выполнить в целях стабилизации? |  |
|  | A В разделе 2.2.2, ГазыB В разделе 8.6.3, контрольный перечень ВОПОГC В разделе 3.2.1, таблица А, и в пояснениях к таблицеD В подразделе 3.2.3.2, таблица С, и в пояснениях к таблице |  |
| 231 06.2-07 | Полимеризация | В |
|  | Какой признак может указывать на то, что данное вещество находится в процессе полимеризации? |  |
|  | A Падение давления в грузовом танкеB Повышение температуры жидкостиC Повышение температуры паровD Падение температуры жидкости |  |
| 231 06.2-08 | Исключен (2007) |  |
| 231 06.2-09 | Полимеризация | С |
|  | В жидкости, которая может полимеризоваться, содержится стабилизатор в достаточной концентрации в разбавленном состоянии. Можно ли считать, что эта жидкость будет оставаться стабилизированной в течение неограниченного периода времени? |  |
|  | A Да, поскольку сам стабилизатор устойчивB Да, поскольку нет кислородаC Нет, поскольку стабилизатор в любом случае потребляется медленноD Нет, поскольку стабилизатор осаждается на стенках грузового танка и теряет свою эффективность |  |

| **Знания по физике и химии****Целевая тема 7.1: Испарение и конденсация Определения и другие вопросы** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 231 07.1-01 | Давление паров | A |
|  | От чего зависит давление паров жидкости? |  |
|  | A От температуры жидкостиB От атмосферного давленияC От объема жидкостиD От внешней температуры |  |
| 231 07.1-02 | Давление паров | B |
|  | От чего зависит давление паров жидкости? |  |
|  | A От массы жидкостиB От температуры жидкостиC От содержимого грузового танкаD От соотношения пара и жидкости в грузовом танке |  |
| 231 07.1-03 | Давление паров | C |
|  | Когда происходит конденсация пара? |  |
|  | A Когда давление пара выше атмосферного давления B Когда давление пара ниже атмосферного давленияC Когда давление пара выше давления насыщения параD Когда давление пара ниже давления насыщения пара |  |
| 231 07.1-04 | Давление паров | D |
|  | Что означает насыщенный пар? |  |
|  | A Пар, температура которого идентична температуре жидкости, которая испаряетсяB Пар, давление которого ниже давления насыщения параC Пар, давление которого выше давления насыщения параD Пар, давление которого равно давлению насыщения пара |  |
| 231 07.1-05 | Давление паров | A |
|  | В каком случае происходит испарение жидкости? |  |
|  | A Когда давление пара ниже давления насыщения параB Когда давление пара равно давлению насыщения параC Когда давление пара выше давления насыщения параD Когда давление пара выше атмосферного давления |  |
| 231 07.1-06 | Давление паров | B |
|  | В грузовом танке в течение некоторого времени содержатся пары пропана, а также небольшое количество жидкости на дне танка. Какое из нижеприведенных утверждений правильно? |  |
|  | A Давление пара ниже давления насыщения паров пропанаB Давление пара равно давлению насыщения паров пропанаC Давление пара выше давления насыщения паров пропанаD Давление пара равно атмосферному давлению |  |
| 231 07.1-07 | Давление паров | C |
|  | Из грузового танка, в котором содержится жидкий пропан, отсасываются пары. Что происходит в грузовом танке после прекращения отсасывания? |  |
|  | A Давление пара уменьшитсяB Давление пара останется постояннымC Давление пара увеличитсяD Температура пара повысится |  |
| 231 07.1-08 | Давление паров | D |
|  | В грузовой танк № 2, который содержит жидкий пропан, закачиваются с помощью компрессора пары пропана из грузового танка № 3. Что произойдет в грузовом танке № 2 после остановки компрессора? |  |
|  | A Температура жидкости снизитсяB Давление пара повыситсяC Давление пара останется постояннымD Давление пара снизится |  |
| 231 07.1-09 | Давление паров | A |
|  | Из грузового танка производится откачка жидкого пропана.Что произойдет в этом грузовом танке после прекращения откачки? |  |
|  | A Давление пара повыситсяB Давление пара останется постояннымC Температура жидкости повыситсяD Температура жидкости останется постоянной |  |
| 231 07.1-10 | Давление паров | B |
|  | В грузовой танк, в котором содержится азот под абсолютным давлением 100 кПа, закачивается жидкий пропан. Что произойдет с жидким пропаном в этом танке? |  |
|  | A Температура пропана повыситсяB Температура пропана снизитсяC Температура пропана останется постояннойD Пропан затвердеет |  |
| 231 07.1-11 | Влияние повышения температуры на груз | В |
|  | Что происходит при повышении температуры охлажденного сжиженного газа в грузовом танке? |  |
|  | A Уровень заполнения жидкостью повышается, при этом давление снижаетсяB Уровень заполнения жидкостью, а также давление повышаются, при этом может происходить испарениеC Давление повышается, при этом происходит конденсация испарившегося газаD Давление повышается, при этом уровень жидкости снижается |  |
| 231 07.1-12 | Динамика температуры внутри грузового танка, общие знания | В |
|  | Изолированный грузовой танк заполнен СПГ при температуре −162 °С? Какой из параметров не влияет на продолжительность сохранности? |  |
|  | A Показатель теплопередачи согласно пункту 9.3.1.27.9B Диаметр шланга газоотводной системыC Давление срабатывания предохранительных клапановD Температура окружающей среды согласно пункту 9.3.1.24.2 |  |
| 231 07.1-13 | Свойства веществ, 1.2.1 | А |
|  | Опишите «испарение» согласно описанию, приводимому в ВОПОГ |  |
|  | A Пары, образующиеся над поверхностью кипящего груза за счет испаренияB Температура жидкости, превышающая обычную температуру кипенияC Количество паров, стравливаемых через предохранительные клапаны при чрезмерном повышении давления в грузовом танке |  |
|  | D Пары, образующиеся при активном испарении жидкости в начале наполнения пустого грузового танка, в котором находился только азот |  |
| 231 07.1-14 | Свойства веществ | В |
|  | Почему метан не поддается сжижению при температуре окружающей среды 20 °С? |  |
|  | A Критическая температура метана выше температуры окружающей средыB Критическая температура метана ниже температуры окружающей средыC Давление достигает слишком высокого уровня, что не зависит от параметров грузового танка или используемых для этого материаловD Метан может быть сжижен при температуре окружающей среды: именно поэтому он носит название СПГ (сжиженный природный газ) |  |

| **Знания по физике и химии****Целевая тема 7.2: Испарение и конденсация Показатели давления насыщенного пара** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 231 07.2-01 | Исключен (2007) |  |
| 231 07.2-02 | Исключен (2007) |  |
| 231 07.2-03 | Повышение давления в грузовом танке | C |
|  | Грузовой танк заполнен на 91% емкости № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ при температуре 15 °C. Абсолютное давление составляет 400 кПа − значение, которое превышает давление насыщения пара. В результате чего возникло это давление? |  |
|  | A В результате присутствия стабилизатораB В связи с тем, что для достижения равновесия требуется 48 часовC В результате присутствия азотаD В результате слишком медленной погрузки |  |
| 231 07.2-04 | Давление в грузовом танке | D |
|  | Танкер типа G загружен № ООН 1077 ПРОПИЛЕН (М = 42). Из грузового танка под давлением происходит утечка 1 м3 жидкости (d = 600 кг/м3). Какой приблизительно объем паров пропана образуется в этом случае при температуре окружающей среды 20 °C? |  |
|  | A 12 м3B 24 м3C 150 м3D 340 м3 |  |
| 231 07.2-05 | Изменение величины давления в грузовом танке | C |
|  | В грузовом танке содержится азот под давлением 100 кПа при температуре 5° С. Без отвода азота абсолютное давление в грузовом танке доводится до 300 кПа путем нагнетания паров изобутана с помощь компрессора. Компрессор выключается. Что происходит в грузовом танке? (Указание: давление насыщения паров изобутана при 5 °С составляет 186 кПа.) |  |
|  | A Давление в грузовом танке повышаетсяB Давление в грузовом танке остается постояннымC Давление в грузовом танке снижается и образуется жидкостьD Пары как изобутана, так и азота конденсируются |  |
| 231 07.2-06 | Изменение величины давления в грузовом танке | D |
|  | В грузовом танке содержится азот под давлением 100 кПа при температуре 20 °C. Без удаления паров грузовой танк наполняется на 80% емкости № ООН 1969 ИЗОБУТАН при 20 °C. Что происходит с абсолютным давлением в грузовом танке? (Указание: давление насыщения паров изобутана при 20 °C составляет 300 кПа.) |  |
|  | A Абсолютное давление в грузовом танке составляет в этом случае 500 кПаB Абсолютное давление в грузовом танке в этом случае меньше 500 кПаC Абсолютное давление в грузовом танке составляет в этом случае 300 кПа, поскольку все количество азота растворяется в жидкостиD Абсолютное давление в грузовом танке в этом случае превышает 500 кПа |  |
| 231 07.2-07 | Исключен (2007) |  |
| 231 07.2-08 | Давление насыщенных паров | B |
|  | В грузовом танке содержатся пары пропана под давлением 550 кПа и при температуре 20 °С. До какой температуры следует можно охладить этот танк, не вызывая конденсации? (Указание: давление насыщения паров пропана при 20 °C составляет 550 кПа.) |  |
|  | A До −80 °CB До 5 °CC До 12 °CD До 13 °C |  |
| 231 07.2-09 | Сжижение газов | A |
|  | 9 000 м3 паров винилхлорида (М = 62) под давлением 100 кПа доведено до жидкого состояния посредством сжатия при температуре 25 °C. Приблизительно сколько м3 жидкости (d = 900 кг/м3) получится в результате этого, если 1 киломоль идеального газа = 24 м3 при 100 кПа и 25 °C? |  |
|  | A 25 м3B 375 м3C 1 000 м3D 3 000 м3 |  |

| **Газ – знания по физике и химии****Целевая тема 8.1: СмесиДавление паров и состав** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 231 08.1-01 | Давление насыщенных паров в зависимости от состава | В |
|  | Какое из нижеследующих утверждений относительно давления паров смеси пропана/бутана правильно? |  |
|  | A Давление паров смеси ниже давления паров бутанаB Давление паров смеси выше давления паров бутанаC Давление паров смеси равно давлению паров пропанаD Давление паров смеси выше давления паров пропана |  |
| 231 08.1-02 | Давление насыщенных паров в зависимости от состава | С |
|  | Какое из нижеприведенных утверждений относительно давления паров смеси, состоящей из 60% пропилена и 40% пропана, правильно? |  |
|  | A Давление паров смеси выше давления паров пропиленаB Давление паров смеси равно давлению паров пропиленаC Давление паров смеси ниже давления паров пропиленаD Давление паров смеси равно давлению паров пропана |  |
| 231 08.1-03 | Давление насыщенных паров в зависимости от состава | А |
|  | Пропилен содержит 7% пропана. Какое из нижеприведенных утверждений относительно давления паров смеси правильно? |  |
|  | A Давление паров смеси ниже давления паров пропиленаB Давление паров смеси равно давлению паров пропиленаC Давление паров смеси выше давления паров пропиленаD Давление паров смеси ниже давления паров пропана |  |
| 231 08.1-04 | Исключен (2007) |  |
| 231 08.1-05 | Исключен (2007) |  |
| 231 08.1-06 | Исключен (2007) |  |

| **Знания по физике и химии****Целевая тема 8.2: СмесиОпасные свойства** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 231 08.2-01 | Риск для здоровья | C |
|  | С каким нижеследующим веществом сопоставима смесь сжиженного газа, состоящая из пропана и бутана, с точки зрения опасности для здоровья? |  |
|  | A № ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙB № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙC № ООН 1879 ПРОПАНD № ООН 1086 ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |
| 231 08.2-02 | Риск для здоровья | B |
|  | Во время перевозки смеси сжиженных газов, состоящей из пропана и бутана, следует соблюдать те же предписания, касающиеся безопасности, что и во время перевозки другого газа. Какой это газ? |  |
|  | A № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙB № ООН 1969 ИЗОБУТАНC № ООН 1280 ПРОПИЛЕНОКСИДD № ООН 1086 ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |
| 231 08.2-03 | Риск для здоровья  | B |
|  | С каким из нижеследующих веществ сопоставим № ООН 1965 ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ; Н.У.К. (СМЕСЬ А) с точки зрения опасности для здоровья? |  |
|  | A № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙB № ООН 1969 ИЗОБУТАНC № ООН 1280 ПРОПИЛЕНОКСИДD № ООН 1086 ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |
| 231 08.2-04 | Риск для здоровья  | C |
|  | В ходе перевозки СМЕСИ А (№ ООН 1965) необходимо соблюдать те же предписания, касающиеся безопасности, что и в ходе перевозки другого газа. Какой это газ? |  |
|  | A № ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙB № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙC № ООН 1969 ИЗОБУТАНD № ООН 1280 ПРОПИЛЕНОКСИД |  |
| 231 08.2-05 | Опасные свойства | A |
|  | Какая характерная опасность свойственна смеси сжиженных газов, состоящей из пропана и бутана? |  |
|  | A Смесь легковоспламеняемаB Смесь токсичнаC Смесь может полимеризироватьD Смесь безопасна |  |
| 231 08.2-06 | Опасные свойства | С |
|  | Какая характерная опасность свойственна № ООН 1965 ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ; Н.У.К.? |  |
|  | A Смесь безопаснаB Смесь токсичнаC Смесь легковоспламеняемаD Смесь может полимеризировать |  |
| 231 08.2-07 | Опасные свойства | С |
|  | Какая характерная опасность свойственна смеси, состоящей из БУТАНА и БУТИЛЕНА (№ ООН 1965)? |  |
|  | A Смесь безопаснаB Смесь токсичнаC Смесь горючаD Смесь может полимеризировать |  |
| 231 08.2-08 | Опасные свойства | C |
|  | Какая характерная опасность свойственна № ООН 1063 МЕТИЛХЛОРИД? |  |
|  | A Опасности нетB ТоксичностьC ГорючестьD Полимеризация |  |
| 231 08.2-09 | Свойства веществ | D |
|  | Почему к материалам, вступающим в контакт с СПГ, предъявляются особые требования? |  |
|  | A Из-за низкой плотностиB Из-за низкого давленияC Из-за низкой молекулярной массыD Из-за низкой температуры |  |
| 231 08.2-10 | Свойства веществ  | С |
|  | Какое вещество создает наибольший риск хрупкого разрушения в случае утечки? |  |
|  | A ПропиленоксидB БензинC СПГD Бутан |  |
| 231 08.2-11 | Свойства веществ | А |
|  | Какое утверждение о поведении СПГ в неохлажденном грузовом танке является правильным? |  |
|  | A Чем меньше жидкости в грузовом танке, тем быстрее повышается температураB Чем меньше жидкости в грузовом танке, тем медленнее повышается температураC Температура снижается пропорционально снижению количества жидкости в грузовом танкеD Температура остается неизменной независимо от количества жидкости в грузовом танке |  |

| **Знания по физике и химии****Целевая тема 9: Химические соединения и формулы** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 231 09.0-01 | Полимеризация | A |
|  | Какое из нижеследующих веществ представляет собой опасность полимеризации? |  |
|  | A № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙB № ООН 1012 1-БУТИЛЕНC № ООН 1012 2-БУТИЛЕНD № ООН 1969 ИЗОБУТАН |  |
| 231 09.0-02 | Молекулярная масса | D |
|  | Чему равна молекулярная масса вещества, которое выражается следующей формулой: CH2=CCl2? (Относительная атомная масса углерода равна 12, водорода − 1, хлора − 35,5.) |  |
|  | A 58B 59C 62,5D 97 |  |
| 231 09.0-03 | Молекулярная масса | C |
|  | Чему равна молекулярная масса вещества, которое выражается следующей формулой: CH3-CO-CH3? (Относительная атомная масса углерода равна 12, водорода − 1, хлора − 35,5.) |  |
|  | A 54B 56C 58D 60 |  |
| 231 09.0-04 | Молекулярная масса | B |
|  | Чему равна молекулярная масса вещества, которое выражается следующей формулой: CH3 Cl? (Относительная атомная масса углерода равна 12, водорода − 1, хлора − 35,5.) |  |
|  | A 28,0B 50,5C 52,5D 54,5 |  |
| 231 09.0-05 | Молекулярная масса | A |
|  | Чему равна молекулярная масса вещества, которое выражается следующей формулой: CH2=C(CH3)-CH=CH2? (Относительная атомная масса углерода равна 12, водорода − 1.) |  |
|  | A 68B 71C 88D 91 |  |
| 231 09.0-06 | Исключен (2007) |  |
| 231 09.0-07 | Исключен (2007) |  |
| 231 09.0-08 | Молекулярная масса | А |
|  | Чему равна молекулярная масса вещества, которое выражается следующей формулой: CH3-CH(CH3)-CH3? (Относительная атомная масса углерода равна 12, водорода − 1.) |  |
|  | A 58B 66C 68D 74 |  |

| **Практика****Целевая тема 1.1: ПромывкаПромывка в случае смены груза** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 232 01.1-01 | Промывка в случае смены груза | C |
|  | Грузовые танки судна содержат пары пропилена под абсолютным давлением 120 кПа и не содержат жидкости. Судно должно быть загружено пропаном. Каким образом вы начнете погрузку? |  |
|  | A С продувки грузовых танков с помощью азота до тех пор, пока содержание пропилена не станет менее 10% по объемуB С продувки грузовых танков парами пропана до тех пор, пока содержание пропилена не станет менее 10% по объемуC Таким образом, чтобы воспрепятствовать созданию чрезмерно низких температурD Очень медленно с целью не допустить создания низких температур |  |
| 232 01.1-02 | Промывка в случае смены груза | C |
|  | Грузовые танки судна содержат пары пропилена под абсолютным давлением 120 кПа и не содержат жидкости. Судно должно быть загружено смесью пропилена и пропана. Каким образом вы начнете погрузку? |  |
|  | A С продувки грузовых танков с помощью азота до тех пор, пока содержание пропилена не станет менее 10% по объемуB С продувки грузовых танков парами смеси до тех пор, пока содержание пропилена не станет менее 10% по объемуC Таким образом, чтобы воспрепятствовать созданию чрезмерно низких температурD Очень медленно с целью не допустить создания низких температур |  |
| 232 01.1-03 | Таблица C, колонка 20, замечание 2 | A |
|  | Грузовые танки судна содержат пары бутана под абсолютным давлением 120 кПа и не содержат жидкости. Судно должно быть загружено № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ. Каким образом вы начнете погрузку? |  |
|  | A С продувки грузовых танков азотом до тех пор, пока содержание бутана не будет соответствовать указаниям ответственного за наполнениеB С продувки грузовых танков парами бутадиена до тех пор, пока содержание бутана не будет соответствовать указаниям ответственного за наполнениеC С заполнения грузового танка бутадиеном до достижения в этом грузовом танке абсолютного давления приблизительно 300 кПа D С немедленной загрузки в грузовые танки жидкого бутадиена |  |
| 232 01.1-04 | Промывка в случае смены груза | A |
|  | Грузовые танки судна содержат пары бутана под абсолютным давлением 120 кПа и не содержат жидкости. Судно должно быть загружено № ООН 1086 ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ. Каким образом вы начнете погрузку? |  |
|  | A С тщательной очистки грузовых танковB С продувки грузовых танков парами винилхлорида до тех пор, пока содержание бутана не станет по объему равным 0% (до тех пор, пока его нельзя будет обнаружить)C С заполнения грузового танка винихлоридом до достижения в этом грузовом танке абсолютного давления приблизительно 400 кПа D С немедленной загрузки в грузовые танки жидкого винилхлорида |  |
| 232 01.1-05 | Промывка в случае смены груза | D |
|  | Грузовые танки судна содержат пары пропана под абсолютным давлением 120 кПа и не содержат жидкости. Судно должно быть загружено бутаном. Каким образом вы начнете погрузку? |  |
|  | A С продувки грузовых танков с помощью азота до тех пор, пока содержание пропана не станет менее 10% по объемуB С продувки грузовых танков парами бутана до тех пор, пока содержание пропана не станет менее 10% по объемуC С заполнения грузового танка парами бутана до достижения в этом танке абсолютного давления приблизительно 300 кПаD С немедленной загрузки в грузовые танки жидкого бутана |  |
| 232 01.1-06 | 9.3.1.21.12 | С |
|  | После долгого обслуживания судно, предназначенное для перевозки охлажденных сжиженных газов, должно в первый раз быть загружено охлажденным сжиженным газом. Какова процедура такой загрузки? |  |
|  | A Производить загрузку более медленными темпами, чем обычно, поскольку грузовые танки были нагретыB Производить загрузку обычными темпами; грузовые танки охлаждаются грузомC Производить загрузку после предварительного охлаждения согласно процедуре, изложенной в письменном видеD Производить загрузку более быстрыми темпами, чем обычно |  |

| **Практика****Целевая тема 1.2: ПромывкаПодвод воздуха к грузу** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 232 01.2-01 | Таблица C, колонка 20, замечание 2 | D |
|  | Судно должно быть загружено № ООН 1978 ПРОПАН. Грузовые танки содержат воздух. Каким образом вы начнете погрузку? |  |
|  | A С немедленного заполнения грузовых танков парами пропанаB С удаления воздуха из грузовых танков с помощью паров пропанаC Со снижения содержания кислорода в грузовом танке и его трубопроводах до 16% по объему посредством продувки с помощью азотаD Со снижения содержания кислорода в грузовом танке и его трубопроводах до 16% посредством продувки с помощью азота до уровня, соответствующего указаниям ответственного за наполнение |  |
| 232 01.2-02 | Таблица C, колонка 20, замечание 2 | C |
|  | Судно должно быть загружено № ООН 1077 ПРОПИЛЕН. Грузовые танки содержат воздух. Каким образом вы начнете погрузку? |  |
|  | A С немедленного заполнения грузовых танков парами пропиленаB С удаления воздуха из грузовых танков и их трубопроводов с помощью паров пропиленаC Со снижения содержания кислорода в грузовом танке до 16% и его трубопроводах посредством продувки с помощью азота до уровня, соответствующего указаниям ответственного за наполнениеD Со снижения содержания кислорода в грузовом танке и его трубопроводах до 16% по объему посредством продувки с помощью азота |  |
| 232 01.2-03 | Таблица C, колонка 20, замечание 2 | B |
|  | Судно только что покинуло судоверфь. Грузовые танки были открыты. Вентили были закрыты. Судно должно быть загружено № ООН 1011 БУТАН. Каким образом вы начнете погрузку? |  |
|  | A С продувки грузовых танков азотом до тех пор, пока точка конденсации не будет ниже требуемого значенияB С продувки грузовых танков и их трубопроводов азотом до тех пор, пока содержание кислорода в грузовых танках не снизится до значения, установленного ответственным за наполнениеC С продувки грузовых танков и их трубопроводов азотом до тех пор, пока содержание кислорода в грузовых танках не будет доведено до 16% по объемуD С немедленной закачки в грузовые танки паров бутана |  |
| 232 01.2-04 | Таблица C, колонка 20, замечание 2 | B |
|  | Судно только что покинуло судоверфь. Грузовые танки были открыты. Вентили были закрыты. Судно должно быть загружено № ООН 1077 ПРОПИЛЕН. Каким образом вы начнете погрузку? |  |
|  | A С немедленной загрузки грузовых танков пропиленомB С продувки грузовых танков и их трубопроводов азотом до тех пор, пока содержание кислорода в грузовых танках и их трубопроводах не снизится до значения, установленного ответственным за наполнениеC С продувки грузовых танков азотом до тех пор, пока содержание кислорода в грузовых танках и их трубопроводах не будет доведено до 16% по объемуD С немедленной закачки в грузовые танки паров пропилена |  |
| 232 01.2-05 | Таблица C, колонка 20, замечание 2 | C |
|  | Судно должно быть загружено № ООН 1969 ИЗОБУТАН. Грузовые танки содержат абсолютно сухой воздух под абсолютным давлением 110 кПа. Каким образом вы начнете погрузку? |  |
|  | A С загрузки изобутана в грузовые танки до тех пор, пока абсолютное давление не достигнет 300 кПаB С вытеснения воздуха из грузовых танков посредством продольной продувки с помощью паров изобутана |  |
|  | C С продувки грузовых танков и их трубопроводов азотом до тех пор, пока содержание кислорода в грузовых танках и их трубопроводах не снизится до значения, установленного ответственным за наполнениеD С продувки грузовых танков азотом до тех пор, пока содержание кислорода в грузовых танках не будет доведено до 0,2% по объему |  |

| **Практика****Целевая тема 1.3: ПромывкаМетоды промывки и промывка до входа в грузовые танки** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 232 01.3-01 | Методы промывки (дегазация) | D |
|  | Грузовой танк содержит пары пропана, не содержит жидкости и не находится под давлением. С помощью какого из нижеследующих методов продувки под давлением азотом достигается самая низкая конечная концентрация? |  |
|  | A Довести один раз абсолютное давление до 800 кПа, затем снять давлениеB Довести два раза абсолютное давление до 400 кПа, затем снять давлениеC Довести три раза абсолютное давление до 300 кПа, затем снять давлениеD Довести пять раз абсолютное давление до 200 кПа, затем снять давление |  |
| 232 01.3-02 | Методы промывки (дегазация) | D |
|  | Грузовой танк содержит пары пропана, не содержит жидкости и не находится под давлением. Вы намерены довести концентрацию пропана до уровня 0,5% по объему. Какой из перечисленных ниже методов продувки требует меньше всего азота? |  |
|  | A Довести три раза абсолютное давление до 600 кПа, затем снять давлениеB Довести четыре раза абсолютное давление до 400 кПа, затем снять давлениеC Довести пять раз абсолютное давление до 300 кПа, затем снять давлениеD Довести восемь раз абсолютное давление до 200 кПа, затем снять давление |  |
| 232 01.3-03 | Методы промывки (дегазация) | C |
|  | Что означает продольная продувка? |  |
|  | A Увеличение давления в грузовом танке, затем снятие давленияB Одновременное повышение давления в нескольких грузовых танках с помощью азота |  |
|  | C Непрерывный подвод азота в грузовой танк или танки и одновременное непрерывное снятие избыточного давленияD Одновременное повышение давления с помощью азота в грузовых танках по левому и правому бортам |  |
| 32 01.3-04 | Методы промывки (дегазация) | A |
|  | Что означает продувка под давлением? |  |
|  | A Неоднократное повышение давления в одном или нескольких грузовых танках с помощью азота, затем снятие давленияB Непрерывное пропускание азота через несколько грузовых танков, соединенных в линиюC Непрерывное пропускание азота через грузовой танкD Непрерывное пропускание азота под большим давлением через один или несколько грузовых танков |  |
| 232 01.3-05 | Промывка (дегазация) в связи с ремонтом | B |
|  | Судно перевозило в последний раз пропан и должно отправиться на судоверфь для осуществления ремонта грузовых танков. С помощью чего необходимо промыть грузовые танки? |  |
|  | A Исключительно азотомB Сначала продуть азотом, а затем воздухомC Исключительно воздухомD Никакая промывка не нужна |  |
| 232 01.3-06 | Промывка (дегазация) в связи с ремонтом | C |
|  | Судно перевозило в последний раз пропан и должно отправиться на судоверфь для осуществления сварочных работ на грузовых танках. С помощью чего необходимо промыть грузовые танки и трубопроводы? |  |
|  | A Никакая промывка не нужнаB Сначала продуть воздухом, а затем азотом |  |
|  | C Сначала продуть азотом, а затем воздухомD Продуть азотом |  |
| 232 01.3-07 | 7.2.3.1.6 | B |
|  | Судно в последний раз перевозило бутан. Необходимо войти в грузовые танки. Каким образом необходимо произвести промывку грузовых танков? |  |
|  | A С помощью азота до тех пор, пока концентрация бутана не снизится максимум до 1% по объемуB Сначала азотом, затем воздухом до тех пор, пока содержание кислорода не достигнет от 20% до 23,5% по объемуC Сначала азотом, затем воздухом до тех пор, пока содержание кислорода не достигнет 16% по объемуD Сразу же с помощью воздуха до тех пор, пока содержание кислорода не достигнет 20% по объему |  |
| 232 01.3-08 | Продольная промывка | C |
|  | Почему продольная промывка является наиболее эффективным методом промывки грузовых танков? |  |
|  | A Поскольку благодаря относительно слабому потоку азота тяжелые газы, выделяемые продуктом, который необходимо отвести, полностью вытесняются азотом и поскольку таким образом объем потребляемого азота равен вместимости танкаB Поскольку благодаря относительно сильному потоку азота газ и азот полностью смешиваются, в результате чего потребляется много азота, но работа занимает мало времениC Поскольку в результате вытеснения газа, азотом на начальном этапе и смеси двух газов на последующем этапе потребление азота меньше, чем в случае промывки под давлениемD Поскольку можно заранее рассчитать какой будет в грузовом танке по прошествии определенного времени конечная концентрация газа, который следует удалить |  |
| 232 01.3-09 | Исключен (2007) |  |

| **Практика****Целевая тема 2: Взятие проб** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 232 02.0-01 | Исключен (2010) |  |
| 232 02.0-02 | Исключен (2010) |  |
| 232 02.0-03 | Промывка пробирки для взятия проб | D |
|  | Что необходимо сделать с пробиркой для взятия проб, прежде чем можно взять репрезентативную пробу жидкости? |  |
|  | A Пробирка для взятия проб должна быть промыта водойB Пробирка для взятия проб должна быть прочищена сухим воздухомC Пробирка для взятия проб должна быть прочищена 10 раз газом, а затем погружена в водуD Пробирка для взятия проб должна быть промыта жидкостью, пробу которой предполагается взять |  |
| 232 02.0-04 | Промывка пробирки для взятия проб | A |
|  | Что необходимо сделать с пробиркой для взятия проб, прежде чем можно взять репрезентативную пробу газовой фазы |  |
|  | A Пробирка для взятия проб должна быть прочищена газом, пробу которого предполагается взятьB Пробирка для взятия проб должна быть сначала заполнена жидким продуктомC Пробирка для взятия проб должна быть промыта жидкостьюD Пробирка для взятия проб должна быть промыта водой |  |
| 232 02.0-05 | Взятие проб во время продольной промывки | C |
|  | Танкер загружен № ООН 1011 БУТАН. Грузовые танки порожние и неочищенные. Их промывают методом продольной промывки. Где измеряется самая высокая концентрация бутана во время промывки? |  |
|  | A Наверху грузового танкаB На середине высоты грузового танкаC Внизу грузового танкаD В газовом трубопроводе |  |
| 232 02.0-06 | Исключен (2007) |  |
| 232 02.0-07 | 7.2.4.1.1, хранение проб в пробирках | A |
|  | Где необходимо хранить пробирку, использованную для взятия пробы жидкости? |  |
|  | A В защищенном месте на палубе в грузовом пространствеB В прохладном месте вне грузового пространстваC В коффердамеD В рулевой рубке |  |
| 232 02.0-08 | Продувка грузовых танков с помощью азота | C |
|  | Почему необходимо регулярно замерять концентрацию газа во время продувки грузовых танков с помощью азота? |  |
|  | A Чтобы иметь возможность проверить, действительно ли подается азот с берегового сооруженияB Чтобы иметь возможность проверить содержание кислорода в азотеC Чтобы иметь возможность следить за процессом промывкиD Чтобы иметь возможность выяснить, с какого момента необходимо отвести смесь для сжигания |  |
| 232 02.0-09 | Исключен (2007) |  |
| 232 02.0-10 | Взятие проб | B |
|  | После загрузки № ООН 1077 ПРОПИЛЕН берется проба жидкости на высоте, соответствующей 50% степени наполнения. Почему? |  |
|  | A Никакой причины для этого нетB Чтобы иметь возможность проверить качество груза |  |
|  | C Чтобы иметь возможность проверить температуру жидкостиD Чтобы иметь возможность проверить, действительно ли подается пропан с берегового сооружения |  |

| **Практика****Целевая тема 3: Взрывоопасность** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 232 03.0-01 | Определение пределов взрываемости | A |
|  | Концентрация газа в смеси, состоящей из воспламеняющегося газа и воздуха, меньше нижнего предела взрываемости. Что может произойти с этой смесью? |  |
|  | A Ее нельзя зажечь B Она может гореть, но не может взорватьсяC Она может взорваться, но не может горетьD Она может гореть и взорваться |  |
| 232 03.0-02 | Определение пределов взрываемости  | C |
|  | Концентрация газа в смеси, состоящей из воспламеняющегося газа и воздуха, больше нижнего предела взрываемости. Что может произойти с этой смесью? |  |
|  | A Ее нельзя подвергнуть конденсацииB Она не может рассеятьсяC В результате подвода воздуха она может образовать взрывоопасную смесьD Она может взорваться |  |
| 232 03.0-03 | Определение пределов взрываемости  | D |
|  | Газовая смесь состоит из 6% по объему пропана, 4% по объему кислорода и 90% по объему азота. Какой считается эта смесь с точки зрения взрывоопасности? |  |
|  | A Ненадежной, поскольку концентрация пропана больше нижнего предела взрываемостиB Ненадежна, поскольку концентрация пропана больше верхнего предела взрываемостиC Надежна, поскольку концентрация пропана меньше нижнего предела взрываемостиD Надежна, поскольку концентрация кислорода слишком слаба, чтобы можно было поджечь эту смесь |  |
| 232 03.0-04 | Определение пределов взрываемости | D |
|  | Грузовой танк содержит 100% по объему азота. Что образуется в этом грузовом танке в случае загрузки в него изобутана? |  |
|  | A Воспламеняющаяся смесь, которая может взорватьсяB Взрывоопасная смесь, поскольку содержание кислорода достаточно большоеC Взрывоопасная смесьD Не взрывоопасная смесь |  |
| 232 03.0-05 | Определение пределов взрываемости | A |
|  | Газовая смесь состоит из 10% по объему пропилена, 18% по объему кислорода и 72% по объему азота. Какой вы считаете эту смесь с точки зрения взрывоопасности? |  |
|  | A Ненадежной, поскольку концентрация пропилена находится в диапазоне взрывоопасности, а концентрация кислорода достаточно большаяB Ненадежной, поскольку концентрация пропилена больше верхнего предела взрываемостиC Надежной, поскольку концентрация кислорода меньше 21% по объемуD Надежной, поскольку концентрация пропилена меньше нижнего предела взрываемости |  |
| 232 03.0-06 | Критический уровень разбавления | B |
|  | В грузовом танке находится газовая смесь в составе 5% по объему пропана, 5% по объему кислорода и 90% по объему азота. Можно ли прочистить этот грузовой танк воздухом? |  |
|  | A Да, поскольку концентрация пропана находится за пределами диапазона взрывоопасностиB Нет, поскольку концентрация кислорода повышается и смесь становится взрывоопасной |  |
|  | C Да, поскольку содержание кислорода в грузовом танке меньше 10% по объемуD Да, поскольку в грузовом танке находится достаточно азота |  |
| 232 03.0-07 | Критический уровень разбавления | C |
|  | В грузовом танке находится газовая смесь в составе азота, кислорода и n-бутана. На кислород приходится 3% объема, на n-бутан − менее 2% объема. Можно ли прочистить этот грузовой танк воздухом? |  |
|  | A Нет, поскольку концентрация бутана находится в пределах диапазона взрывоопасностиB Нет, поскольку в результате разбавления с помощью воздуха концентрация кислорода повышается и смесь становится взрывоопаснойC Да, поскольку значение концентрации бутана и кислорода настолько низки, что в случае разбавления с помощью воздуха взрывоопасная смесь не образуетсяD Да, поскольку концентрация бутана меньше нижнего предела взрываемости |  |
| 232 03.0-08 | Взрывоопасность | B |
|  | Пропан в газообразном состоянии находится под давлением в закрытой системе. Через небольшую течь пропан уходит в атмосферу. Что произойдет с этим пропаном в газообразном состоянии? |  |
|  | A Он произвольно воспламенитсяB Он смешается с воздухом и образует взрывоопасную смесьC Будучи тяжелым газом, он останется около источника в высокой концентрацииD Он не будет смешиваться с воздухом и подниматься, не смешиваясь с ним |  |
| 232 03.0-09 | Предел взрываемости и статическое электричество | D |
|  | В помещении находится воздух и 5% по объему пропана в газообразном состоянии. В результате электростатического разряда образовалась искра. Может ли эта искра поджечь смесь пропана с воздухом? |  |
|  | A Нет, поскольку воспламеняющая способность искры, безусловно, слишком малаB Нет, поскольку концентрация пропана слишком низкаC Нет, поскольку концентрация пропана слишком высокаD Да, поскольку концентрация пропана находится в пределах диапазона взрываемости |  |

| **Практика****Целевая тема 4: Риски для здоровья** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 232 04.0-01 | Непосредственные опасности | A |
|  | Какое из нижеперечисленных веществ является токсичным и коррозионным и представляет собой непосредственную опасность в случае вдыхания? |  |
|  | A № ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙB № ООН 1010 1,2-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙC № ООН 1969 ИЗОБУТАНD № ООН 1978 ПРОПАН |  |
| 232 04.0-02 | Воздействие, проявляющееся с задержкой | B |
|  | Какое из нижеследующих веществ является канцерогенным? |  |
|  | A № ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙB № ООН 1010 1,2-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙC № ООН 1962 ЭТИЛЕНD № ООН 1969 ИЗОБУТАН |  |
| 232 04.0-03 | Анестезирующее действие | D |
|  | Какой из нижеследующих газов оказывает незамедлительное воздействие при вдыхании на центральную нервную систему и анестезирующее действие в случае длительного воздействия или высокой концентрации? |  |
|  | A № ООН 1011 БУТАНB № ООН 1969 ИЗОБУТАНC № ООН 1077 ПРОПИЛЕНD № ООН 1086 ДИВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |
| 232 04.0-04 | Определение максимальной концентрации на рабочем месте | C |
|  | Что означает максимальная концентрация того или иного вещества на рабочем месте? |  |
|  | A Максимально приемлемая концентрация неопределенной продолжительности действияB Максимально приемлемая концентрация для сохранения здоровья |  |
|  | C Максимально допустимая концентрация этого вещества в воздухе, воздействие которой даже в течение восьми часов в день и максимум 40 часов в неделю не сказывается на здоровьеD Минимально приемлемая средняя концентрация вещества в воздухе |  |
| 232 04.0-05 | Определение максимальной концентрации на рабочем месте | C |
|  | Что означает максимальная концентрация того или иного вещества на рабочем месте? |  |
|  | A Усредненная по времени максимально приемлемая концентрация этого вещества в воздухе в течение 15 минут и не более 8 часов в деньB Усредненная по времени максимально приемлемая концентрация этого вещества в воздухе в течение 1 часа и не более 8 часов в деньC Максимально допустимая концентрация этого вещества в воздухе, воздействие которой даже в течение восьми часов в день и максимум 40 часов в неделю не сказывается на здоровьеD Усредненная по времени максимально приемлемая концентрация этого вещества в воздухе в течение 1 часа и не более 8 часов в неделю |  |
| 232 04.0-06 | Превышение максимальной концентрации на рабочем месте | B |
|  | Максимальная концентрация вещества на рабочем месте составляет 1 млн−1. В течение какой максимальной продолжительности времени можно оставаться в помещении, в котором концентрация этого вещества составляет 150 млн−1? |  |
|  | A 1 минутуB В это помещение входить нельзяC 1 часD 8 часов |  |
| 232 04.0-07 | Максимальная концентрация на рабочем месте − обонятельный предел | A |
|  | Максимальная концентрация вещества на рабочем месте составляет 100 млн−1, а обонятельный предел − 200 млн−1.  |  |
|  | В том случае, если в помещении это вещество не чувствуется, какой вывод можно сделать по поводу риска для здоровья? |  |
|  | A Может быть опасно, поскольку максимальная концентрация на рабочем месте может быть превышенаB Не опасно, поскольку эта концентрация ниже максимальной концентрации на рабочем местеC Не опасно, поскольку эта концентрация превышает 200 млн−1D Опасно, поскольку эта концентрация превышает 200 млн−1 |  |
| 232 04.0-08 | Исключен (2007) |  |
| 232 04.0-09 | Удушье | C |
|  | В результате утечки на палубе образуется большое облако пропана. Если не считать опасности воспламенения, опасно ли выходить на палубу без автономного дыхательного аппарата? |  |
|  | A Нет, поскольку пропан не является токсичным газомB Нет, поскольку пропан не причиняет вреда легкимC Да, поскольку пропан вытесняет воздух и может таким образом оказывать удушающее воздействиеD Да, поскольку пропан является токсичным газом |  |

| **Практика****Целевая тема 5.1: Измерение концентрации газовИзмерительные приборы** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 232 05.1-01 | Измерение концентрации газов | D |
|  | Какой прибор можно использовать для измерения углеводородов в азоте? |  |
|  | A Индикатор легковоспламеняющихся газовB КислородомерC Комбинированный прибор, состоящий из индикатора легковоспламеняющихся газов и кислородомераD Инфракрасный детектор |  |
| 232 05.1-02 | Измерение концентрации газов | A |
|  | Какой прибор следует использовать для измерения небольших концентраций токсичных газов в азоте? |  |
|  | A ТоксиметрB Индикатор легковоспламеняющихся газовC КислородомерD Инфракрасный детектор |  |
| 232 05.1-03 | Измерение концентрации газов | B |
|  | Какой прибор следует использовать для измерения небольших концентраций токсичных газов в воздухе? |  |
|  | A Инфракрасный детекторB ТоксиметрC Индикатор легковоспламеняющихся газовD Комбинированный прибор, состоящий из индикатора легковоспламеняющихся газов и кислородомера |  |
| 232 05.1-04 | Измерение концентрации газов | C |
|  | Какой прибор используется для проверки содержания кислорода в смеси газов? |  |
|  | A ТоксиметрB Индикатор легковоспламеняющихся газовC КислородомерD Инфракрасный детектор |  |
| 232 05.1-05 | Измерение концентрации газов | D |
|  | С помощью какого прибора можно проверить, содержит ли данная газовая смесь азот? |  |
|  | A С помощью инфракрасного детектораB С помощью индикатора легковоспламеняющихся газовC С помощью токсиметраD Ни один из указанных выше приборов для этой цели не подходит |  |
| 232 05.1-06 | Измерение концентрации газов | A |
|  | С помощью какого прибора можно точно установить, что смесь углеводородов и воздуха не взрывоопасна? |  |
|  | A С помощью комбинированного прибора, состоящего из индикатора легковоспламеняющихся газов и кислородомераB С помощью индикатора легковоспламеняющихся газовC С помощью токсиметраD С помощью инфракрасного детектора |  |
| 232 05.1-07 | Измерение концентрации газов | B |
|  | Какое оборудование следует использовать для проверки концентрации легковоспламеняющегося газа в воздухе? |  |
|  | A КислородомерB Индикатор легковоспламеняющихся газовC Ультразвуковой детекторD Токсиметр |  |
| 232 05.1-08 | Измерение концентрации газов | C |
|  | Какой прибор следует использовать для измерения концентрации газа, который, как установлено, не является легковоспламеняющимся, но является токсичным? |  |
|  | A Индикатор легковоспламеняющихся газовB Комбинированный прибор, состоящий из индикатора легковоспламеняющихся газов и кислородомераC ТоксиметрD Ультразвуковой детектор |  |
|  |  |  |
| 232 05.1-09 | Измерение концентрации газов | A |
|  | Помещение, наполненное инертным газом, еще содержит, по всей вероятности, остатки пропана в газообразном состоянии.С помощью какого прибора содержание пропана невозможно никоим образом проверить? |  |
|  | A С помощью кислородомераB С помощью инфракрасного детектораC С помощью комбинированного прибора, состоящего из индикатора легковоспламеняющихся газов и кислородомераD С помощью индикатора легковоспламеняющихся газов |  |
| 232 05.1-10 | Измерение концентрации газов | D |
|  | У вас есть токсиметр. Вы намерены войти в помещение. Сначала вам необходимо измерить концентрацию газа в этом помещении. Для какого из перечисленных ниже газов подходит этот токсиметр? |  |
|  | A Для № ООН 1010 1,2-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙB Для № ООН 1086 ВИНИЛХЛОРИДC Для № ООН 1280 ПРОПИЛЕНОКСИДD Он не подходит ни для одного из этих веществ |  |

| **Практика****Целевая тема 5.2: Измерение концентрации газовИспользование измерительных приборов** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 232 05.2-01 | Измерение концентрации газов | A |
|  | Для измерения концентрации токсичного вещества в помещении вы используете подходящую для этой цели пробирку. После того как вы правильно произвели действия по измерению, вы констатируете, что пробирка не окрасилась.Какое из нижеследующих утверждений правильно? |  |
|  | A Эта пробирка не должна использоваться для проведения другого измеренияB Эту пробирку можно сразу же использовать для второго измерения, но в другом помещенииC Эту пробирку можно будет использовать впоследствии при условии, что она будет храниться в холодильникеD Эту пробирку можно использовать впоследствии при условии, что она будет закрыта резиновой пробкой, поставляемой вместе с ней |  |
| 232 05.2-02 | Измерение концентрации газов | D |
|  | Можно ли использовать подходящую пробирку, срок годности которой истек, для измерения концентрации токсичного вещества в помещении? |  |
|  | A ДаB Да, но только для того, чтобы получить предварительные данные об этом веществеC Да, но только при условии применения поправочного коэффициента, указанного в руководстве по использованиюD Нет |  |
| 232 05.2-03 | Измерение концентрации газов | A |
|  | Вы используете пробирку для измерения слабых концентраций газа. На этой пробирке нанесена шкала. После определенного числа «качков» определяется длина окрашенных маркировочных полосок. На используемой вами пробирке нанесена шкала от 10 до 100 млн−1, а число качков n=10. После пяти качков вы констатируете, что окраска уже точно указывает на концентрацию 100 млн−1. Какой вывод вы делаете? |  |
|  | A Результат недостоверен, и в этой связи следует использовать пробирку с другим диапазоном измерения концентрацииB Концентрация газа ниже 100 млн−1C Концентрация газа выше 100 млн−1D Пробирка насыщена, но она показывает правильную концентрацию |  |
| 232 05.2-04 | Измерение концентрации газов | D |
|  | Вы используете пробирку для измерения слабых концентраций газа. На этой пробирке нанесена шкала. После определенного числа «качков» определяется длина окрашенных маркировочных полосок. На используемой вами пробирке нанесена шкала от 10 до 100 млн−1, а число качков n=10. После десяти качков вы констатируете отсутствие окраски. Какой вывод вы делаете? |  |
|  | A Результат недостоверен, и в этой связи следует использовать пробирку с другим диапазоном измерения концентрацииB Необходимо прочитать руководство по использованию в части применения специального поправочного коэффициентаC Концентрация газа выше 10 млн−1D Концентрация газа ниже 10 млн−1 |  |
| 232 05.2-05 | Измерение концентрации газов | A |
|  | Каким образом вы проверяете герметичность сильфонного насоса? |  |
|  | A Вставив закрытую пробирку в отверстие после сжатия сильфонаB Вставив открытую пробирку в отверстие после сжатия сильфонаC Вставив использованную пробирку в отверстие и сделав десять качковD Вставив пробирку в отверстие обратным концом и сжав сильфон |  |
| 232 05.2-06 | Измерение концентрации газов | D |
|  | Комбинированный прибор, состоящий из индикатора легковоспламеняющихся газов и кислородомера, показывает следующие результаты: кислород − 18%, «взрывоопасность» − 50%. Каким образом вы интерпретируете эти результаты? |  |
|  | A Считать надежным показание в части «взрывоопасность» нельзя, поскольку для горения содержание кислорода слишком низкоеB Концентрация легковоспламеняющихся газов составляет 50% по объему, т.е. больше нижнего предела взрываемостиC Концентрация легковоспламеняющихся газов составляет 50% нижнего предела взрываемости, однако содержание кислорода слишком низкое, в результате чего показания непонятныD Концентрация легковоспламеняющих газов составляет 50% нижнего предела взрываемости. Для измерения с помощью этого комбинированного прибора содержание кислорода достаточно. Поэтому данная смесь не взрывоопасна, поскольку нижний предел взрываемости не достигнут |  |
| 232 05.2-07 | Измерение концентрации газов | A |
|  | Комбинированный прибор, состоящий из индикатора легковоспламеняющихся газов и кислородомера, показывает следующие результаты: кислород − 8%, «взрывоопасность» − 10%.Каким образом вы интерпретируете эти результаты? |  |
|  | A Считать надежным показание в части «взрывоопасность» нельзя, поскольку для горения содержание кислорода слишком низкоеB Поскольку для горения кислорода слишком мало, показываемая концентрация газа на уровне 0% превышает нижний предел взрываемостиC Концентрация легковоспламеняющихся газов составляет 10% по объему. Поэтому данная смесь невзрывоопаснаD Измерительный прибор неисправен |  |
| 232 05.2-08 | Измерение концентрации газов | A |
|  | Предварительное определение концентрации кислорода показало, что его концентрация является достаточной. Индикатор газов показывает 50%. Что это означает? |  |
|  | A Концентрация легковоспламеняющих газов составляет 50% от нижнего предела взрываемостиB Концентрация легковоспламеняющих газов составляет 50% от верхнего предела взрываемостиC Концентрация легковоспламеняющих газов составляет 50% по объемуD Концентрация кислорода составляет 50% |  |
| 232 05.2-09 | Измерение концентрации газов | B |
|  | У вас есть индикатор легковоспламеняющихся газов, который действует по принципу каталитического горения. Для каких из нижеследующих веществ нельзя использовать этот прибор, для того чтобы не повредить измерительный элемент? |  |
|  | A № ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙB № ООН 1063 МЕТИЛХЛОРИДC № ООН 1077 ПРОПИЛЕНD № ООН 1280 ПРОПИЛЕНОКСИД |  |
| 232 05.2-10 | Исключен (2007) |  |

| **Практика****Целевая тема 6: Проверка закрытых помещений и вход в эти помещения** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 232 06.0-01 | Измерение концентрации газов | В |
|  | Прежде чем войти в трюмное помещение, необходимо провести замеры концентрации газа. Как это следует делать? |  |
|  | A Человек входит в трюмное помещение и производит замеры во всех возможных точкахВ Замеры производятся с помощью шланга сверху донизу на различной высотеC Замеры производятся с помощью шланга непосредственно под входным люкомD Замеры производятся с помощью шланга на середине высоты трюмного помещения |  |
| 232 06.0-02 | Измерение концентрации газов | А |
|  | Судно загружено № ООН 1978 ПРОПАН. После тщательных замеров выясняется, что в одном из трюмных помещений содержится достаточно кислорода и концентрация пропана менее 5% нижнего предела взрываемости. Какое из нижеследующих утверждений правильное? |  |
|  | A В это трюмное помещение можно войти без защитыВ В это трюмное помещение можно войти только в защитной одеждеC В это помещение может войти без защитной одежды в том случае, если выдано свидетельство о дегазацииD В это трюмное помещение входить нельзя |  |
| 232 06.0-03 | Исключен (2007) |  |
| 232 06.0-04 | Измерение концентрации газов | С |
|  | Измерение содержания атмосферы в закрытом помещении с помощью комбинированного индикатора легковоспламеняющихся газов/кислородомера дает следующие результаты: 16% по объему кислорода и 9% нижнего предела взрываемости.Какое из следующих утверждений правильное? |  |
|  | A Это помещение не является надежным для людей, при этом существует опасность взрыва |  |
|  | В Это помещение является надежным для людей, но при этом существует опасность взрываC Это помещение является взрывобезопасным, но оно ненадежно для людейD Это помещение является взрывобезопасным и оно надежно для людей |  |
| 232 06.0-05 | Измерение концентрации газов | А |
|  | Измерение содержания атмосферы в закрытом помещении с помощью комбинированного индикатора легковоспламеняющихся газов/кислородомера дает следующие результаты: 16% по объему кислорода и 60% нижнего предела взрываемости. Какое из следующих утверждений правильное для входа в это помещение? |  |
|  | A Это помещение не является надежным для людей, и предельное значение для опасности взрыва превышеноВ Это помещение является надежным для людей, но при этом существует опасность взрываC В этом помещении предельное значение для опасности взрыва не превышено, но оно ненадежно для людейD Это помещение является взрывобезопасным и оно надежно для людей |  |
| 232 06.0-06 | 7.2.3.1.6 | D |
|  | Судно перевозит № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ. После измерения содержания атмосферы в трюмном помещении выясняется, что оно содержит 20% по объему кислорода и 100 млн−1 бутадиена. Человек, который входит в это трюмное помещение должен быть в защитной одежде и иметь автономный дыхательный аппарат. Какие дополнительные меры необходимо принять? |  |
|  | A Вы даете этому человеку переносной радиотелефонный аппарат и ставите еще одного человека у входного люкаВ Вы ставите у входного люка человека, который должен быть на прямой связи с судоводителем в рулевой рубке |  |
|  | C Вы страхуете этого человека с помощью каната и ставите человека у входного люка, который осуществляет наблюдение и может переговариваться с судоводителем в рулевой рубке |  |
|  | D Вы страхуете этого человека с помощью каната, ставите у входного люка человека, осуществляющего наблюдение, который имеет то же защитное снаряжение, и вы принимаете меры к тому, чтобы от него на расстоянии слышимости голосового сигнала находились еще два человека |  |
| 232 06.0-07 | Измерение концентрации газов | D |
|  | Судно загружено № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ. Трюмное помещение проверено. Проверка дала следующий результат: кислородомер показывает 21% по объему, индикатор легковоспламеняющихся газов показывает 10% нижнего предела взрываемости и токсиметр показывает 10 млн−1 бутадиена. Какие выводы вы делаете на основе этих измерений? |  |
|  | A Это помещение надежно для людей и является взрывобезопаснымВ Это помещение надежно для людейC Это помещение является взрывобезопаснымD Эти измерения не согласуются |  |
| 232 06.0-08 | 7.2.3.1.6 | С |
|  | Судно перевозит № ООН 1033 ЭФИР МЕТИЛОВЫЙ. Измерение содержания атмосферы одного из трюмных помещений показывает, что в ней содержится 20% по объему кислорода и 500 млн−1 метилового эфира. В это трюмное помещение должен войти человек. Он в защитной одежде, имеет автономный дыхательный аппарат и спасательное оборудование со страховочным тросом. У входного люка находится еще один человек, осуществляющий наблюдение. Какие еще дополнительные меры должны быть приняты? |  |
|  | A Вы даете этому человеку и человеку, находящемуся на палубе, переносной радиотелефонный аппарат, с тем чтобы они могли переговариваться с другими лицами на палубеВ Вы принимаете меры к тому, чтобы на расстоянии слышимости голосового сигнала человека, находящегося у входного люка, были еще два человекаC Вы передаете человеку, стоящему у входного люка, то же защитное оборудование и принимаете меры к тому, чтобы от него находились еще два человека на расстоянии слышимости голосового сигналаD Никакие |  |
| 232 06.0-09 | Измерение концентрации газов | С |
|  | Что вы должны сделать до того, как войти в трюмное помещение?  |  |
|  | A Необходимо надеть автономный дыхательный аппаратВ Достаточно измерить концентрацию газа в трюмном помещенииC Необходимо замерить концентрацию кислорода и газа в трюмном помещенииD Достаточно замерить концентрацию кислорода в трюмном помещении |  |
| 232 06.0-10 | Исключен (28.09.2016) |  |

| **Практика****Целевая тема 7: Свидетельство о дегазации и разрешенные работы** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 232 07.0-01 | Измерение концентрации газов | В |
|  | В результате собственных замеров было установлено, что в трюмном помещении газов нет и что концентрация кислорода достаточна. Свидетельство о дегазации не имеется. Какие работы могут осуществляться в этом трюмном помещении? |  |
|  | A Можно проводить только визуальный контрольB Можно проводить визуальный контроль и выполнять легкие работы по техническому обслуживанию, которые не требуют использования открытого пламени и не могут привести к искрообразованиюC Можно чистить это трюмное помещение и сдирать ржавчинуD Можно заделать дыру в переборке с помощью сварки |  |
| 232 07.0-02 | Измерение концентрации газов | В |
|  | В результате собственных замеров Вы установили, что в трюмном помещении газов нет и что концентрация кислорода достаточна. Свидетельство о дегазации не имеется. Какие работы может осуществлять в этом трюмном помещении незащищенное лицо? |  |
|  | A Можно проводить только визуальный контрольB Можно чистить это трюмное помещениеC Можно чистить это трюмное помещение и сдирать ржавчинуD Можно заделать дыру в переборке с помощью сварки |  |
| 232 07.0-03 | 8.3.5 | С |
|  | Танкер загружен № ООН 1978 ПРОПАН. Необходимо приварить крепежный элемент к мачте радара, вне грузового пространства. Разрешается ли это делать? |  |
|  | A Да, поскольку речь идет о небольших работах вне грузового пространстваB Да, при условии, что во время сварочных работ регулярно измеряется на месте их проведения концентрация газов |  |
|  | C Нет, если только это не делается с согласия компетентного органа D Нет, это разрешается делать лишь на судоверфи |  |
| 232 07.0-04 | 8.3.5 | А |
|  | Танкер загружен № ООН 1011 БУТАН. В ходе плавания вы намерены произвести небольшие ремонтные работы в машинном отделении, которые могут привести к искрообразованию. Разрешается ли это? |  |
|  | A Да, при условии, что вы не производите сварочные работы на топливных баках и что двери и другие люки закрытыB Да, вы можете производить сварочные работы вездеC Нет, для этого необходимо свидетельство о дегазацииD Нет, это разрешается только на судоверфи |  |
| 232 07.0-05 | 8.3.5 | D |
|  | Вы промываете грузовые танки азотом и отводите газы (последний груз № ООН 1978 ПРОПАН). Во время промывки Вы намерены произвести небольшие ремонтные работы в машинном отделении, которые способны привести к искрообразованию. Разрешается ли это? |  |
|  | A Да, при условии, что получено разрешение ответственного за операции по перегрузке на береговом сооруженииB Да, при условии, что двери и другие люки закрытыC Нет, для этого необходимо согласие классификационного обществаD Нет, во время погрузки, разгрузки и дегазации это не разрешается |  |
| 232 07.0-06 | 8.3.5 | А |
|  | Танкер загружен № ООН 1978 ПРОПАН. Вы должны произвести сварочные работы на новом трубопроводе системы пожаротушения на палубе. Разрешается ли это? |  |
|  | A НетB Нет, для этого необходимо свидетельство о дегазацииC Да, поскольку вы не производите сварочные работы на трубопроводах, предназначенных для данного продуктаD Да, при условии, что на месте работы регулярно измеряется концентрация газов |  |
| 232 07.0-07 | 7.2.3.1.5 | А |
|  | Танкер загружается № ООН 1969 ИЗОБУТАН. Может ли войти в трюмное помещение человек без защитного оборудования для осуществления проверки? |  |
|  | A Да, во время погрузки это разрешается после того, как установлено, что соблюдены положения пункта 7.2.3.1.5B Нет, только с согласия компетентного органаC Нет, только с согласия лица, ответственного за операцию по перегрузке на береговом сооруженииD Нет, только при наличии свидетельства о дегазации |  |
| 232 07.0-08 | 8.3.5 | А |
|  | Танкер пришвартован к береговому сооружению и находится в назначенной на берегу взрывозащищенной зоне. В жилой зоне необходимо произвести небольшие ремонтные работы, которые способны привести к искрообразованию. Разрешается ли это? |  |
|  | A Нет, только с разрешения компетентного органаB Да, при условии, что двери и другие люки жилого помещения закрытыC Да, при условии, что во время работы регулярно измеряется на месте концентрация газовD Да, при условии, что вы получили согласие ответственного за береговое сооружение |  |
| 232 07.0-09 | 8.3.5 | С |
|  | Танкер загружен № ООН 1011 БУТАН. В ходе плавания необходимо произвести небольшие ремонтные работы в машинном отделении, которые могут привести к искрообразованию. Разрешается ли это? |  |
|  | A Да, поскольку речь идет о небольших работах вне грузового пространства. Они могут осуществляться без принятия других мерB Да, при условии, что во время работы регулярно измеряется на месте концентрация газовC Да, при условии, что двери и другие люки машинного отделения закрытыD Нет, это разрешается только с согласия компетентного органа |  |
| 232 07.0-10 | 8.3.5 | D |
|  | Танкер загружается № ООН 1280 ПРОПИЛЕНОКСИД, и необходимо произвести небольшие сварочные работы в жилом помещении. Разрешается ли это? |  |
|  | A Да, поскольку речь идет о небольших работах вне грузового пространстваB Да, при условии, что во время сварочных работ регулярно измеряется на месте их проведения концентрация газовC Да, с согласия ответственного за береговое сооружениеD Нет |  |

| **Практика****Целевая тема 8: Степень наполнения и переполнение** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 232 08.0-01 | 1.2.1 | C |
|  | Для какой температуры применяется максимально допустимая степень наполнения грузовых танков, указанная в ВОПОГ? |  |
|  | A 15 °CВ 20 °CC Для температуры загрузкиD Для самой высокой температуры, которая может быть достигнута во время перевозки |  |
| 232 08.0-02 | Степень наполнения | D |
|  | Вы загружаете грузовые танки 1, 3 и 6 пропаном, который подается из грузовой цистерны А, находящейся на берегу, и грузовые танки 2, 4 и 5 пропаном, который подается из цистерны В, находящейся на берегу. Значения температуры в грузовых танках неодинаковы. Какое максимальное значение степени наполнения вы должны соблюдать? |  |
|  | A Одну и ту же степень наполнения для всех грузовых танков, соответствующую средней температуре пропанаВ Одну и ту же степень наполнения для всех грузовых танков, соответствующую самой низкой температуре пропанаC Одну и ту же степень наполнения для всех грузовых танков, соответствующую самой высокой температуре пропанаD 91% для каждого грузового танка |  |
| 232 08.0-03 | Степень наполнения | С |
|  | По какой причине нельзя превышать определенную степень наполнения грузового танка? |  |
|  | A Поскольку в этом случае судно будет перегруженоВ Чтобы избежать «волн» в грузовых танках и тем самым предотвратить их повреждение |  |
|  | C Чтобы не допустить открытия предохранительного клапана в случае нагреванияD Чтобы обеспечить устойчивый дифферент судна |  |
| 232 08.0-04 | Степень наполнения | А |
|  | № ООН 1978 ПРОПАН загружается при температуре, превышающей 15 °C. До какой степени заполнения вы можете загружать это вещество? |  |
|  | A 91%В более 91%C менее 91%D 95% |  |
| 232 08.0-05 | Степень наполнения | В |
|  | Какую поправку вы должны использовать для определения допустимой степени наполнения? |  |
|  | A Поправку на содержимоеВ Поправку на дифферентC Поправку на давлениеD Поправку на давление паров |  |
| 232 08.0-06 | Степень наполнения | А |
|  | Какую поправку вы должны иногда использовать для определения допустимой степени наполнения? |  |
|  | A Поправку на плотностьВ Поправку на содержимоеC Поправку на давлениеD Поправку на давление паров |  |
| 232 08.0-07 | Переполнение | С |
|  | В чем заключается опасность в случае переполнения? |  |
|  | A В нарушении сбалансированности груза суднаВ В перегрузке суднаC В возможности пролива грузаD В обратном попадании груза в грузовой танк |  |
|  |  |  |
| 232 08.0-08 | 9.3.1.21.1 | D |
|  | При каком значении степени наполнения, в соответствии с ВОПОГ, должно срабатывать автоматическое устройство, предотвращающее переполнение? |  |
|  | A Максимум при 86%В Максимум при 91%C Максимум при 95%D Максимум при 97,5% |  |
| 232 08.0-09 | 9.3.1.21.1 | А |
|  | При каком значении степени наполнения, в соответствии с ВОПОГ, должен срабатывать аварийно-предупредительный сигнализатор уровня? |  |
|  | A При 86%В При 91%C При 95%D При 97,5% |  |
| 232 08.0-10 | Степень наполнения | В |
|  | Что вы должны делать в случае срабатывания аварийно-предупредительного сигнализатора уровня? |  |
|  | A Сразу же прекратить погрузкуВ При необходимости, снизить скорость погрузкиC Включить быстродействующий запорный клапанD Перекачать продукт в другой грузовой танк |  |
| 232 08.0-11 | 7.2.4.16.16 | В |
|  | Почему необходимо определять время удержания при перевозке охлажденных сжиженных газов без регулирования температуры? |  |
|  | A С целью установить, может ли максимальная степень заполнения грузового танка быть превышена |  |
|  | В С целью установить, можно ли осуществить предполагаемую перевозку надежным образом и без выброса веществC С целью установить, какое вещество можно перевозитьD С целью установить, является ли регулировочное давление предохранительных клапанов достаточным |  |
| 232 08.0-12 | 7.2.4.16.17 | А |
|  | Какие параметры необходимо принимать во внимание при определении времени удержания при перевозке охлажденных сжиженных газов? |  |
|  | A Коэффициент теплопередачи, давление срабатывания предохранительных клапанов, температуру груза, степень заполнения грузовых танков и температуру окружающей средыВ Давление срабатывания предохранительных клапанов, температуру груза и степень заполнения грузовых танков, температуру грузового танкаC Коэффициент теплопередачи, давление срабатывания предохранительных клапанов, температуру груза и степень заполнения грузовых танковD Коэффициент теплопередачи, давление срабатывания предохранительных клапанов, степень заполнения грузовых танков, температуру окружающей среды и температуру грузового танка |  |
| 232 08.0-13 | 7.2.4.16.17 | С |
|  | Предполагаемая продолжительность рейса составляет 14 дней. Каким должно быть время удержания при перевозке охлажденных сжиженных газов? |  |
|  | A 12 днейВ 28 днейC 38 днейD 42 дня |  |

| **Практика****Целевая тема 9: Предохранительное оборудование** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 232 09.0-01 | Предохранение трубопровода от разрыва  | А |
|  | В чем заключается назначение системы предохранения от разрыва трубопровода? |  |
|  | A В предотвращении утечки большого количества продуктов в случае разрыва трубопроводаB В ограничении скорости погрузкиC В предотвращении разрежения в грузовых танкахD В предотвращении слишком большого превышения давления |  |
| 232 09.0-02 | Предохранение трубопровода от разрыва  | С |
|  | Где надо ставить устройство предохранения от разрыва трубопровода? |  |
|  | A В нагнетательном трубопроводе вблизи насосаB Во всасывающем трубопроводе вблизи насосаC В грузовом танке в погрузочно-разгрузочном трубопроводеD На палубе в погрузочно-разгрузочном трубопроводе |  |
| 232 09.0-03 | Предохранение трубопровода от разрыва  | D |
|  | Что представляет собой устройство предохранения от разрыва трубопровода? |  |
|  | A Затвор с дистанционным управлением, который можно закрыть в случае необходимостиB Затвор с ручным управлением, который можно закрыть в случае необходимостиC Сужение в трубопроводе, которое ограничивает потокD Автоматический затвор, который не нужно включать |  |
| 232 09.0-04 | Предохранение трубопровода от разрыва  | В |
|  | В каких случаях должно закрываться устройство предохранения от разрыва трубопровода? |  |
|  | A Если скорость потока меньше расчетной скоростиB Если скорость потока больше расчетной скоростиC Если перед предохранительным устройством против разрыва трубопровода установлен быстродействующий запорный клапанD Если перед устройством предохранения от разрыва трубопровода предусмотрено сужение |  |
|  |  |  |
| 232 09.0-05 | Предохранение трубопровода от разрыва  | А |
|  | Устройство предохранения от разрыва трубопровода представляет собой пружинный клапан, установленный в трубопроводе. В каких случаях клапан закрывается автоматически? |  |
|  | A Когда скорость потока настолько велика, что разрежение выше клапана больше силы натяжения пружиныB Когда скорость потока настолько велика, что разрежение ниже клапана меньше силы натяжения пружиныC Когда скорость потока настолько велика, что разрежение перед клапаном больше разряжения, соответствующего силе натяжения пружиныD Когда скорость потока настолько велика, что избыточное давление за клапаном больше разряжения, соответствующего силе натяжения пружины |  |
| 232 09.0-06 | 9.3.1.21.9 | А |
|  | Во время погрузки и разгрузки быстродействующие запорные клапаны должны закрываться с помощью выключателя, с тем чтобы в аварийной ситуации можно было прервать погрузку или разгрузку. Где должны устанавливаться эти выключатели? |  |
|  | A В двух местах на судне (на носу и на корме) и в двух местах на берегуB На береговом сооружении и в арматуре погрузочно-разгрузочного трубопровода на берегуC В рулевой рубке, в арматуре погрузочно-разгрузочного трубопровода на берегу и на береговом сооруженииD В двух местах на берегу (непосредственно в месте доступа на судно и на достаточном расстоянии) и в рулевой рубке |  |
| 232 09.0-07 | 7.2.2.21 | В |
|  | В чем заключается назначение быстродействующего запорного клапана? |  |
|  | A В автоматическом закрытии вентилей в соединительных трубопроводах между береговым сооружением и судном в случае выделения газаB В возможности закрытия быстродействующего запорного клапана, установленного в системе трубопроводов, соединяющих береговое сооружение и судноC В автоматической остановке отливных насосов в случае выделения газаD В возможности быстрого выключения отливных насосов в случае выделения газа |  |
| 232 09.0-08 | 7.2.2.21 | С |
|  | Судно соединяется с трубопроводами подачи жидкости и газа берегового сооружения с помощью устройства загрузки. Приведя в действие выключатель быстродействующей запорной системы разгрузка прекращается. Что происходит в этом случае? |  |
|  | A Отключаются только отливные насосы и компрессоры на борту суднаB Закрывается только запорный клапан берегового сооруженияC Закрываются быстродействующие запорные клапаны и отключаются отливные насосы и компрессоры на борту суднаD Закрываются быстродействующие запорные клапаны и отключается устройство загрузки от разрывной муфты |  |
| 232 09.0-09 | Быстродействующая запорная система | С |
|  | Какое из перечисленных ниже устройств не входит в быстродействующую запорную систему? |  |
|  | A Указатель уровняB Аварийно-предупредительный сигнализатор уровняC Быстродействующий запорный клапан в устройстве загрузкиD Разрывная муфта соединение в устройстве загрузки |  |
| 232 09.0-10 | Быстродействующая запорная система | B |
|  | В каком случае не работает быстродействующая запорная система, соединенная с береговым сооружением? |  |
|  | A В случае включения указателя уровняB В случае срабатывания системы предохранения от переполненияC В случае слишком быстрой загрузкиD В том случае, если температура груза становится слишком высокой |  |
| 232 09.0-11 | 9.3.1.21.11 | D |
|  | Если во время перевозки охлажденных сжиженных газов происходит утечка по месту расположения арматуры для соединения с берегом в целях безопасности необходимо привести в действие водораспределительную систему. Для чего это делается? |  |
|  | A Для снижения температуры охлажденного сжиженного газа на палубеB Для защиты рулевой рубки и жилых помещений от воздействия грузаC Для недопущения взрыва на палубеD Для защиты палубы от хрупкого разрушения при условии скорейшего испарения сжиженного газа в результате нагрева |  |
| 232 09.0-12 | Обращение с грузом, 9.3.1.24.1 b) | B |
|  | При каких условиях груз СПГ может находится на борту танкера типа G неопределенное время? |  |
|  | A Если грузовой(ые) танк(и) заполнен(ы) не более чем на 86%B Если имеется система охлаждения грузаC Если экипаж постоянно фиксирует температуруD Если выключены устройства, предохраняющие от достижения критического давления |  |

| **Практика****Целевая тема 10: Насосы и компрессоры** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 232 10.0-01 | Выгрузка груза | С |
|  | В каком из нижеперечисленных случаев количество остатков груза наименьшее? |  |
|  | A В случае разгрузки с помощью испарителя, установленного на берегуB В случае разгрузки с помощью компрессоров, установленных на берегуC В случае разгрузки под давлением с использованием азота, подаваемого с берегаD В случае разгрузки с помощью погружных насосов, установленных на судне |  |
| 232 10.0-02 | Выгрузка груза | D |
|  | Судно оснащено двумя компрессорами и двумя палубными насосами. Можно ли в этом случае разгружать пропан только с помощью компрессоров? |  |
|  | A НетB Нет, нужен как минимум один насосC Да, всегдаD Да, если противодавление не слишком большое |  |
| 232 10.0-03 | Выгрузка груза | A |
|  | Судно оснащено двумя компрессорами и двумя палубными наносами. Можно ли разгружать пропан с помощью палубных насосов? |  |
|  | A НетB Да, всегдаC Да, но это занимает больше времениD Да, если обеспечивается обратный поток газа в цистерну, находящуюся на берегу |  |
| 232 10.0-04 | Палубные насосы | B |
|  | Каким предохранительным устройством оснащены палубные насосы? |  |
|  | A Выключателем, срабатывающим при достижении минимального уровня наполненияB Устройством тепловой защиты двигателейC Выключателем низкого давленияD Разбиваемой защитной пластиной |  |
| 232 10.0-05 | Компрессоры | C |
|  | Что может явиться причиной существенного повреждения компрессора? |  |
|  | A Закрытый всасывающий патрубокB Слишком слабый режим работыC Всасывание жидкостиD Отсутствие перепада давления на входе (всасывание) и выходе (нагнетание) |  |
| 232 10.0-06 | Компрессоры | D |
|  | Почему на компрессоре со стороны всасывания во многих случаях устанавливается выключатель низкого давления? |  |
|  | A Чтобы предохранить насосB Чтобы предотвратить засасывание жидкостиC Чтобы предотвратить падение температуры до слишком низкой величиныD Чтобы предотвратить разрежение в грузовых танках |  |
| 232 10.0-07 | Палубные насосы | A |
|  | Зачем нужен компрессор для того, чтобы можно было использовать палубный насос? |  |
|  | A Чтобы закачать в палубный насос жидкостьB Чтобы устройство загрузкиC Чтобы создать в насосе перепад давленияD Чтобы перекачать груз в другой грузовой танк |  |
| 232 10.0-08 | Компрессоры | C |
|  | Для чего служит сепаратор на компрессоре со стороны всасывания? |  |
|  | A Для смазывания компрессораB Для сбора жидкости в целях ее сохраненияC Для того чтобы не допустить повреждения компрессора в результате подачи жидкостиD Для того чтобы можно было откачать жидкость, собранную в емкость, с помощью гибкого шланга |  |
| 232 10.0-09 | Компрессоры | B |
|  | По какой причине устанавливается максимальный перепад давления на компрессорах со стороны всасывания и со стороны нагнетания? |  |
|  | A Для того чтобы предотвратить слишком большой перепад давления в грузовых танкахB Для того чтобы предотвратить перегрузку двигателя компрессораC Для того чтобы предотвратить разрежение в грузовом танкеD Для того чтобы предотвратить открытие быстродействующих запорных клапанов |  |

| **Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации****Целевая тема 1.1: Телесные повреждения − попадание сжиженного газа на кожу** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 233 01.1-01 | Попадание сжиженного газа на кожу | В |
|  | На руки одного из членов экипажа вылился сжиженный бутан. Какую первую помощь вы должны оказать? |  |
|  | A Сполоснуть немного рукиB Споласкивать руки водой в течение не менее 15 минутC Наложить на руки мазь от ожоговD Обернуть руки, чтобы они были в тепле |  |
| 233 01.1-02 | Попадание сжиженного газа на кожу | А |
|  | На руки одного из членов экипажа вылился сжиженный бутан. Вы споласкиваете водой руки пострадавшего в течение не менее 15 минут. Если после споласкивания руки не приобрели вновь свой естественный оттенок, что вы должны еще сделать? |  |
|  | A Вы должны вызвать врачаB Вы вызываете членов семьи пострадавшего, чтобы они за ним прибылиC Вы кладете пострадавшего на кровать, чтобы он оставался в теплеD Вы обрабатываете ему руки мазью от ожогов и обертываете их |  |
| 233 01.1-03 | Попадание сжиженного газа на кожу | С |
|  | Что вы делаете в том случае, если на тело одного из членов экипажа попал сжиженный бутан? |  |
|  | A Вы сразу же снимаете с него одежду и протираете его тело водой и стерильным ватным тампономB Вы сразу же снимаете с него одежду и затем помещаете его под душC Вы помещаете пострадавшего под душ и снимаете с него одежду под душемD Вы сажаете пострадавшего в одежде в ванную с теплой водой минимум на 15 минут |  |
| 233 01.1-04 | Попадание сжиженного газа на кожу | D |
|  | На руки одного из членов экипажа вылился сжиженный аммиак. Что вы делаете в первую очередь? |  |
|  | A Вы вызываете врачаB Вы перевозите пострадавшего как можно быстрее в ожоговый центрC Вы обильно смазываете руки пострадавшего мазью от ожоговD Вы ему споласкиваете руки водой в течение как минимум 15 минут |  |

| **Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации****Целевая тема 1.2: Телесные повреждения – вдыхание газа** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 233 01.2-01 | Вдыхание газа | С |
|  | Один из членов экипажа судна вдохнул большое количество газа (пропана), но не потерял сознания. Что вы делаете в первую очередь? |  |
|  | A Вы делаете пострадавшему искусственную вентиляцию легкихB Вы даете пострадавшему кислородную маскуC Вы выносите пострадавшего из опасной зоны и наблюдаете за нимD Вы выносите пострадавшего из опасной зоны и укладываете его в устойчивом положении на бок |  |
| 233 01.2-02 | Вдыхание газа | D |
|  | Один из членов экипажа судна вдохнул газ (пропан) и потерял сознание, но продолжает дышать. Что вы делаете в первую очередь? |  |
|  | A Вы делаете ему искусственное дыхание способом «изо рта в рот»B Вы даете пострадавшему кислородную маскуC Вы выносите пострадавшего из опасной зоны и наблюдаете за нимD Вы выносите пострадавшего из опасной зоны и укладываете его в устойчивом положении на бок |  |
| 233 01.2-03 | Вдыхание газа | А |
|  | Один из членов экипажа вдохнул газ (пропан), потерял сознание и не дышит. Что вы делаете в первую очередь? |  |
|  | A Вы выносите пострадавшего из опасной зоны и делаете ему искусственное дыхание способом «изо рта в рот»B Вы даете пострадавшему кислородную маскуC Вы выносите пострадавшего из опасной зоны и наблюдаете за нимD Вы выносите пострадавшего из опасной зоны и укладываете его в устойчивом положении на бок |  |
| 233 01.2-04 | Вдыхание газа | В |
|  | Один из членов экипажа судна вдохнул аммиак. Пострадавший кашляет и дышит с трудом. Что вы делаете в первую очередь? |  |
|  | A Вы даете пострадавшему кислородную маску до тех пор, пока он не перестанет кашлять, а затем вы его укладываете на кроватьB Вы выносите пострадавшего из опасной зоны, наблюдаете за ним и вызываете врачаC Вы помещаете пострадавшего под душ и снимаете с него одеждуD Вы делаете искусственное дыхание способом «изо рта в рот» и срочно извещаете врача |  |
| 233 01.2-05 | Вдыхание газа | В |
|  | Один из членов экипажа судна вдохнул газ (пропан). В каком случае вы делаете искусственное дыхание способом «изо рта в рот»? |  |
|  | A Когда пострадавший потерял сознание и дышитB Когда пострадавший потерял сознание и не дышитC Когда пострадавший не потерял сознание и дышитD Когда пострадавший не потерял сознание и не дышит |  |

| **Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации****Целевая тема 1.3: Телесные повреждения − общие принципы оказания первой помощи** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 233 01.3-01 | Общие принципы оказания первой помощи | А |
|  | Один из членов экипажа судна во время проверки в трюмном помещении почувствовал себя плохо. Что вы делаете в первую очередь? |  |
|  | A Информируете судоводителя и оказываете помощьВ Спускаетесь в трюмное помещение и смотрите, что произошло с пострадавшимC Немедленно выводите пострадавшего из трюмного помещения с помощью коллегиD Выставляете сигнал «Держитесь в стороне от меня» |  |
| 233 01.3-02 | Общие принципы оказания первой помощи | С |
|  | Один из членов экипажа судна спотыкается о трубопровод и тяжело падает. Что вы делаете в первую очередь? |  |
|  | A Вы делаете искусственное дыхание способом «изо рта в рот»В Укладываете пострадавшего на кроватьC Смотрите, не потерял ли пострадавший сознаниеD Извещаете врача |  |
| 233 01.3-03 | Общие принципы оказания первой помощи | С |
|  | Каким образом вы определяете, что в результате несчастного случая пострадавший потерял сознание? |  |
|  | A Вы проверяете, прощупывается ли пульсВ Вы проверяете, вздымается ли у пострадавшего грудная клетка и дышит ли онC Вы проверяете, реагирует ли пострадавший на ваши слова и другие действия по привлечению его вниманияD Вы проверяете, реагирует ли пострадавший на запах эфира |  |
| 233 01.3-04 | Общие принципы оказания первой помощи | D |
|  | Один из членов экипажа судна вдохнул опасный газ и должен быть доставлен в больницу.  |  |
|  | Какие самые важные сведения вы передаете вместе с пострадавшим? |  |
|  | A Его служебную книжкуВ Номер телефона его семьиC Его паспортD Данные о грузе |  |

| **Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации****Целевая тема 2.1: Неисправности, связанные с грузомТечь в соединительном патрубке** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 233 02.1-01 | Течь в соединительном патрубке | А |
|  | Во время разгрузки обнаруживается, что в месте соединения погрузочно-разгрузочной трубы и пунктом погрузки капает жидкость. Что вы делаете? |  |
|  | A Вы останавливаете насосы и закрываете соответствующие запорные клапаныВ Вы подставляете под соединение емкость для сбора капающей жидкостиC Вы продолжаете медленно перекачиватьD Вы оборачиваете соединение мокрой тряпкой и продолжаете разгрузку |  |
| 233 02.1-02 | Течь в соединительном патрубке | В |
|  | Во время разгрузки обнаруживается, что место соединения между погрузочно-разгрузочным трубопроводом и пунктом погрузки негерметично. Что вы делаете? |  |
|  | A Продолжаете погрузку более медленноВ Приостанавливаете погрузку после согласования с оператором берегового сооруженияC Продолжаете погрузкуD Ставите под течь в соединительном патрубке соответствующую емкость |  |
| 233 02.1-03 | Течь в соединительном патрубке | С |
|  | Во время плавания судна с грузом обнаруживается, что один из участков погрузочно-разгрузочного трубопровода негерметичен. Все закрывающие устройства закрыты. Каким образом вы поступаете? |  |
|  | A Вы выставляете сигнал «Держитесь в стороне от меня», швартуетесь и извещаете компетентный органВ Вы выставляете сигнал «Держитесь в стороне от меня» и продолжаете плавание |  |
|  | C Вы снимаете давление с трубопроводаD Вы продолжаете плавание, не принимая никаких дополнительных мер |  |

| **Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации****Целевая тема 2.2: Неисправности, связанные с грузомПожар в машинном отделении** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 233 02.2-01 | Пожар в машинном отделении | С |
|  | Во время погрузки в машинном отделении возник пожар. Что вы делаете, помимо тушения пожара? |  |
|  | A Вы продолжаете погрузку, но информируете об этом оператора берегового сооруженияВ Вы только информируете оператора берегового сооруженияC Вы приводите в действие быстродействующую запорную систему и информируете оператора берегового сооруженияD Вы вызываете речную полицию |  |
| 233 02.2-02 | Пожар в машинном отделении | А |
|  | Вы везете груз № ООН 1011 БУТАН. Во время плавания в машинном отделении возник пожар. Что вы делаете, помимо тушения пожара? |  |
|  | A Вы информируете компетентный органВ Вы информируете грузополучателяC Вы продолжаете плавание и выставляете сигнал «Держитесь в стороне от меня»D Вы включаете водораспылительную установку |  |
| 233 02.2-03 | Пожар в машинном отделении | С |
|  | Во время разгрузки в машинном отделении возник пожар. Что вы делаете, помимо тушения пожара? |  |
|  | A Вы просто продолжаете плаваниеВ Вы только информируете оператора берегового сооруженияC Вы приводите в действие быстродействующую запорную систему и информируете оператора берегового сооруженияD Вы выставляете сигнал «Держитесь в стороне от меня» |  |

| **Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации****Целевая тема 2.3: Неисправности, связанные с грузомИсточники опасности вблизи судна** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 233 02.3-01 | Возможные источники опасности в окружающем пространстве судна | В |
|  | Ваше судно пришвартовано к береговому сооружению и готово к разгрузке. С берегового сооружения поступает сигнал предупреждения о возникновении пожара. На причале и вокруг никакого пожара вы не видите. Что вы делаете? |  |
|  | A Вы отсоединяетесь и уходите вместе с судномВ Вы ожидаете указаний от оператора берегового сооруженияC Вы включаете водораспылительную установкуD Вы включаете сигнал «Держитесь в стороне от меня» |  |
| 233 02.3-02 | Возможные источники опасности в окружающем пространстве судна | А |
|  | Во время разгрузки на причале возник пожар. Что необходимо предпринять? |  |
|  | A Вы приводите в действие быстродействующую запорную систему, отсоединяетесь и уходите вместе с судномВ Вы вызываете речную полициюC Вы включаете водораспылительную установкуD Вы ожидаете указаний от оператора берегового сооружения |  |
| 233 02.3-03 | Возможные источники опасности в окружающем пространстве судна | В |
|  | Во время разгрузки пропана на береговом сооружении происходит утечка газа. Включается сигнал тревоги. Что необходимо предпринять? |  |
|  | A Вы включаете водораспылительную установкуВ Вы ожидаете указаний от оператора берегового сооруженияC Вы продолжаете разгрузку, однако надеваете противогаз для защиты дыхательных путейD Измеряете непрерывно концентрацию газа на палубе |  |
| 233 02.3-04 | Требования безопасности, 7.2.4.16.17 | А |
|  | В грузовом танке, заполненном охлажденным сжиженным газом, давление растет быстрее, чем ожидалось. Вполне вероятно, что давление в нем превысит давление срабатывания предохранительных клапанов до разгрузки груза. Что необходимо предпринять? |  |
|  | A Судоводитель уведомляет об этом ближайшие аварийно-спасательные службыB Судоводитель связывается с пунктом разгрузкиC Судоводитель ложится на обратный курсD Судоводитель открывает предохранительный клапан |  |

| **Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации****Целевая тема 2.4: Неисправности, связанные с грузомПереполнение** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 233 02.4-01 | Переполнение | А |
|  | Во время загрузки пропана вы регулярно проверяете указатели уровня. Вы обнаруживаете, что один грузовой танк содержит больше, чем это допускается с учетом максимально допустимой степени наполнения. Что вы делаете в этом случае? |  |
|  | А Вы даете указание оператору берегового сооружения прекратить загрузку и перекачать излишки в другой грузовой танкB Вы включаете быстродействующую запорную систему и перекачиваете излишки в другой грузовой танкC Вы следите за тем, чтобы общее допустимое количество не было превышеноD В процессе дальнейшей загрузки вы переливаете излишки в другой грузовой танк |  |
| 233 02.4-02 | Переполнение | А |
|  | Во время загрузки бутана вы регулярно проверяете указатели уровня. Вы обнаруживаете, что один грузовой танк содержит больше, чем это допускается с учетом максимально допустимой степени наполнения. Что вы делаете в этом случае? |  |
|  | A Вы даете указание оператору берегового сооружения прекратить загрузку и перекачать излишки в другой грузовой танкB Вы отсоединяете этот грузовой танк от другого из оставшихся грузовых танков и с помощью компрессора вы перекачиваете жидкость в другой грузовой танк, продолжая при этом процесс загрузкиC Вы следите за тем, чтобы общее допустимое количество не было превышеноD Вы не принимаете никаких мер, поскольку в особых обстоятельствах вы можете загрузить в один грузовой танк немного больше |  |
| 233 02.4-03 | Переполнение | D |
|  | Во время загрузки пропана срабатывает устройство предотвращения переполнения. Вы должны сделать короткий рейс в зимнее время. Как вы поступаете в этом случае? |  |
|  | A Вы отключаете устройство предотвращения переполнения и продолжаете загрузкуB Вы уходите с судном, не предпринимая никаких мерC Вы можете взять большее количество груза, поэтому никакой проблемы нетD Вы перекачиваете груз обратно до достижения максимально допустимой степени наполнения |  |

| **Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации****Целевая тема 2.5: Неисправности, связанные с грузомПолимеризация** |
| --- |
| *Номер* | *Источник* | *Правильный ответ* |
| 233 02.5-01 | Полимеризация | С |
|  | Во время перевозки № ООН 1010 1,2-БУТАДИЕН, стабилизированный, вы обнаруживаете, что в одном из грузовых танков повысилась температура. Вы предполагаете, что начался процесс полимеризации груза. Что вы делаете? |  |
|  | A Вы включаете водораспылительную установку в целях охлажденияB Вы заполняете трюм водой в целях охлажденияC Вы информируете грузополучателяD Вы время от времени спускаете пары |  |
| 233 02.5-02 | Полимеризация | В |
|  | Во время перевозки № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН, стабилизированный, вы обнаруживаете, что в одном из грузовых танков повысилась температура. Вы предполагаете, что начался процесс полимеризации груза. Что вы делаете? |  |
|  | A Вы добавляете имеющийся стабилизаторB Вы информируете грузополучателяC Вы пришвартовываете судно и информируете компетентный органD Вы заполняете трюмное помещение водой в целях охлаждения |  |
| 233 02.5-03 | Полимеризация | D |
|  | Во время перевозки № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН, стабилизированный, вы обнаруживаете, что в одном из грузовых танков повысилась температура. Вы предполагаете, что начался процесс полимеризации груза. Что вы делаете? |  |
|  | A Вы время от времени спускаете парыB Вы включаете водораспылительную установку в целях охлаждения |  |
|  | C Вы перекачиваете и смешиваете вещество, содержащееся в данном грузовом танке, с веществом в других грузовых танкахD Вы информируете грузополучателя. |  |
|  |  |  |