Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements   
concernant les véhicules

Groupe de travail en matière de roulement et de freinage

Quatre-vingtième session

Genève, 15-18 septembre 2015

Point 5 a) de l’ordre du jour provisoire

Freinage des motocycles – Règlement no 78

Proposition de complément 3 à la série 03 d’amendements   
au Règlement no 78 (Prescriptions uniformes relatives   
à l’homologation des véhicules de la catégorie L   
en ce qui concerne le freinage)

Communication de l’expert de la Commission européenne[[1]](#footnote-1)\*

Le texte reproduit ci-après, qui a été établi par l’expert de la Commission européenne, a pour objet de proposer des amendements visant à ajouter les catégories de véhicules restantes dans les dispositions relatives aux essais des systèmes antiblocage (ABS), sur la base du document GRRF-79-16, comme convenu à la soixante-dix-neuvième session du GRRF. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras pour les ajouts ou en caractères biffés pour les suppressions.

I. Proposition

*Paragraphe 1*, modifier comme suit :

« 1. …

Le présent Règlement s’applique aux véhicules **de la catégorie L**1.

… ».

*Paragraphe 2.6*, modifier comme suit :

« 2.6 Par “*système de freinage intégral*” :

Pour les véhicules des catégories L1 et L3, un système de frein de service dans lequel au moins deux freins agissant sur des roues différentes sont actionnés par la manœuvre d’une seule commande.

Pour les véhicules des catégories **L2, L5, L6 et L7**, un système de frein de service dans lequel les freins agissant sur toutes les roues sont actionnés par la manœuvre d’une seule commande.

… ».

*Paragraphe 5.1.4*, modifier comme suit :

« 5.1.4 Système de frein de stationnement

Si le véhicule est équipé d’un système de frein de stationnement, ce dernier doit le maintenir immobilisé sur la pente prescrite au paragraphe 1.1.4 de l’annexe 3.

Le frein de stationnement :

a) Doit avoir une commande distincte des commandes du système de frein de service; et

b) Doit être maintenu en position bloquée par des moyens exclusivement mécaniques.

La configuration du véhicule doit être telle que le conducteur puisse actionner le système de frein de stationnement tout en étant assis en position de conduite normale.

Dans le cas des véhicules des catégories **L2, L4, L5, L6 et L7**, le système de frein de stationnement doit être soumis aux essais prescrits au paragraphe 8 de l’annexe 3. ».

*Paragraphe 5.1.7*, modifier comme suit :

« 5.1.7 Les véhicules à trois roues de la catégorie L2 **et les véhicules à quatre roues de la catégorie L6** doivent être équipés d’un système de frein de stationnement, plus un des systèmes de frein de service suivants :

… ».

*Paragraphe 5.1.8*, modifier comme suit :

« 5.1.8 Les véhicules de la catégorie L5 **et les véhicules de la catégorie L7**doivent être équipés

… ».

*Annexe 3*,

*Paragraphe 1.1.5*, modifier comme suit :

« 1.1.5 Largeur de la piste d’essai :

Pour les véhicules à deux roues (catégories L1 et L3), la largeur de la piste d’essai est de 2,5 m.

Pour les véhicules à trois roues **et les véhicules à quatre roues** (catégories **L2, L4, L5, L6 et L7**), la largeur de la piste d’essai est de 2,5 m + la largeur du véhicule. ».

*Paragraphe 3.2*, modifier comme suit :

« 3.2 Conditions et procédure d’essai :

a) Température initiale des freins : ≥ 55 °C et ≤ 100 °C;

b) Vitesse d’essai :

i) Catégories **L1, L2 et L6** : 40 km/h ou 0,9 Vmax si cette seconde valeur est plus basse;

ii) Catégories **L3, L4, L5 et L7** : 60 km/h ou 0,9 Vmax si cette seconde valeur est plus basse;

c) Actionnement des freins :

i) Chaque commande du système de frein de service est actionnée séparément;

d) Force d’actionnement :

i) Poignée : ≤ 200 N;

ii) Pédale : ≤ 350 N pour les catégories **L1, L2, L3, L4 et L6;** ≤ 500 N pour **les catégories L5 et L7**;

… ».

*Paragraphe 3.3*, modifier comme suit :

« 3.3 Prescriptions d’efficacité

Lors d’un essai exécuté conformément à la procédure décrite au paragraphe 3.2, la distance d’arrêt doit être conforme à la valeur prescrite dans la colonne 2, ou la DMER à la valeur prescrite dans la colonne 3 du tableau ci-dessous :

| *Colonne 1* | *Colonne 2* | *Colonne 3* |
| --- | --- | --- |
| Catégorie  de véhicule | DISTANCE D’ARRÊT (S)  (où V est la vitesse d’essai prescrite en km/h,  et S la distance d’arrêt prescrite en mètres) | DMER |
| L1 | S ≤ 0,1 V + 0,0111 V2 | ≥ 3,4 m/s2 |
| **L2 et L6** | S ≤ 0,1 V + 0,0143 V2 | ≥ 2,7 m/s2 |
| L3 | S ≤ 0,1 V + 0,0087 V2 | ≥ 4,4 m/s2 |
| **L5 et L7** | Sans objet | Sans objet |
| L4 | S ≤ 0,1 V + 0,0105 V2 | ≥ 3,6 m/s2 |
| L1 | S ≤ 0,1 V + 0,0143 V2 | ≥ 2,7 m/s2 |
| **L2 et L6** | S ≤ 0,1 V + 0,0143 V2 | ≥ 2,7 m/s2 |
| L3 | S ≤ 0,1 V + 0,0133 V2 | ≥ 2,9 m/s2 |
| **L5 et L7** | Sans objet | Sans objet |
| L4 | S ≤ 0,1 V + 0,0105 V2 | ≥ 3,6 m/s2 |
| **L1, L2 et L6** | S ≤ 0,1 V + 0,0087 V2 | ≥ 4,4 m/s2 |
| L3 | S ≤ 0,1 V + 0,0076 V2 | ≥ 5,1 m/s2 |
| **L5 et L7** | S ≤ 0,1 V + 0,0077 V2 | ≥ 5,0 m/s2 |
| L4 | S ≤ 0,1 V + 0,0071 V2 | ≥ 5,4 m/s2 |
| TOUTES | S ≤ 0,1 V + 0,0154 V2 | ≥ 2,5 m/s2 |

 ».

*Paragraphe 4.1*, modifier comme suit :

« 4.1 Conditions concernant le véhicule :

a) Essai applicable aux catégories **L3, L4, L5 et L7**;

… ».

*Paragraphe 4.2*, modifier comme suit :

« 4.2 Conditions et procédure d’essai :

…

d) Force d’actionnement :

Poignée : ≤ 250 N;

Pédale : ≤ 400 N pour les catégories L3 et L4;

≤ 500 N pour les catégories **L5 et L7**;

… ».

*Paragraphe 5.1*, modifier comme suit :

« 5.1 Conditions concernant le véhicule :

a) Essai applicable aux catégories **L3, L4, L5 et L7**;

… ».

*Paragraphe 5.2*, modifier comme suit :

« 5.2 Conditions et procédure d’essai :

…

d) Force d’actionnement :

Poignée : ≤ 200 N;

Pédale : ≤ 350 N pour les catégories L3 et L4;

≤ 500 N pour les catégories **L5 et L7**;

… ».

*Paragraphe 7.1*, modifier comme suit :

« 7.1 Dispositions générales :

…

b) L’essai est applicable aux véhicules des catégories **L3, L4, L5 et L7**;

… ».

*Paragraphe 7.2.2*, modifier comme suit :

« 7.2.2 Conditions et procédure d’essai :

…

d) Force d’actionnement :

Poignée : ≤ 200 N;

Pédale : ≤ 350 N pour les catégories L3 et L4;

≤ 500 N pour les catégories **L5 et L7**;

… ».

*Paragraphe 8.1*, modifier comme suit :

« 8.1 Conditions concernant le véhicule :

a) Essai applicable aux catégories **L2, L4, L5 et L7**;

… ».

*Paragraphe 9.1*, modifier comme suit :

« 9.1 Dispositions générales :

a) Ces essais s’appliquent seulement aux systèmes ABS **s’ils sont montés** ~~sur les véhicules des catégories L~~~~1~~ ~~et L~~~~3~~

… ».

*Paragraphe 10.2*, modifier comme suit :

« 10.2 Conditions concernant le véhicule :

a) Essai applicable aux catégories **L3, L4, L5 et L7**;

… ».

*Paragraphe 11.3*, modifier comme suit :

« 11.3 Prescriptions d’efficacité

…

|  | *Colonne 2* | *Colonne 3* |
| --- | --- | --- |
| Catégorie  de véhicules | DISTANCE D’ARRÊT (S)  (où V est la vitesse d’essai prescrite en km/h,  et S la distance d’arrêt prescrite en mètres) | DMER |
| L1 | S ≤ 0,1 V + 0,0143 V2 | ≥ 2,7 m/s2 |
| **L2 et L6** | S ≤ 0,1 V + 0,0143 V2 | ≥ 2,7 m/s2 |
| L3 | S ≤ 0,1 V + 0,0133 V2 | ≥ 2,9 m/s2 |
| L4 | S ≤ 0,1 V + 0,0105 V2 | ≥ 3,6 m/s2 |
| TOUTES | S ≤ 0,1 V + 0,0154 V2 | ≥ 2,5 m/s2 |

… ».

*Paragraphe 12.3*, modifier comme suit :

« 12.3 Prescriptions d’efficacité

…

| *Colonne 1* | *Colonne 2* | *Colonne 3* |
| --- | --- | --- |
| Catégorie  de véhicule | DISTANCE D’ARRÊT (S)  (où V est la vitesse d’essai prescrite en km/h,  et S la distance d’arrêt prescrite en mètres) | DMER |
| L1 | S ≤ 0,1 V + 0,0111 V2 | ≥ 3,4 m/s2 |
| L2 et L6 | S ≤ 0,1 V + 0,0143 V2 | ≥ 2,7 m/s2 |
| L3 | S ≤ 0,1 V + 0,0087 V2 | ≥ 4,4 m/s2 |
| L4 | S ≤ 0,1 V + 0,0105 V2 | ≥ 3,6 m/s2 |
| L5 et L7 | S ≤ 0.1 V + 0.0117 V2 | ≥ 3.3 m/s2 |
| L1 | S ≤ 0,1 V + 0,0143 V2 | ≥ 2,7 m/s2 |
| L2 et L6 | S ≤ 0,1 V + 0,0143 V2 | ≥ 2,7 m/s2 |
| L3 | S ≤ 0,1 V + 0,0133 V2 | ≥ 2,9 m/s2 |
| L4 | S ≤ 0,1 V + 0,0105 V2 | ≥ 3,6 m/s2 |
| L5 et L7 | S ≤ 0.1 V + 0.0117 V2 | ≥ 3.3 m/s2 |

 ».

*Appendice 1*,

*Paragraphe 1.2*, modifier comme suit :

« 1.2 Conditions concernant le véhicule :

a) Essai applicable à **toutes les catégories de véhicules**.

… ».

II. Justification

1. La présente proposition vise à aligner le niveau de sécurité sur celui qui est actuellement en vigueur dans l’Union européenne en ce qui concerne les systèmes ABS des véhicules de la catégorie L autres que les véhicules à deux roues.
2. Des prescriptions relatives aux systèmes ABS applicables aux tricycles avaient été établies dans la directive 93/14/CEE et étaient appliquées aux quadricycles conformément aux directives 92/61/CEE et 2002/24/CE
3. Ces dispositions font actuellement défaut dans le Règlement ONU no 78, c’est pourquoi il est proposé de les y ajouter.
4. Bien que les prescriptions du Règlement portent plutôt sur les deux roues (il ne contient par exemple aucune disposition pour les quadricycles en ce qui concerne les différences de coefficients de frottement), elles peuvent et devraient aussi s’appliquer aux véhicules des catégories L6 et L7, comme c’est le cas au sein de l’UE depuis de nombreuses années.

1. \* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial est chargé d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements pour améliorer l’efficacité des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat. [↑](#footnote-ref-1)