|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2017/11 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  9 August 2017  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по вопросам освещения   
и световой сигнализации**

**Семьдесят восьмая сессия**

Женева, 24–27 октября 2017 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

**Упрощение правил, касающихся освещения   
и световой сигнализации**

Предложение по дополнению [11] к поправкам серии 06 к Правилам № 48

Представлено неофициальной группой по упрощению правил, касающихся освещения и световой сигнализации   
(НРГ по УПОСС)[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен НРГ по УПОСС с целью включения в Правила № 48 ссылок на новые упрощенные правила, касающиеся устройств световой сигнализации (УСС), устройств освещения дороги (УОД) и светоотражающих устройств (СОУ). Изменения к существующему тексту Правил № 48 выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов. Некоторые части текста заключены в квадратные скобки для указания необходимости их обсуждения и принятия решения.

I. Предложение

*Пункт 3.2.6.2* изменить следующим образом:

«3.2.6.2 соответствующие управляющие сигналы АСПО и их технические характеристики, определенные в приложении 10 к Правилам № 123 **или в приложении 14 к Правилам № [УОД]**.»

*Пункт 5.9.3* изменить следующим образом:

«5.9.3 Фотометрические характеристики указателя поворота категорий 1, 1а, 1b, 2a или 2b могут изменяться в момент мигания путем последовательного включения источников света, как это указано в пункте 5.6 Правил № 6 **или в пункте** **5.6.11 Правил № [УСС].**

Это положение не применяется, если указатели поворота категорий 2а и 2b срабатывают как сигналы аварийной остановки в соответствии с пунктом 6.23.1 настоящих Правил.»

*Пункт 6.1* изменить следующим образом:

«6.1 Фара дальнего света (правила № 98**,** ~~и~~ 112 **и [УОД]**)»

*Пункт 6.1.2* изменить следующим образом:

«6.1.2 Число

Две или четыре фары типа, официально утвержденного на основании правил № 98 или 112, за исключением фары класса А, **или Правил [УОД], за исключением фар классов A, BS, CS, DS, ES и АСПО**.

Для транспортных средств категории N3: могут быть установлены две дополнительные фары дальнего света.

Если транспортное средство оснащено четырьмя укрываемыми фарами, то две дополнительные фары разрешается устанавливать только для световой сигнализации, предусматривающей периодическое включение фар через короткие промежутки времени (см. пункт 5.12 выше) при дневном свете.»

*Пункт 6.2* изменить следующим образом:

«6.2 Фара ближнего света (правила № 98**,** ~~и~~ 112 **и [УОД]**)»

*Пункт 6.2.2* изменить следующим образом:

«6.2.2 Число

Две фары типа, официально утвержденного на основании правил № 98 или 112, за исключением фары класса А, **или Правил [УОД], за исключением фар классов A, AS, BS, CS, DS, ES и АСПО**.»

*Пункт 6.2.7.3* изменить следующим образом:

«6.2.7.3 В случае фар ближнего света, соответствующих правилам № 98 **или [УОД]**, газоразрядные источники света должны оставаться включенными при работающих огнях дальнего света.»

*Пункт 6.2.9* изменить следующим образом:

«6.2.9 …

Для целей поворотного освещения могут использоваться только фары ближнего света, отвечающие требованиям правил № 98  
либо 112 **или [УОД]**.

…»

*Пункт 6.3* изменить следующим образом:

«6.3 Передняя противотуманная фара (правила № 19 **или [УОД]**)»

*Пункт 6.3.2* изменить следующим образом:

«6.3.2 Число

Две; в соответствии с требованиями **либо** поправок серии 03 и последующих серий поправок к Правилам № 19 **либо Правил №** **[УОД]**.»

*Пункт 6.3.7* изменить следующим образом:

«6.3.7 …

b) передние противотуманные фары невозможно включить одновременно с другими огнями, с которыми они совмещены, что указывается с помощью соответствующего символа («/») согласно пункту 10.1 приложения 1 к Правилам № 19 **или пункту 9.5.1 приложения 1 к Правилам № [УОД]**.»

*Пункт 6.3.9* изменить следующим образом:

«6.3.9 Прочие требования

В случае утвердительного ответа по пункту 10.9 в карточке сообщения, приведенной в приложении 1 к Правилам № 19, **или по пункту 9.5.8 в карточке сообщения, приведенной в приложении 1 к Правилам №** **[УОД],** ориентация и сила света луча передней противотуманной фары класса «F3» могут автоматически корректироваться в зависимости от преобладающих окружающих условий. Любое изменение силы света или ориентации производятся автоматически, причем таким образом, чтобы это не причиняло неудобства ни водителю, ни другим участникам дорожного движения.»

*Пункт 6.4* изменить следующим образом:

«6.4 Задняя фара (правила № 23 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.5* изменить следующим образом:

«6.5 Указатель поворота (правила № 6 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.5.8* изменить следующим образом:

«6.5.8. …

Он должен включаться сигналом, генерируемым в соответствии с пунктом 6.2.2 Правил № 6 **или с пунктом 5.6.3 Правил №** **[УСС]** либо иным подходящим способом13.

…»

*Пункт 6.7* изменить следующим образом:

«6.7 Стоп-сигнал (правила № 7 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.8* изменить следующим образом:

«6.8 Фонарь освещения заднего регистрационного знака (правила № 4 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.9* изменить следующим образом:

«6.9 Передний габаритный огонь (правила № 7 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.10* изменить следующим образом:

«6.10 Задний габаритный огонь (правила № 7 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.11* изменить следующим образом:

«6.11 Задний противотуманный огонь (правила № 38 **или** **[УСС]**)»

*Пункт 6.12* изменить следующим образом:

«6.12 Стояночный огонь (правила № 77 либо 7 **или** **[УСС]**)»

*Пункт 6.13* изменить следующим образом:

«6.13 Контурный огонь (правила № 7 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.14* изменить следующим образом:

«6.14 Заднее светоотражающее устройство нетреугольной формы (правила № 3 **или [СОУ]**)»

*Пункт 6.14.2* изменить следующим образом:

«6.14.2 Число

Два устройства, рабочие характеристики которых должны соответствовать требованиям для светоотражающих устройств класса IA или IB, изложенным в правилах № 3 **или [СОУ]**. Дополнительные светоотражающие устройства и материалы (включая два светоотражающих устройства, не соответствующих пункту 6.14.4 ниже) разрешаются при условии, что они не снижают эффективности обязательных устройств освещения и световой сигнализации.»

*Пункт 6.15* изменить следующим образом:

«6.15 Заднее светоотражающее устройство треугольной формы (правила № 3 **или [СОУ]**)»

*Пункт 6.15.2* изменить следующим образом:

«6.15.2 Число

Два устройства, рабочие характеристики которых должны соответствовать требованиям для светоотражающих устройств класса IIIA или IIIВ, изложенным в правилах № 3 **или [СОУ]**. Дополнительные светоотражающие устройства и материалы (включая два светоотражающих устройства, не соответствующих пункту 6.15.4 ниже) разрешаются при условии, что они не снижают эффективности обязательных устройств освещения и световой сигнализации.»

*Пункт 6.16* изменить следующим образом:

«6.16 Переднее светоотражающее устройство нетреугольной формы (правила № 3 **или [СОУ]**)»

*Пункт 6.16.2* изменить следующим образом:

«6.16.2 Число

Два устройства, рабочие характеристики которых должны соответствовать требованиям для светоотражающих устройств класса IA или IB, изложенным в правилах № 3 **или [СОУ]**. Дополнительные светоотражающие устройства и материалы (включая два светоотражающих устройства, не соответствующих пункту 6.16.4 ниже) разрешаются при условии, что они не снижают эффективности обязательных устройств освещения и световой сигнализации.»

*Пункт 6.17* изменить следующим образом:

«6.17 Боковое светоотражающее устройство нетреугольной формы (правила № 3 **или [СОУ]**)»

*Пункт 6.17.2* изменить следующим образом:

«6.17.2 Число светоотражающих устройств должно быть таким, чтобы выполнялись требования в отношении размещения по длине. Характеристики этих устройств должны соответствовать требованиям для светоотражающих устройств класса IA или IВ, изложенным в правилах № 3 **или [СОУ]**. Дополнительные светоотражающие устройства и материалы (включая два светоотражающих устройства, не соответствующих пункту 6.17.4 ниже) разрешаются при условии, что они не снижают эффективности обязательных устройств освещения и световой сигнализации.»

*Пункт 6.18* изменить следующим образом:

«6.18 Боковые габаритные огни (правила № 91 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.19* изменить следующим образом:

«6.19 Дневной ходовой огонь (правила № 87 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.20* изменить следующим образом:

«6.20 Огонь подсветки поворота (правила № 119 **или [УОД]**)»

*Пункт 6.21* изменить следующим образом:

«6.21 Маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками (правила № 104 **или [СОУ]**)»

*Пункт 6.21.1.2.5* изменить следующим образом:

«6.21.1.2.5 В тех случаях, когда изготовитель − после проверки технической службой − может доказать к удовлетворению компетентного органа, ответственного за официальное утверждение типа, что соблюсти требования, содержащиеся в пунктах 6.21.2−6.21.7.5 ниже, невозможно в силу эксплуатационных требований, которые могут предполагать необходимость использования особой формы, структуры или конструкции транспортного средства, то допускается частичное соблюдение некоторых из этих требований. Это зависит от той части требований, которые по возможности соблюдаются, и от использования маркировки с улучшенными светоотражающими характеристиками, которая частично удовлетворяет наиболее жестким требованиям, касающимся конструкции транспортного средства. В частности, если позволяет конструкция, можно устанавливать дополнительные накладки или пластины, содержащие материал, соответствующий требованиям правил № 104 **или [СОУ]**, чтобы сигнализация была четкой и единообразной и отвечала цели обеспечения видимости.

Если частичное соблюдение требований считается приемлемым, то для замены части требуемой маркировки с улучшенными светоотражающими характеристиками могут использоваться светоотражающие устройства, например светоотражатели класса IVА, предусмотренные правилами № 3 **или [СОУ]**, или накладки, содержащие светоотражающие материалы, удовлетворяющие фотометрическим требованиям класса С правил № 104 **или [СОУ]**. В этом случае по одному из таких светоотражающих устройств надлежит устанавливать как минимум на каждые 1 500 мм.

Необходимую информацию указывают в карточке сообщения.»

*Пункт 6.21.4.2.1.1* изменить следующим образом:

«6.21.4.2.1.1  Для автомобилей − от каждого края транспортного средства, а для тягачей, буксирующих полуприцепы, − от каждого края кабины.

Однако допустим альтернативный вариант маркировки в пределах до 2 400 мм от переднего края автомобиля в случае установки ряда светоотражающих устройств класса IVA, предусмотренных правилами № 3 **или [СОУ]**, или класса C, предусмотренных правилами № 104 **или [СОУ]**, в соответствии со следующими предписаниями, касающимися маркировки с улучшенными светоотражающими характеристиками:

а) площадь светоотражающих устройств – не менее 25 см2;

b) одно светоотражающее устройство устанавливают на расстоянии не более 600 мм от переднего края транспортного средства;

с) дополнительные светоотражающие устройства устанавливают на расстоянии не более 600 мм друг от друга;

d) расстояние между последним светоотражающим устройством и началом маркировки с улучшенными светоотражающими характеристиками не должно превышать 600 мм.»

*Пункт 6.21.7.4* изменить следующим образом:

«6.21.7.4 В случае установки задних опознавательных знаков в соответствии с поправками серии 01 **либо** к Правилам № 70, **либо к** **Правилам** **№** **[СОУ]** эти знаки, по усмотрению изготовителя, могут рассматриваться в качестве части задней маркировки с улучшенными светоотражающими характеристиками для целей расчета длины этой маркировки и степени ее близости к боковой части транспортного средства.»

*Пункт 6.22* изменить следующим образом:

«6.22 Адаптивная система переднего освещения (АСПО) (правила № 123 **или [УОД]**)

Если ниже не указано иное, то к соответствующей части АСПО применяют предписания для фар дальнего света (пункт 6.1) и для фар ближнего света (пункт 6.2) настоящих Правил.»

*Пункт 6.22.6.1.2.1* изменить следующим образом:

«6.22.6.1.2.1 Если луч ближнего света образуется за счет нескольких лучей от различных световых модулей, то положения пункта 6.22.6.1.2 выше применяют к светотеневой границе (если таковая существует) каждого указанного луча, который должен проецироваться в угловую зону, как это определено в пункте 9.4 карточки сообщения согласно образцу, приведенному в приложении 1 к Правилам № 123 **или** **[УОД]**.»

*Пункт 6.22.6.3* изменить следующим образом:

«6.22.6.3 Горизонтальное направление:

Для каждого светового модуля угол перелома светотеневой границы, если таковая имеется, при проецировании на экран должен совпадать с вертикальной линией, проходящей через ось отсчета указанного светового модуля. Допускается погрешность в 0,5º со стороны направления движения. Другие световые модули регулируют в соответствии с техническими условиями заявителя, как этот определено в приложении 10 к Правилам № 123 **или приложении 14 к Правилам №** **[УОД]**.»

*Пункт 6.22.7.4.3* изменить следующим образом:

«6.22.7.4.3 b) только в случае способа освещения для луча ближнего света класса Е, который, согласно документации об официальном утверждении системы/спецификации, соответствует «набору данных», указанных в таблице 6 приложения 3 к Правилам № 123 **или в таблице 14 Правил №** **[УОД]**.

Набор данных E1: скорость транспортного средства превышает   
100 км/ч (применяется сигнал E1);

Набор данных Е2: скорость транспортного средства превышает   
90 км/ч (применяется сигнал Е2);

Набор данных Е3: скорость транспортного средства превышает   
80 км/ч (применяется сигнал Е3).»

*Пункт 6.22.8.2* изменить следующим образом:

«6.22.8.2 Визуальное устройство для сигнализации несрабатывания АСПО является обязательным. Оно не должно быть мигающим. Такое устройство должно включаться при выявлении несрабатывания управляющих сигналов АСПО либо при получении сигнала о несрабатывании в соответствии с пунктом 5.9 Правил № 123 **или с пунктом 4.13 Правил №** **[УОД]**. Оно должно оставаться включенным на протяжении всего периода выхода из строя. Оно может быть временно отключено, но должно вновь включаться всякий раз, когда включается или отключается устройство для запуска и остановки двигателя.»

*Пункт 6.22.8.4* изменить следующим образом:

«6.22.8.4 Контрольный сигнал для указания того, что водитель установил систему в состояние, обозначенное в пункте 5.8 Правил № 123 **или пункте 4.12 Правил №** **[УОД]**, является факультативным.»

*Пункт 6.22.9.1* изменить следующим образом:

«6.22.9.1 АСПО разрешается использовать только при установке устройств(а) для очистки фар в соответствии с Правилами № 4518, по крайней мере в случае тех световых модулей, которые указаны в пункте 9.3 карточки сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к Правилам № 123, **или в пункте 9.3.3 приложения 1 к Правилам №** **[УОД],** если общий номинальный световой поток этих модулей превышает 2 000 лм с каждой стороны, и которые участвуют в создании (основного) луча ближнего света класса С.»

*Пункт 6.22.9.5* изменить следующим образом:

«6.22.9.5 Средства, позволяющие, согласно положениям пункта 5.8 Правил № 123 **или пункта 4.12 Правил №** **[УОД]**, временно использовать транспортное средство на территории с противоположным направлением движения по сравнению с тем, для которого запрашивается официальное утверждение, должны быть подробно разъяснены в руководстве по эксплуатации.»

*Пункт 6.26* изменить следующим образом:

«6.26 Огни маневрирования (правила № 23 или **[УСС]**)»

*Пункт 6.26.9.2* изменить следующим образом:

«6.26.9.2 По просьбе подателя заявки и с согласия технической службы выполнение требования пункта 6.26.9.1 может быть проверено при помощи чертежей или посредством моделирования либо же его считают выполненным, если условия установки соответствуют **пункту 6.2.2** Правил № 23 **или пункту 5.10.2 Правил №** **[УСС]**, как указано в карточке сообщения в пункте 9 приложения 1.»

II. Обоснование

1. После внесения в третий пересмотренный вариант Правил № 48 поправки 2 в Правилах № 48 делаются ссылки на правила, касающиеся различных устройств.

2. С учетом новых упрощенных правил, касающихся УСС, УОД и СОУ, которые были подготовлены НРГ по УПОСС, в Правилах № 48 необходимы дополнительные ссылки. Настоящая поправка связана с такими дополнительными ссылками на новые упрощенные правила ООН.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту   
   на 2016–2017 годы (ECE/TRANS/254, пункт 159, и ECE/TRANS/2016/28/Add.1, направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)