|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация Объединенных Наций | |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2017/5 | |
| _unlogo | **Экономический  и Социальный Совет** | | | Distr.:  Russian  Original: |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части**

**Восемьдесят третья сессия**

Женева, 23−27 января 2017 года

Пункт 7 е) предварительной повестки дня

**Шины: Правила № 106**

Предложение по поправкам к Правилам № 106 (Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для сельскохозяйственных транспортных средств  
и их прицепов)

Представлено экспертами от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК) в целях включения будущих условных обозначений размеров в новую резолюцию, касающуюся размеров шин, которая была предложена в документе ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2017/6. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I. Предложение

*Пункт 2.15.7* изменить следующим образом:

«2.15.7 однако для шин, перечисленных в приложении 5 **и/или в [ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров шин)]**, "обозначения размера шин" приведены в первой колонке этих таблиц».

*Пункт 2.18* изменить следующим образом:

«2.18 "*теоретический обод*" означает условный обод, ширина которого в X раз больше номинальной ширины профиля шины; величина "X" должна быть определена изготовителем шины; в противном случае шириной эталонного обода считают значение, указанное в приложении 5 **и/или в [ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров шин)]** для соответствующего "обозначения размера шины";».

*Пункт 3.1.8.2* изменить следующим образом:

«3.1.8.2 надпись "I-3" для шин с протектором ведущих колес, как указано в таблицах 5 и 6 приложения 5 **и/или в [ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров шин)]**».

*Пункт 4.1.13* изменить следующим образом:

«4.1.13 коэффициент X, упомянутый в пункте 2.18, применимая таблица приложения 5 **и/или [ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров шин)]**».

*Пункт 6.1.2* изменить следующим образом:

«6.1.2 Однако для типов шин, обозначение размеров которых указано в первой колонке таблиц, приведенных в приложении 5 **и/или в [ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров шин)]**, значения ширины теоретического обода (A1) и номинальной ширины профиля (S1) приведены в этих таблицах напротив обозначения размера шины».

*Пункт 6.2.2* изменить следующим образом:

«6.2.2 Однако для типов шин, обозначение размеров которых указано в первой колонке таблиц, приведенных в приложении 5 **и/или в [ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров шин)]**, значения наружного диаметра (D) и номинального диаметра обода (d), выраженные в мм, приведены в этих таблицах напротив обозначения размера шины».

*Пункт 6.3.1* изменить следующим образом:

«6.3.1 Габаритная ширина шины может быть меньше ширины профиля, определенной в соответствии с пунктом 6.1 или указанной в приложении 5 **и/или в [ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров шин)]**;».

*Пункт 6.3.3* изменить следующим образом:

«6.3.3 Однако для типов шин, обозначение размеров которых указано в первой колонке таблиц, приведенных в приложении 5 **и/или в [ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров шин)]**, процентные допуски, если таковые имеются, приведены в соответствующих таблицах».

*Пункт 6.4.1.1* изменить следующим образом:

«6.4.1.1 Для размеров, перечисленных в приложении 5 **и/или в [ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров шин)]**: H = 0,5 (D - d)

(см. пункт 6.2 выше)».

*Пункт 6.4.3* изменить следующим образом:

«6.4.3 Однако для типов шин, обозначение размера которых приведено в первой колонке таблиц в приложении 5 **и/или в [ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров шин)]**, процентные допуски, если таковые имеются, указаны в соответствующих таблицах».

*Приложение 5*, добавить следующее предложение перед таблицей 1:

**«В случае обозначений размеров шин, не включенных в настоящее приложение, см. [ECE/… (резолюция, касающаяся размеров шин)]».**

II. Обоснование

В Правилах № 106 указаны стандартные размеры шин, требующие частого обновления с учетом технического прогресса. Для ускорения процесса обновления Правил и ограничения числа поправок предлагается включить в новую резолюцию стандартные размеры и сделать ссылку на эту резолюцию в приложении 5. В качестве временного решения для оценки эффективности такого предложения приложение 5 к Правилам № 106 останется в нынешнем виде без каких-либо дальнейших обновлений. После периода апробирования в течение приблизительно двух лет и после подтверждения эффективности приложение 5 к Правилам № 106 будет полностью перенесено в эту резолюцию, касающуюся размеров шин.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту   
   на 2016–2017 годы (ECE/TRANS/254, пункт 159, и ECE/TRANS/2016/28/Add.1, направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)