|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2018/15 | |
| _unlogo | **Conseil économique et social** | | Distr. générale  28 décembre 2017  Français  Original : anglais |

**Commission économique pour l’Europe**

Comité des transports intérieurs

**Forum mondial de l’harmonisation   
des Règlements concernant les véhicules**

**174e session**

Genève, 13-16 mars 2018

Point 4.8.1 de l’ordre du jour provisoire  **Accord de 1958 :   
Examen de projets d’amendements à des Règlements   
existants, proposés par le GRSG**

Proposition de complément 7 à la série 01 d’amendements   
au Règlement no 43 (Vitrages de sécurité)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales   
de sécurité[[1]](#footnote-2)\*

Le texte ci-après, adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa 113e session (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/92, par. 18), est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/15, tel qu’il est reproduit à l’annexe II du rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen pendant leurs sessions de mars 2018.

*Annexe 21, tableau 2*, modifier comme suit :

«

| *Angle d’inclinaison  du dossier  (en degrés)* | *Coordonnées horizontales  X* | *Coordonnées verticales  Z* | *Angle d’inclinaison  du dossier  (en degrés)* | *Coordonnées horizontales  X* | *Coordonnées verticales  Z* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 | -186 mm  -177 mm  -167 mm  -157 mm  -147 mm  -137 mm  -128 mm  -118 mm  -109 mm  -99 mm  -90 mm  -81 mm  -72 mm  -62 mm  -53 mm  -44 mm  -35 mm  -26 mm | 28 mm  27 mm  27 mm  27 mm  26 mm  25 mm  24 mm  23 mm  22 mm  21 mm  20 mm  18 mm  17 mm  15 mm  13 mm  11 mm  9 mm  7 mm | 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 | -18 mm  -9 mm  0 mm  9 mm  17 mm  26 mm  34 mm  43 mm  51 mm  59 mm  67 mm  76 mm  84 mm  92 mm  100 mm  108 mm  115 mm  123 mm | 5 mm  3 mm  0 mm  -3 mm  -5 mm  -8 mm  -11 mm  -14 mm  -18 mm  -21 mm  -24 mm  -28 mm  -32 mm  -35 mm  -39 mm  -43 mm  -48 mm  -52 mm |

 ».

1. \* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2016-2017 (ECE/TRANS/254, par. 159, et ECE/TRANS/2016/28/Add.1, module 3.1), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat. [↑](#footnote-ref-2)