|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/2018/108 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General24 August 2018RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**176-я сессия**

Женева, 13–16 ноября 2018 года

Пункт 4.6.26 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года:**

**Рассмотрение проектов поправок к существующим
правилам ООН, представленных GRE**

 Предложение по дополнению 10 к поправкам серии 01 к Правилам № 74 ООН (установка устройств освещения и световой сигнализации для мопедов)

 Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации[[1]](#footnote-1)\*

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее семьдесят девятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/79, пункт 9). Он основан на документе ECE/TRANS/
WP.29/GRE/2018/14 и приложении III к докладу. В тексте делается ссылка на три новых упрощенных правила ООН, касающихся устройств световой сигнализации (УСС) и устройств освещения дороги (УОД) (ECE/TRANS/WP.29/
2018/157 и ECE/TRANS/WP.29/2018/158 соответственно). Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1 для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2018 года.

 Дополнение 10 к поправкам серии 01 к Правилам № 74 ООН (установка устройств освещения и световой сигнализации для мопедов)

*Пункт 6.1.1* изменить следующим образом:

«6.1.1 Число

…

g) классом A, BS CS, DS или ES, предусмотренным Правилами № [УОД] ООН».

*Пункт 6.2.1 и сноску* \* изменить следующим образом:

«6.2.1 Число

…

i) классом A, AS\*, BS, CS, DS или ES, предусмотренным Правилами № [УОД] ООН

 \* Фары с модулями СИД класса А, предусмотренного Правилами № 113 ООН, или класса AS, предусмотренного Правилами № [УОД] ООН, только на транспортных средствах, максимальная расчетная скорость которых не превышает 25 км/ч».

*Пункт 6.8.2 и сноску 4* изменить следующим образом:

«6.8.2 Схема монтажа

два передних указателя поворота (категория 114);

два задних указателя поворота (категория 124).

 4 Могут быть заменены соответственно указателями категорий 1 и 2, предусмотренных Правилами № 6 или [УСС] ООН».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018–2019 годы (ECE/TRANS/274, пункт 123, и ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)