|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2018/25 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  25 September 2018  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по пассивной безопасности**

**Шестьдесят четвертая сессия**

Женева, 11–14 декабря 2018 года

Пункт 8 предварительной повестки дня

**Правила № 16 ООН (ремни безопасности)**

Предложение по исправлению 1 к поправкам серии 07 к Правилам № 16 ООН (ремни безопасности)

Представлено экспертом от Нидерландов[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Нидерландов для уточнения текста некоторых положений Правил № 16 ООН. Изменения к существующему тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I. Предложение

*Приложение 1А, пункт 3.3* изменить следующим образом:

«3.3 Сигнализатор**ы** непристегнут**ых**~~ого~~ ремн**ей**~~я~~ безопасности (указать: да/нет2);»

II. Обоснование

1. После введения поправок серии 07 требования, касающиеся сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности, были расширены.

2. Раньше в пункте 3.3 сообщения (свидетельства) содержалась ссылка только на сидячее место, на котором фактически требовалось наличие сигнализатора непристегнутого ремня безопасности, а именно на место для водителя.

3. С учетом новых правовых положений предлагается привести этот пункт сообщения в соответствие с правовым текстом.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2014−2018 годы (ECE/TRANS/240, пункт 105, и ECE/TRANS/2014/26, направление работы 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)