|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/3 | |
| _unlogo | **Conseil économique et social** | | Distr. générale  19 février 2020  Français  Original : anglais |

**Commission économique pour l’Europe**

Comité des transports intérieurs

**Forum mondial de l’harmonisation  
des Règlements concernant les véhicules**

**Groupe de travail de la sécurité passive**

**Soixante-septième session**

Genève, 11-15 mai 2020

Point 13 de l’ordre du jour provisoire

**Règlement ONU no 129 (Dispositifs améliorés de retenue pour enfants)**

Proposition de complément 5 à la série 03 d’amendements au Règlement ONU no 129 (Dispositifs améliorés   
de retenue pour enfants)

Communication de l’expert de l’Association européenne des fournisseurs de l’automobile[[1]](#footnote-2)\*

Le texte ci-après a été établi par l’expert de l’Association européenne des fournisseurs de l’automobile (CLEPA) pour rendre certaines dispositions du Règlement ONU no 129 plus claires. Il est fondé sur les documents GRSP-66-11 ( Digital User Guide), GRSP-66-12 (Test Report Template) et GRSP-66-13 (Dimension Assessment Method), soumis à la soixante-sixième session du Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) (voir ECE/TRANS/WP.29/GRSP/66, par. 41). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement ONU no 129 figurent en caractères gras pour les ajouts et biffés pour les suppressions.

I. Proposition

*Table des matières du Règlement*, lire :

« ……………..

Annexes

*……………..*

**27 Modèle de procès-verbal d’essai d’homologation de type** ».

*Texte du Règlement*, lire :

*Paragraphe 6.3.2.2.1,* lire :

« 6.3.2.2.1 Dispositifs améliorés de retenue pour enfants intégraux

Les dimensions externes maximales en largeur, hauteur et profondeur du dispositif amélioré de retenue pour enfants et, s’ils sont installés, les emplacements des ancrages ISOFIX dans lesquels doivent s’enclencher les attaches, sont définis par le gabarit ISOFIX du siège du véhicule défini au paragraphe 2.17.1 du présent Règlement.

a) Les dispositifs améliorés de retenue pour enfants universels à ceinture ou les dispositifs améliorés de retenue pour enfants de type i-Size faisant face vers l’avant doivent pouvoir entrer dans une enveloppe ISO/F2x lorsqu’il s’agit de dispositifs pour tout-petits enfants ;

b) Les dispositifs améliorés de retenue pour enfants universels à ceinture ou les dispositifs améliorés de retenue pour enfants de type i-Size faisant face vers l’arrière doivent pouvoir entrer dans une enveloppe ISO/R2 lorsqu’il s’agit de dispositifs pour tout-petits enfants ;

c) Les dispositifs améliorés de retenue pour enfants ISOFIX spécifiques à un véhicule ou à ceinture spécifiques à un véhicule doivent pouvoir entrer :

i) Dans un (des) véhicule(s) précisé(s) sur une liste ; ou

ii) Dans l’une au moins des enveloppes ISO (R1, R2X, R2, R3, F2X, F2, F3, L1, L2) telle que décrite dans l’appendice 2 de l’annexe 17 au Règlement ONU no 16.

Aux fins de l’essai, le dispositif amélioré de retenue pour enfants intégral doit être ajusté au maximum de sa gamme de tailles déclarée (dimensions en hauteur, profondeur et largeur définies à l’annexe 18). **En ce qui concerne le contrôle de la largeur, la charge maximale autorisée sur le côté du gabarit ISOFIX du siège du véhicule doit être inférieure ou égale à 135 N.**

Si l’inclinaison d’assise du siège du dispositif amélioré de retenue pour enfants peut être réglée dans différentes positions, l’essai d’installation doit être effectué dans une position au moins. Si d’autres positions d’inclinaison sortent des limites de l’enveloppe dimensionnelle applicable, le manuel de l’utilisateur doit indiquer que le dispositif de retenue pour enfants risque de ne pas pouvoir être installé dans tous les véhicules homologués lorsqu’il est utilisé dans l’une de ces positions. ».

*Paragraphe 6.3.2.2.2,* lire :

« 6.3.2.2.2 Sièges rehausseurs

Les valeurs maximales de la largeur, de la hauteur et de la profondeur du dispositif amélioré de retenue pour enfants, ainsi que les emplacements des ancrages ISOFIX éventuels, dans lesquels doivent s’accrocher les attaches, sont définis par le gabarit du rehausseur i-Size du véhicule, tel qu’il est défini au paragraphe 2.17.2 du présent Règlement.

a) Les dispositifs améliorés de retenue pour enfants de type rehausseur i‑Size doivent pouvoir tenir à l’intérieur de l’enveloppe dimensionnelle ISO/B2 ;

b) Les dispositifs améliorés de retenue pour enfants de type rehausseur spécifique à un véhicule doivent pouvoir être installés :

i) Dans un ou des véhicules précisés sur une liste ;

ii) Dans l’une au moins des enveloppes dimensionnelles ISO/B2‑ISO/B3 décrites à l’appendice 5 de l’annexe 17 du Règlement ONU no 16.

Aux fins de l’essai, le rehausseur doit être réglé pour des enfants mesurant 135 cm (dimensions en hauteur, profondeur et largeur telles que définies à l’annexe 18), ou au maximum de sa gamme de tailles déclarée si la limite supérieure est inférieure à 135 cm. **En ce qui concerne le contrôle de la largeur, la charge maximale autorisée sur le côté du gabarit du rehausseur universel i-Size doit être inférieure ou égale à 135 N.**

Le siège rehausseur doit pouvoir être installé convenablement dans le gabarit du rehausseur dans tous les angles d’inclinaison du gabarit (90°-110°). Le dispositif amélioré de retenue pour enfants peut être réglé dans un angle d’inclinaison ou une position lui permettant d’être installé comme il se doit suivant les différents angles du gabarit du rehausseur.

Si d’autres positions d’inclinaison sortent des limites de l’enveloppe dimensionnelle applicable, le manuel de l’utilisateur doit indiquer que le dispositif de retenue pour enfants risque de ne pas pouvoir être installé dans tous les véhicules homologués lorsqu’il est utilisé dans l’une de ces positions. Si le siège rehausseur a une gamme de tailles déclarée supérieure à 135 cm et s’il est nécessaire de le régler hors des limites de l’enveloppe dimensionnelle applicable pour les différents ajustements (dimensions en hauteur, profondeur et largeur), le manuel de l’utilisateur doit indiquer que le dispositif de retenue pour enfants risque de ne pas pouvoir être installé dans tous les véhicules homologués lorsqu’il est utilisé dans l’une de ces positions.

Lorsque c’est le cas, le dispositif amélioré de retenue pour enfants doit quand même être classé dans la catégorie des sièges rehausseurs i-Size pour toute la gamme de tailles déclarée, y compris pour les tailles supérieures à 135 cm, à condition qu’il puisse rester à l’intérieur de l’enveloppe dimensionnelle applicable après ajustement pour un enfant d’une taille de 135 cm. Si la taille d’enfant maximale entrant dans l’enveloppe est inférieure à 135 cm, le siège rehausseur doit être classé dans la catégorie des dispositifs spécifiques à un véhicule pour les tailles comprises dans la gamme de tailles déclarée qui sortent des limites de l’enveloppe. ».

*Paragraphe 7.5,* lire :

« 7.5 Les méthodes de mesure doivent être conformes aux dispositions de la version la plus récente de la norme ISO 6487 **et à la convention établie dans le document J211 de la Society of Automotive Engineers (SAE) sur les signes correspondant aux systèmes de coordonnées**. La classe de fréquence doit s’établir comme suit :

# Tableau 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Type de mesure* | *Classe de fréquence (CFC) (FH)* | *Fréquence de coupure (FN)* |
| Accélération du chariot | 60 | Voir ISO 6487, annexe A |
| Charges supportées par la ceinture | 60 | Voir ISO 6487, annexe A |
| Accélération du thorax | 180 | Voir ISO 6487, annexe A |
| Accélération de la tête | 1 000 | 1 650 Hz |
| Force supportée par le haut de la nuque | 1 000 |  |
| Moment du haut de la nuque | 600 |  |
| Déformation du thorax | 600 |  |
| Pression abdominale | 180 |  |

Le nombre d’échantillons devrait être au minimum égal à 10 fois la classe de fréquence (soit, pour une classe de fréquence de 1 000, un minimum de 10 000 échantillons par seconde et par chaîne). ».

*Ajouter le nouveau paragraphe 8.1*, libellé comme suit :

« **8.1 Les informations prévues dans le modèle de l’annexe 27 doivent être fournies dans le procès-verbal d’homologation de type.** ».

*Le paragraphe 8.1 actuel* devient le paragraphe 8.2 et se lit comme suit :

« 8.**2** **Le procès-verbal d’essai pour le contrôle de conformité et la qualification de la production** doit contenir les résultats de tous les essais et de toutes les mesures, notamment les données suivantes :

a) Le type de dispositif utilisé pour l’essai (chariot d’accélération ou chariot de décélération) ;

b) La variation totale de la vitesse ;

c) La vitesse du chariot immédiatement avant le choc, uniquement dans le cas d’un chariot de décélération ;

d) La courbe d’accélération ou de décélération pendant toute la durée de la variation de la vitesse du chariot et au moins pendant 300 ms ;

e) Le temps (en ms) que met la tête du mannequin pour atteindre son déplacement maximum lors de l’essai dynamique ;

f) La position de la boucle pendant les essais, si elle est variable ;

g) Le nom et l’adresse du laboratoire ayant mené les essais ;

h) Toute défaillance ou rupture ;

i) Les critères suivants : critères de blessure à la tête, accélération résultante de la tête Cum 3ms, force supportée par le haut de la nuque, moment du haut de la nuque, accélération résultante du torse Cum 3ms, déformation de la cage thoracique ; pression abdominale (choc avant et arrière) ;

j) Les forces supportées par la ceinture de sécurité pour adultes et la banquette d’essai ;

k) La gamme de tailles homologuée, y compris les tailles minimale et maximale, pour toutes les catégories de dispositifs améliorés de retenue pour enfants ;

~~l) Les dimensions intérieures, conformément aux dispositions de l’annexe 18, pour toutes les catégories de DARE ;~~

~~m) Pour les coussins d’appoint, la taille minimale et la hauteur en position assise correspondante, conformément au paragraphe 6.1.3.6. »~~.

*Les paragraphes 8.2 à 8.4* *actuels* deviennent les paragraphes 8.3 à 8.5.

*Paragraphe 14.1,* lire :

« 14.1 Chaque dispositif de retenue pour enfants doit être accompagné ~~d’instructions rédigées dans la langue du pays où le dispositif va être vendu, notamment :~~ **des instructions nécessaires à son utilisation.** **Ces instructions peuvent être fournies à l’utilisateur :**

* **Sur un support physique remplissant les conditions énoncées aux paragraphes 14.2 et 14.3 ; ou**
* **Sur un support numérique remplissant les conditions énoncées aux paragraphes 14.2, 14.3 et 14.4.**».

*Le paragraphe 14.2 est* supprimé.

*Ajouter le nouveau paragraphe 14.2*, libellé comme *suit* :

**« 14.2 Les informations ci-après doivent être fournies dans la langue du pays où le dispositif va être vendu : »**.

*Les paragraphes 14.2.7 à 14.2.9* sont supprimés.

*Les paragraphes 14.2.10 et 14.2.11* deviennent les paragraphes 14.2.7 et 14.2.8.

*Ajouter les nouveaux paragraphes 14.2.9 et 14.2.10*, libellés comme suit :

**« 14.2.9 Dans le cas des dispositifs améliorés de retenue pour enfants intégraux faisant face vers l’avant, la mention ci-dessous doit être présente de façon clairement visible à l’extérieur de l’emballage :**

|  |
| --- |
| **« IMPORTANT**−**NE PAS UTILISER AVANT L’ÂGE DE 15 MOIS (voir les instructions) ».** |
|  |

**14.2.10 Dans le cas des dispositifs améliorés de retenue pour enfants intégraux pouvant être utilisés face vers l’avant et face vers l’arrière, la mention ci‑dessous doit être présente de façon clairement visible à l’extérieur de l’emballage :**

|  |
| --- |
| « **IMPORTANT**−**NE PAS UTILISER VERS L’AVANT AVANT L’ÂGE DE 15 MOIS (voir les instructions)** ». |

 ».

*Paragraphes 14.3 et 14.3.1,* lire :

« 14.3 Les instructions d’utilisation doivent donner les indications suivantes **et être rédigées dans la langue du pays où le dispositif va être vendu :**

14.3.1 La gamme de tailles **pour chaque configuration** et, pour les dispositifs améliorés de retenue pour enfants intégraux, la masse maximale pour laquelle le dispositif est conçu : ».

*Le paragraphe 14.3.3 est* supprimé.

*Ajouter les nouveaux paragraphes 14.3.3 à 14.3.5*, libellés comme suit :

« **14.3.3 La méthode d’installation doit être illustrée par des photographies, ou par des dessins parfaitement clairs ;**

**14.3.4 L’utilisateur doit être prévenu que les éléments rigides et les pièces en matière plastique du dispositif amélioré de retenue doivent être placés de telle sorte qu’ils ne risquent pas, dans des conditions normales d’utilisation du véhicule, d’être coincés sous un siège mobile ou dans une portière ;**

**14.3.5 Il doit être conseillé à l’utilisateur de placer les nacelles perpendiculairement à l’axe longitudinal du véhicule ;**».

*Les paragraphes 14.3.4 à 14.3.15* deviennent les paragraphes 14.3.6 à 14.3.17.

*Ajouter les nouveaux paragraphes 14.4 à 14.4.4*, libellés comme suit :

« **14.4 Instructions sous forme numérique**

**Le dispositif amélioré de retenue pour enfants doit, au minimum, être accompagné d’une notice, sous forme physique, contenant les informations suivantes :**

**14.4.1 La gamme de tailles pour laquelle chaque configuration est prévue et, dans le cas des dispositifs améliorés de retenue pour enfants intégraux, le poids corporel maximum pour lequel le dispositif est prévu.**

**14.4.2 Un lien Web ou un code QR, qui permettent de consulter, sous forme numérique, les indications données au paragraphe 14.3.**

**14.4.3 Pour les catégories spécifiques de dispositifs améliorés de retenue pour enfants, les renseignements concernant les véhicules sur lesquels ces dispositifs peuvent être utilisés, accessibles sous forme numérique par l’intermédiaire d’un lien Web ou d’un code QR.**

**14.4.4 L’adresse, indiquée sous forme physique ou numérique, à laquelle l’acheteur peut écrire pour obtenir des renseignements complémentaires concernant le montage du dispositif amélioré de retenue pour enfants sur certains types de véhicules.**».

*Ajouter la nouvelle annexe 27*, libellée comme suit :

« Annexe 27

Modèle de procès-verbal d’essai d’homologation de type

**La présente annexe contient les informations qui doivent figurer au minimum dans le procès-verbal d’essai d’homologation. Il appartient au service technique de décider comment présenter ces informations dans le procès-verbal. Le service technique peut modifier la mise en page, la mise en forme et l’ordre dans lequel les informations sont présentées.**

| ***Description du dispositif amélioré de retenue pour enfants (DARE)*** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | **Catégorie de DARE (3.2.2)** | **Gamme de tailles** | **Orientation** | **Attache** |
| **Catégorie 1** |  |  |  |  |
| **Catégorie 2** |  |  |  |  |
| **Catégorie 3** |  |  |  |  |
| **………….** |  |  |  |  |

| ***6.*** | ***Prescriptions générales*** | |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| **6.1.2.5 6.1.3.4** | **Distance entre l’axe Cr et le point d’application des charges  (à gauche et à droite)** | **mm**  **mm** |
| **6.1.2.6 6.1.3.5** | **Longueur de sangle restant dans l’enrouleur** | **mm** |
|  | **Si l’on se sert d’un calibre ou d’un gabarit pour vérifier que les dimensions satisfont aux prescriptions, plutôt que de consigner les mesures précises, il convient de fournir des photographies illustrant les vérifications réalisées  dans le cadre du contrôle physique** |  |

| ***6.*** | ***Prescriptions générales*** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |
| **6.2.1.4** | **Photographies illustrant la position de la boucle lorsque le mannequin le plus petit et le mannequin le plus grand sont installés dans le dispositif** | | |  |  |
| **6.2.1.5** | **Angles α et β mesurés avec le mannequin le plus petit  et le mannequin le plus grand** | | | **α1**  **β1**  **α2**  **β2** |  |
| **Si l’on se sert d’un calibre ou d’un gabarit pour vérifier que les dimensions satisfont aux prescriptions, plutôt que de consigner les mesures précises, il convient de fournir des photographies illustrant les vérifications réalisées  dans le cadre du contrôle physique** | | |  |  |
|  |  | **Est-ce que la déclaration signée a été reçue?** | **Référence au procès‑verbal d’essai**  **(le cas échéant)** | | |
| **6.3.1.1** | **Inflammabilité** |  |  | | |
| **6.3.1.2** | **Toxicité** |  |  | | |

| ***6.3.2.1*** | | ***Dimensions internes***\* |  | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |
|  | **Configuration dans laquelle les mesures ont été réalisées :** | | | |  |
|  | **Enveloppe volumétrique ISO utilisée pour confirmer les dimensions externes :** | | | |  |
|  | **Dimensions internes :** | | | |  |
|  | **Gamme de tailles calculée** | | | **Minimum** | **cm** |
| **Maximum** | **cm** |
|  | **Hauteur en position assise** | | | | **mm** |
|  | **Largeur des épaules** | | | | **mm** |
|  | **Largeur des hanches** | | | | **mm** |
|  | **E1) Hauteur minimale des épaules**  **E2) Hauteur maximale des épaules** | | | | **mm**  **mm** |
|  | **F1) Profondeur minimale de l’abdomen (le cas échéant)**  **F2) Profondeur maximale de l’abdomen (le cas échéant)** | | | | **mm**  **mm** |
|  | **G1) Épaisseur minimale de la cuisse (le cas échéant)**  **G2) Épaisseur maximale de la cuisse (le cas échéant)** | | | | **mm**  **mm** |

\* **Complètes pour chaque configuration**

| ***6.3.2.2*** | ***Dimensions hors tout***\* | |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | **Configuration dans laquelle les mesures ont été réalisées**  **par exemple : dispositif intégral faisant face vers le côté, vers l’arrière ou vers l’avant), siège rehausseur ou coussin d’appoint** |  |
|  | **Enveloppe volumétrique ISO utilisée pour confirmer les dimensions hors tout :** |  |
|  | **Ajustements du DARE compatibles avec le volume (le cas échéant) :** |  |
|  | **Position de l’appuie-tête**  **Position d’inclinaison**  **Position des cale-tête latéraux** |  |
|  | **Photographies illustrant les vérifications réalisées  dans le cadre du contrôle physique** |  |
|  | **Ou** |  |
|  | **Image illustrant les vérifications réalisées à l’aide d’un logiciel de dessin assisté par ordinateur** |  |

\* **Complètes pour chaque configuration**

| ***6.6.1*** | ***Résistance à la corrosion*** | |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| **Numéro de référence de l’essai** | |  |
| **Description des pièces soumises à essai** | | |
| **Photographie des pièces avant l’essai** | |  |
| **Photographie des pièces après l’essai** | |  |
| **Description des résultats :** | | |

| ***6.6.2*** | ***Absorption d’énergie*** | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| **Numéro de référence de l’essai** | | |  |
|  | | **Description de la zone d’impact**  **(photographies)** | **Accélération mesurée (g)** |
| **Zone 1** | |  |  |
| **Zone 2** | |  |  |
| **Zone 3** | |  |  |
| **……..** | |  |  |
| **Ensemble des résultats < 60g** | |  | **Réussite/échec** |

| ***6.6.3*** | ***Retournement***\* | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |
| **Numéro de référence de l’essai** | | | | |  | |
| **Configuration du DARE** | | **Intégral / non intégral**  **Siège faisant face vers l’arrière / vers l’avant**  **Siège rehausseur / coussin d’appoint** | | |  | |
| **Dispositif d’essai anthropométrique** | |  | | |  | |
| **Masse appliquée (kg)** | |  | | |  | |
| **Rotation** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **Réussite/échec** |
| **Déplacement du dispositif d’essai anthropométrique (mm)** | |  |  |  |  |  |

**\* Répéter les mêmes opérations pour chaque configuration et chaque dispositif d’essai anthropométrique**

| ***6.6.5*** | ***Résistance à la température*** | |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| **Numéro de référence de l’essai** | |  |
| **Description des pièces soumises à essai** | | |
| **Photographie des pièces avant l’essai** | |  |
| **Photographie des pièces après l’essai** | |  |
| **Description des résultats** | | |
| **Référence des essais dynamiques sur le DARE** | |  |

| ***6.7.1*** | ***Prescriptions relatives à la boucle*** | |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| **6.7.1.2** | **Bouton de déverrouillage encastré ou non encastré ?** |  |
|  | **Surface de contact du bouton** |  |
|  | **Si l’on se sert d’un calibre ou d’un gabarit pour vérifier que les dimensions satisfont aux prescriptions, plutôt que de consigner les mesures précises, il convient de fournir des photographies illustrant les vérifications réalisées dans le cadre du contrôle physique** |  |

| ***6.7.1.4*** | ***Positionneur des sangles d’épaule*** | ***Critères*** | ***Mesure*** | ***Réussite/échec*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **6.7.1.4.1** | **Force nécessaire au verrouillage du positionneur** | **<15 N** | **N** |  |
| **6.7.1.4.2** | **Force nécessaire au déverrouillage du positionneur** | **<15 N** | **N** |  |
| **6.7.1.4.3** | **Hauteur du positionneur des sangles d’épaule** | **<60 mm** | **mm** |  |

|  | ***Essais auxquels la boucle est soumise*** | ***Essai numéro*** | ***Critères*** | ***Mesure*** | ***Réussite/échec*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **6.7.1.7.1** | **Essai sur boucle sous charge** |  | **<80 N** | **N** |  |
| **6.7.1.7.2** | **Essai sur boucle sans charge** |  | **40-80 N** | **N** |  |
| **6.7.1.8** | **Essai de résistance  de la boucle à la traction** |  | **>4000 N**  **>10000 N** | **N** |  |

| ***Paragraphe*** | ***Prescription*** | ***Mesure*** | ***Valeur*** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **6.7.4** | **Sangles** |  |  |
|  | **Référence de l’essai** |  |  |
| **6.7.4.1** | **Largeur** |  |  |
| **6.7.4.1.1** | **Là où elles sont en contact avec le mannequin, les sangles des dispositifs de retenue pour enfants doivent avoir une largeur minimum de 25 mm. On détermine ces dimensions lors de l’épreuve de charge de rupture prescrite au paragraphe 7.2.5.1 ci‑dessous,**  **• sans arrêter la machine ; et**  **• sous une charge égale à 75 % de la charge de rupture de la sangle.** | **Largeur min. sous charge [mm]** |  |
| **6.7.4.2** | **Résistance après conditionnement à la température ambiante** |  |  |
| **6.7.4.2.1** | **Sur deux échantillons de sangles conditionnés conformément aux dispositions du paragraphe 7.2.5.2.1, on détermine la charge de rupture de la sangle de la manière prescrite au paragraphe 7.2.5.1.2 ci-dessous.** | **Sangle 1 [kN]** |  |
| **Sangle 2 [kN]** |  |
| **6.7.4.2.2** | **La différence entre les charges de rupture des deux échantillons ne doit pas excéder 10 % de la plus élevée des deux valeurs mesurées.** | **Écart [%]** |  |
| **6.7.4.3** | **Résistance après conditionnement spécial :** |  |  |
| **6.7.4.3** | **Eau** | **Eau 1 [kN]** |  |
| **6.7.4.3** | **Eau 2 [kN]** |  |
| **6.7.4.3** | **Écart [%]** |  |
| **6.7.4.3** | **Froid** | **Froid 1 [kN]** |  |
| **6.7.4.3** | **Froid 2 [kN]** |  |
| **6.7.4.3** | **Écart [%]** |  |
| **6.7.4.3** | **Chaleur** | **Chaleur 1 [kN]** |  |
| **6.7.4.3** | **Chaleur 2 [kN]** |  |
| **6.7.4.3** | **Écart [%]** |  |
| **6.7.4.3** | **Lumière** | **Lumière 1 [kN]** |  |
| **6.7.4.3** | **Lumière 2 [kN]** |  |
| **6.7.4.3** | **Écart [%]** |  |
| **6.7.4.3** | **Abrasion** | **Abrasion 1** |  |
| **6.7.4.3** | **Abrasion 2** |  |
| **6.7.4.3** | **Écart [%]** |  |
| **6.7.4.3.1** | **Sur deux sangles conditionnées conformément à l’une des dispositions du paragraphe 7.2.5.2 ci-dessous (par. 7.2.5.2.1 excepté), la charge de rupture de la sangle ne doit pas être inférieure à 75 % de la valeur moyenne des charges mesurée lors de l’essai visé au paragraphe 7.2.5.1.** | **Moyen [kN] :** |  |
| **6.7.4.3.1** | **>75 %** |  |
| **6.7.4.3.2** | **En outre, la charge de rupture ne doit pas être inférieure à :** |  |  |
| **a)** | **3,6 kN pour les dispositifs de retenue pour enfants intégraux homologués pour utilisation avec des enfants d’une taille inférieure ou égale à 105 cm** | **>3,6 kN** |  |
| **b)** | **5 kN pour les dispositifs de retenue pour enfants intégraux homologués pour utilisation avec des enfants d’une taille supérieure à 105 cm mais inférieure ou égale à 125 cm** | **>5 kN** |  |
| **c)** | **7,2 kN pour les dispositifs de retenue pour enfants intégraux homologués pour utilisation avec des enfants d’une taille supérieure à 125 cm** | **>7 kN** |  |

| ***6.7.5*** | ***Caractéristiques des attaches ISOFIX*** | |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| **6.7.5.1** | **Les attaches ISOFIX et les indicateurs de verrouillage doivent pouvoir résister à des utilisations répétées et, avant l’essai dynamique prévu au paragraphe 7.1.3 du présent Règlement, subir un essai consistant en 2 000 ± 5 cycles d’ouverture et de fermeture dans des conditions normales d’utilisation.** |  |
| **6.7.5.2** | **Les attaches ISOFIX doivent comporter un mécanisme de verrouillage satisfaisant aux prescriptions a) ou b) suivantes :** |  |
| **6.7.5.2 a)** | **Le désengagement du mécanisme de verrouillage doit nécessiter deux actions consécutives, la première devant être maintenue pendant que la deuxième est effectuée ; ou** |  |
| **6.7.5.2 b)** | **La force nécessaire pour ouvrir une attache ISOFIX doit être d’au moins 50 N lors des essais prescrits au paragraphe 7.2.8.** |  |

| ***6.7.6*** | ***Pince d’arrêt*** |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **6.7.6.1** | **La pince d’arrêt doit être fixée de façon permanente au dispositif amélioré de retenue pour enfants.** |  |
| **6.7.6.2** | **Elle ne doit pas nuire à la durabilité de la ceinture de sécurité pour adultes et doit satisfaire aux prescriptions de l’essai de température  énoncées au paragraphe 7.2.7.1.** |  |
| **6.7.6.3** | **La pince d’arrêt ne doit pas empêcher la libération rapide de l’enfant.** |  |
| **6.7.6.4** | **Pinces d’arrêt de la classe A** |  |
|  | **La sangle ne doit pas avoir glissé de plus de 25 mm après l’essai prescrit au paragraphe 7.2.9.1. ci‑dessous.** |  |
| **6.7.6.5** | **Pinces d’arrêt de la classe B** |  |
|  | **La sangle ne doit pas avoir glissé de plus de 25 mm après l’essai prescrit au paragraphe 7.2.9.2 ci‑dessous.** |  |

| ***6.3.2.3*** | ***Masse (dispositifs intégraux)*** | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| **La somme de la masse d’un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX intégral (y compris les ajouts) et de la masse de l’enfant le plus lourd pouvant y être placé ne doit pas dépasser 33 kg.**  **Pour les dispositifs modulaires, la masse totale du module et de la base doit être consignée.**  **Cette limite de masse s’applique aussi aux dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX spécifiques à un véhicule.** | | **Masse du dispositif de retenue pour enfants [kg]** |  |
| **Poids corporel maximum [kg]** |  |
| **Masse du dispositif [kg]** |  |

| ***6.3.3*** | ***Attaches ISOFIX*** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| **6.3.3.2** | **Dimensions** | |  | | |
| **6.3.3.3** | **Indicateur de verrouillage incomplet** |  | |  | |
| **6.3.3.3** | **Le dispositif de retenue pour enfants ISOFIX doit être équipé d’un signal indiquant clairement que les deux attaches ISOFIX sont complètement verrouillées à l’ancrage inférieur ISOFIX correspondant.** | **Indicateur de verrouillage** | | **[O/N]** | |
| **6.3.3.3** | **Le signal peut être audible,** | **Vérification** | | **[O/N]** | |
| **6.3.3.3** | **tactile ou** | **Vérification** | | **[O/N]** | |
| **6.3.3.3** | **visuel, ou encore** | **Vérification** | | **[O/N]** | |
| **6.3.3.3** | **combiner deux de ces possibilités ou plus.** | **Vérification** | | **[O/N]** | |
| **6.3.3.3** | **En cas d’indication visuelle, celle-ci doit être détectable dans toutes les conditions normales de luminosité et d’éclairage.** | **Vérification** | | **[O/N]** | |
| **6.3.4** | **Caractéristiques de la sangle de fixation supérieure pour dispositif de retenue  pour enfants ISOFIX** |  | |  | |
| **6.3.4.1** | **Connecteur d’ancrage supérieur** |  | |  | |
| **6.3.4.1** | **Le connecteur d’ancrage supérieur ISOFIX doit être le crochet de fixation supérieure ISOFIX représenté à la figure 0 c), ou un système similaire entrant dans l’enveloppe représentée  à la figure 0 c).**  **Figure 0 c) : Dimensions du connecteur d’ancrage supérieur ISOFIX (type à crochet)** |  | | **[O/N]** | |
| **6.3.4.2** | **Caractéristiques de la sangle de fixation supérieure ISOFIX** |  | |  | |
| **6.3.4.2** | **La fixation supérieure ISOFIX doit être une sangle (ou l’équivalent), équipée d’un dispositif de réglage et de relâchement de la tension.** | **Vérification** | | **[O/N]** | |
| **6.3.4.2.1** | **Longueur de la sangle de fixation supérieure ISOFIX  La longueur de la sangle de fixation supérieure des dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX doit être au moins de 2 000 mm.** | **Longueur de la sangle de fixation supérieure [mm]** | |  | |
| **6.3.4.2.2** | **Indicateur de tension  La sangle de fixation supérieure ISOFIX ou le dispositif de retenue pour enfants ISOFIX doivent être équipés d’un dispositif indiquant que la sangle est tendue. Ce dispositif peut faire partie du dispositif de réglage et de relâchement  de la tension.** | **Vérification** | | **[O/N]** | |
| **6.3.4.2.3** | **Dimensions Les cotes utiles des crochets de fixation supérieure ISOFIX sont représentées  à la figure 0 c).** | **Vérification** | |  | |

| ***6.3.5.1*** | ***Prescriptions géométriques applicables à la jambe de force et au socle de la jambe de force*** | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |
| **6.3.5.1** | **La jambe de force, y compris son attache au dispositif amélioré de retenue pour enfants, et le socle de la jambe de force doivent s’inscrire intégralement dans le volume imparti aux dimensions de la jambe de force (voir aussi les figures 1 et 2 de l’annexe 19 du présent Règlement), qui est défini comme suit :** | | |  |  |
| **6.3.5.1 a)** | **En largeur, par deux plans parallèles au plan X’-Z’, séparés de 200 mm et centrés sur l’origine ; et** | | | **Largeur selon Y [mm]** |  |
| **6.3.5.1 b)** | **En longueur, par deux plans parallèles au plan Z’-Y’, respectivement à 585 mm et 695 mm vers l’avant, par rapport à l’origine située le long de l’axe des X’ ; et  -> Distances selon X** | | | **min [mm]** |  |
| **6.3.5.1 b)** | **max [mm]** |  |
| **6.3.5.1 c)** | **En hauteur, par un plan parallèle au plan X’‑Y’, situé à 70 mm au-dessus de l’origine et mesuré perpendiculairement au plan X’-Y’. Les parties rigides, non réglables de la jambe de force ne dépassent pas un plan parallèle au plan X’-Y’, situé à 285 mm au-dessous de l’origine et perpendiculaire au plan X’-Y’.  -> Hauteur au point Z** | | | **min [mm]** |  |
| **6.3.5.1 c)** | **max [mm]** |  |
| **6.3.5.1** | **La jambe de force peut excéder par ses dimensions le volume qui lui est imparti, à condition qu’elle ne dépasse pas le volume du dispositif de retenue pour enfants applicable.** | | | **Vérification** |  |
|  | **Si l’on se sert d’un calibre ou d’un gabarit pour vérifier que les dimensions satisfont aux prescriptions, plutôt que de consigner les mesures précises, il convient de fournir des photographies illustrant les vérifications réalisées dans le cadre du contrôle physique.** | | |  |  |
| **6.3.5.2** | | **Lorsqu’il est possible de procéder à un réglage graduel, le pas entre deux positions  de verrouillage ne doit pas dépasser 20 mm.** | **Incrément de réglage [mm]** | |  |
| **6.3.5.2** | | **Le volume imparti au socle de la jambe de force est défini comme suit :** |  | |  |
| **6.3.5.2 a)** | | **En largeur, par deux plans parallèles au plan X’-Z’, séparés de 200 mm et centrés sur l’origine ; et** | **Largeur selon Y [mm]** | |  |
| **6.3.5.2 b)** | | **En longueur, par deux plans parallèles au plan Z’-Y’, respectivement à 585 mm et 695 mm vers l’avant par rapport à l’origine située le long de l’axe des X’ ; et   -> Distances selon X** | **min [mm]** | |  |
| **6.3.5.2 b)** | |  | **max [mm]** | |  |
| **6.3.5.2 c)** | | **En hauteur, par deux plans parallèles au plan X’-Y’, respectivement à 285 mm et 540 mm au-dessous de l’origine située le long de l’axe des X’.  -> Hauteur selon Z** | **min [mm]** | |  |
| **6.3.5.2. c)** | |  | **max [mm]** | |  |
| **6.3.5.2** | | **La jambe de force doit pouvoir être réglée au‑delà des limites de hauteur selon l’axe des Z’ (comme indiqué sur la figure 3 de l’annexe 19 (voir le point 6 de la légende)), pour autant qu’aucune partie ne dépasse des plans de délimitation selon l’axe des X’ et des Y’.** | **Vérification** | | **[O/N]** |

| ***6.3.5.3*** | ***Dimensions du socle de la jambe de force*** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **6.3.5.3** | **Les dimensions du socle de la jambe de force doivent remplir les conditions suivantes :** |  |  |
| **6.3.5.3 a)** | **La surface de contact minimale de la jambe de force doit être de 2 500 mm2, mesurée en projection 10 mm au-dessus du bord inférieur du socle de la jambe de force (voir fig. 0 d)) ;** | **Surface de contact [mm²]** |  |
| **6.3.5.3 b)** | **Ses dimensions extérieures minimales doivent être de 30 mm aussi bien dans l’axe des X’ que dans l’axe des Y’, et ses dimensions maximales doivent être limitées par le volume imparti au socle de la jambe de force ;** | **min X’  [mm]** |  |
| **min Y’ [mm]** |  |
| **6.3.5.3 c)** | **Le rayon de courbure minimum des bords du socle de la jambe de force doit être de 3,2 mm.** | **Rayon de courbure [mm]** |  |
|  | **Si l’on se sert d’un calibre ou d’un gabarit pour vérifier que les dimensions satisfont aux prescriptions, plutôt que de consigner les mesures précises, il convient de fournir des photographies illustrant les vérifications réalisées dans le cadre du contrôle physique** |  |  |

| ***8.1*** | ***Informations à fournir au minimum pour les essais dynamiques (par essai)*** |  | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
| **Nom et adresse du centre d’essais** | |  |  |
| **Numéro de référence de l’essai** | |  |  |
| **Configuration du DARE (par exemple : harnais intégré ou siège rehausseur non intégral)** | |  |  |
| **Orientation du DARE (par exemple : vers l’avant, vers l’arrière ou vers le côté)** | |  |  |
| **Réglage de l’inclinaison (le cas échéant) (par exemple : position verticale ou inclinée)** | |  |  |
| **Méthode d’attache (par exemple : ceinture de sécurité  ou dispositif ISOFIX)** | |  |  |
| **Position de la boucle (le cas échéant)** | |  |  |
| **Longueur de la jambe de force (le cas échéant)** | |  |  |
| **Position de la fixation supérieure (le cas échéant)** | |  |  |
| **Forces d’installation de la ceinture (le cas échéant)** | | **N** |  |
| **Mannequin** | |  |  |
| **Type de chariot (de décélération/d’accélération)** | |  |  |
| **Vitesse au moment du choc** | | **km/h** |  |
| **Variation totale de la vitesse** | | **km/h** |  |
| **Distance d’arrêt (décélération seulement)** | | **mm** |  |
| **Déplacement horizontal maximum de la tête** | | **mm** |  |
| **Moment où il se produit** | | **ms** |  |
| **Déplacement vertical maximum de la tête** | | **mm** |  |
| **Moment où il se produit** | | **ms** |  |
| **Dépassement sur le plan D-E ?** | |  |  |
| **Critère HPC** | |  |  |
| **Accélération résultante de la tête Cum 3ms** | | **g** |  |
| **Force supportée par le haut de la nuque (Fz+)#** | | **N** |  |
| **Moment de flexion du haut de la nuque (My+)#** | | **Nm** |  |
| **Accélération résultante du torse Cum 3ms** | | **g** |  |
| **Déformation de la cage thoracique (choc avant et choc arrière)** | | **mm** |  |
| **Pression sur l’abdomen (choc avant et choc arrière)** | | **bar** |  |
| **Rupture de pièces ?** | |  |  |

**#** **Les méthodes de mesure doivent être conformes à la norme ISO 6487 et à la convention établie dans le document J211 de la SAE sur les signes correspondant aux systèmes de coordonnées.** ».

II. Justification

1. Lorsqu’on contrôle la largeur du DARE par rapport au gabarit du siège du véhicule, il est possible de plier les appuis latéraux vers l’intérieur de façon réaliste. La présente proposition prend en considération cette pratique et donne une description plus claire de la procédure actuelle.

2. L’ajout d’un modèle de procès-verbal d’essai d’homologation de type permet de s’assurer que toutes les mesures essentielles sont consignées dans le procès-verbal. Il vise à améliorer la transparence et la cohérence des résultats des essais et à s’assurer que toutes les mesures sont effectuées.

3. Les modifications proposées permettent aussi de réduire la quantité de papier utilisée pour diffuser le mode d’emploi du dispositif de retenue pour enfants, car le fabricant peut fournir à l’utilisateur la plus grande partie des instructions sous forme numérique.

1. \* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2020 tel qu’il figure dans le projet de budget-programme pour 2020 (A/74/6 (titre V, chap. 20), par. 20.37), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements ONU en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat. [↑](#footnote-ref-2)