|  |  |
| --- | --- |
| E/ECE/324/Rev.1/Add.82/Rev.3/Amend.6−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.82/Rev.3/Amend.6 | |
|  | 11 juillet 2016 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues  
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions\*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Additif 82 – Règlement no 83

Révision 3 – Amendement 6

Complément 11 à la série 05 d’amendements – Date d’entrée en vigueur : 18 juin 2016

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules   
en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences   
du moteur en matière de carburant

Le présent document est communiqué uniquement à titre d’information. Le texte authentique, juridiquement contraignant, est celui du document ECE/TRANS/WP.29/2015/100.

*Annexe 4a*,

*Tableau 3*, lire :

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Poids de référence du véhicule* | *Inertie équivalente* | *Puissance/force absorbée  par le banc à 80 km/h* | | *Coefficients de résistance à l’avancement* | |
| *kg* | *kg* | *kW* | *N* | *a [N]* | *b [N/(km/h)2]* |
| … | … | … |  | … | … |

 ».