|  |  |
| --- | --- |
| E/ECE/324/Rev.2/Add.120/Rev.1/Amend.6−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.120/Rev.1/Amend.6 | |
|  | 26 juillet 2017 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues  
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions[[1]](#footnote-2)\*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Additif 120 − Règlement no 121

Révision 1 − Amendement 6

Complément 9 à la version originale du Règlement − Date d’entrée en vigueur : 22 juin 2017

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Le texte authentique, juridiquement contraignant, est celui du document ECE/ TRANS/WP.29/2016/96

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



**Nations Unies**

*Dans le tableau 1, lignes nos 2 et 19, ajouter un renvoi à la note 18*, comme suit :

# « Tableau 1 **Symboles, éclairage et couleur**

| *N°* | *Colonne 1* | *Colonne 2* | *Colonne 3* | *Colonne 4* | *Colonne 5* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Équipement* | *Symbole2* | *Fonction* | *Éclairage* | *Couleur* |
| *…* | *…* | *…* | *…* | *…* | *…* |
| 2. | Feux de croisement | Low beam1, 6, 13, 18 | Commande | Non |  |
| Témoin | Oui | Vert |
| *…* | … | … | … | … | … |
| 19. | Feux de position,  feux de position latéraux et/ou  feux d’encombrement | 1, 6, 18 | Commande | Non |  |
| Témoin12 | Oui6 | Vert |
| *…* | *…* | *…* | *…* | *…* | *…* |

… ».

1. \* Ancien titre de l’Accord : Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958. [↑](#footnote-ref-2)