|  |
| --- |
| E/ECE/324/Add.2/Rev.4/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Add.2/Rev.4/Amend.3 |
|  |  | 5 December 2017 |

 Соглашение

 О принятии согласованных технических правил Организации Объединенных Наций для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих правил Организации Объединенных Наций[[1]](#footnote-1)\*

(Пересмотр 3, включающий поправки, вступившие в силу 14 сентября 2017 года)

 Добавление 2 – Правила № 3 ООН

 Пересмотр 4 – Поправка 3

Дополнение 17 к поправкам серии 02 − Дата вступления в силу: 10 октября 2017 года

 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения светоотражающих приспособлений для механических транспортных средств и их прицепов

Настоящий документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ: ECE/TRANS/WP.29/2017/19 (GE.16-22325).



**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

*Пункт 6* изменить следующим образом:

 «6. Общие технические требования

К настоящим Правилам применяют требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, правил ООН № 48, 53, 74 и 86 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа светоотражающего устройства.

Если возможно проведение проверки светоотражающего приспособления в момент официального утверждения его типа, то применяют требования, касающиеся каждого светоотражающего приспособления и категории/й транспортных средств, для использования на которых предназначено данное светоотражающее приспособление.

6.1 …»

*Пункт 8.1* изменить следующим образом:

«8.1 Светоотражатели изготавливаются таким образом, чтобы они соответствовали типу, официально утвержденному на основании настоящих Правил.

Проверка соответствия предписаниям, изложенным в пунктах 6 и 7 выше, производится следующим образом:»

*Пункт 8.2 (прежний),* изменить нумерацию на 8.1.1.

*Пункт 8.3 (прежний),* изменить нумерацию на 8.1.2.

*Пункт 8.4 (прежний),* изменить нумерацию на 8.2.

*Приложение 6*

*Пункты 2–6* изменить следующим образом:

«2. Первый отбор образцов

В ходе первого обзора образцов произвольно выбираются четыре светоотражателя. Первую выборку из двух образцов обозначают буквой A, а вторую выборку из двух образцов − буквой B.

2.1 Соответствие производства серийных светоотражателей считается доказанным, если отклонение любого образца из выборок A и B (всех четырех светоотражателей) не превышает 20%.

В том случае, если отклонение обоих светоотражателей из выборки А не превышает 0%, измерения могут быть прекращены.

2.2 Соответствие производства серийных светоотражателей не считается доказанным, если отклонение по крайней мере одного образца из выборки А или В превышает 20%.

Изготовителю предлагают обеспечить соответствие производства предъявляемым требованиям (привести его в соответствие с этими требованиями) и проводят повторный отбор образцов согласно пункту 3 ниже в течение двух месяцев после уведомления. Выборки A и B хранятся в технической службе до завершения всего процесса обеспечения СП.

3. Первый повторный отбор образцов

Из партии продукции, изготовленной после приведения производства в соответствие с предъявляемыми требованиями, произвольно делается выборка из четырех светоотражателей.

Первую выборку из двух образцов обозначают буквой C, а вторую выборку из двух образцов − буквой D.

3.1 Соответствие производства серийных светоотражателей считается доказанным, если отклонение любого образца из выборок C и D (всех четырех светоотражателей) не превышает 20%.

 В том случае, если отклонение обоих светоотражателей из выборки С не превышает 0%, измерения могут быть прекращены.

3.2 Соответствие производства серийных светоотражателей не считается доказанным, если отклонение по крайней мере

3.2.1 одного образца из выборки C или D превышает 20%, но отклонение всех образцов из этих выборок не превышает 30%.

 Изготовителю в таком случае предлагают вновь обеспечить соответствие производства предъявляемым требованиям (привести его в соответствие с этими требованиями).

 Проводят второй повторный отбор образцов согласно пункту 4 ниже в течение двух месяцев после уведомления. Выборки C и D хранятся в технической службе до завершения всего процесса обеспечения СП;

3.2.2 одного образца из выборок C и D превышает 30%.

 В таком случае официальное утверждение отменяют и применяют пункт 5 ниже.

4. Второй повторный отбор образцов

 Из партии продукции, изготовленной после приведения производства в соответствие с предъявляемыми требованиями, произвольно делается выборка из четырех светоотражателей.

 Первую выборку из двух огней обозначают буквой E, а вторую выборку из двух огней − буквой F.

4.1 Соответствие производства серийных светоотражателей считается доказанным, если отклонение любого образца из выборок E и F (всех четырех светоотражателей) не превышает 20%. В том случае, если отклонение обоих светоотражателей из выборки E не превышает 0%, измерения могут быть прекращены.

4.2 Соответствие производства серийных светоотражателей не считается доказанным, если отклонение по крайней мере одного образца из выборки E или F превышает 20%.

 В таком случае официальное утверждение отменяют и применяют положения пункта 5 ниже.

5. Отмена официального утверждения

 Официальное утверждение отменяют в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

6. Водонепроницаемость

 Для проверки водонепроницаемости применяют следующую процедуру:

 После проведения процедуры отбора образцов, указанной в пункте 2 настоящего приложения, один из светоотражателей из выборки A подвергают испытанию в соответствии с процедурой, описание которой приведено в пункте 1 приложения 8 и соответственно в пункте 3 приложения 14 для светоотражателей класса IVA.

 Светоотражатели считаются приемлемыми, если они выдерживают испытание.

 Однако если образец из выборки A не выдерживает испытание, то такой же процедуре подвергают два светоотражателя из выборки B, причем оба они должны выдержать испытание».

*Рис. 1* исключить.

1. \* Прежние названия Соглашения:

 Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года (первоначальный вариант).

 Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, совершено в Женеве 5 октября 1995 года (Пересмотр 2). [↑](#footnote-ref-1)