|  |
| --- |
| E/ECE/324/Rev.1/Add.52/Rev.3/Amend.5–E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.52/Rev.3/Amend.5  |
|  |  | 28 October 2016 |

 Соглашение

 О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах,
и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний[[1]](#footnote-1)\*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

 Добавление 52 − Правила № 53

 Пересмотр 3 – Поправка 5

Поправки серии 02 − Дата вступления в силу: 8 октября 2016 года

 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категории L3 в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации

Настоящий документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ:

ECE/TRANS/WP.29/2016/23.

****

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

*Пункты 6.1.1−6.1.1.2* изменить следующим образом:

«6.1.1 Число:

6.1.1.1 Для мотоциклов с объемом цилиндров ≤125 см3

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

a) классом C, D или Е, предусмотренным Правилами № 113;

b) Правилами № 112;

c) Правилами № 1;

d) Правилами № 8;

e) Правилами № 20;

f) Правилами № 57;

g) Правилами № 72;

h) Правилами № 98.

6.1.1.2 Для мотоциклов с объемом цилиндров >125 см3

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

a) классом D или E, предусмотренным Правилами № 113;

b) Правилами № 112;

c) Правилами № 1;

d) Правилами № 8;

e) Правилами № 20;

f) Правилами № 72;

g) Правилами № 98.

Две официально утвержденного типа в соответствии с:

h) классом C, предусмотренным Правилами № 113».

*Пункты 6.2.1−6.2.1.2* изменить следующим образом:

«6.2.1 Число:

6.2.1.1 Для мотоциклов с объемом цилиндров ≤125 см3

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

a) классом C, D или Е, предусмотренным Правилами № 113;

b) Правилами № 112;

c) Правилами № 1;

d) Правилами № 8;

e) Правилами № 20;

f) Правилами № 57;

g) Правилами № 72;

h) Правилами № 98.

6.2.1.2 Для мотоциклов с объемом цилиндров >125 см3

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

a) классом D или E, предусмотренным Правилами № 113;

b) Правилами № 112;

c) Правилами № 1;

d) Правилами № 8;

e) Правилами № 20;

f) Правилами № 72;

g) Правилами № 98.

Две официально утвержденного типа в соответствии с:

h) классом C, предусмотренным Правилами № 113».

*Включить новые пункты 11.4−11.6* следующего содержания:

«11.4 Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 02 ни одна Договаривающаяся сторона, применяющая настоящие Правила, не отказывает в предоставлении официальных утверждений на основании настоящих Правил, измененных в соответствии с поправками серии 02.

11.5 По истечении 48 месяцев после даты вступления в силу, упомянутой в пункте 11.4 выше, Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если в отношении числа и схемы установки устройств освещения и световой сигнализации данный тип транспортного средства соответствует требованиям поправок серии 02 к настоящим Правилам.

11.6 Существующие официальные утверждения, предоставленные в соответствии с настоящими Правилами до даты, упомянутой в пункте 11.5 выше, остаются в силе».

1. \* Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года. [↑](#footnote-ref-1)