|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.11/2022/6/Rev.1 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  5 August 2022  Russian  Original: French |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся   
пищевых продуктов**

**Семьдесят девятая сессия**

Женева, 25–28 октября 2022 года

Пункт 5 а) предварительной повестки дня

**Предложения по поправкам к СПС:   
предложения, по которым еще не приняты решения**

Измерение толщины стенок съемных кузовов транспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов

Передано правительством Франции

Пересмотр

|  |
| --- |
| *Резюме* |
| **Существо предложения**: Франция представляет предложение по улучшению контроля за габаритами изоляционных стенок кузовов транспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, в процессе типовых испытаний |
| **Предлагаемое решение**: Измерять толщину стенок съемных кузовов, за исключением цистерн |
| **Справочные документы**: Отсутствуют |
|  |

Введение

1. Небольшое изменение габаритов кузова транспортного средства может значительно повлиять на толщину стенок кузова и, следовательно, на изотермический коэффициент кузова.

2. Испытательные станции допускают максимальное отклонение в ±1 % между габаритами кузова, переданными изготовителем, и габаритами, измеренными в лаборатории. Хотя эти отклонения и незначительно влияют на площадь поверхности транспортного средства, которое служит образцом, изменение габаритов кузова в пределах 1 % (внутренней и наружной длины, внутренней и наружной ширины, внутренней и наружной высоты) в арифметическом отношении может привести к изменению толщины стенок кузова на 10 % и косвенным образом — изотермического коэффициента K кузова на 10 %. Это превышает неопределенность измерения коэффициента K, установленную в СПС на уровне 5 %.

3. Подобное препятствие может поставить под сомнение реальное значение коэффициента К, которое измеряется испытательными станциями СПС на опытных образцах и используется для выдачи свидетельств СПС в отношении транспортных средств. Такие отклонения могут привести к перекосам конкуренции между изготовителями.

4. Для устранения этого препятствия в протокол испытания предлагается включить измерение толщины стенок всех типов опытных образцов съемных кузовов, представленных на официальных испытательных станциях, за исключением цистерн.

I. Предложение

5. Образец № 1 A предлагается дополнить следующим образом:

* В пункт «Спецификация стенок кузова» включить следующий текст:
  + «Толщина боковых стенок кузова: .............. мм(7)»
  + «Толщина передней поверхности кузова: .............. мм(7)»
  + «Толщина задней поверхности кузова (или, если это применимо, по крайней мере одной из задних дверей): ..............мм(7)»
  + «Толщина потолка кузова: ..............мм(7)»
  + «Толщина пола кузова: .............. мм(7)»
* В нижней части страницы включить следующую сноску:
  + (7) Измерение произведено официальной испытательной станцией

II. Обоснование

6. Цель включения данного дополнительного текста состоит в уточнении толщины материалов, из которых изготовлены стенки съемных кузовов транспортных средств СПС, проходящих типовое испытание.

III. Последствия

7. Измерение толщины стенок кузовов транспортных средств в процессе типовых испытаний позволяет уменьшить риск несоответствия требованиям СПС и риск перекоса конкуренции между изготовителями.

8. Финансовые последствия минимальны. Затраты на проверку толщины стенок ничтожно малы по сравнению с общим затратами на типовое испытание.

IV. Осуществимость

9. Измерение толщины стенки не сопряжено с какой-либо особой проблемой. Соответствующий метод может быть описан в Справочнике СПС.