|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2018/16 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  6 February 2018  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по вопросам освещения   
и световой сигнализации**

**Семьдесят девятая сессия**

Женева, 24–27 апреля 2018 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

**Упрощение правил, касающихся освещения   
и световой сигнализации**

Предложение по дополнению [10] к поправкам серии 06 к Правилам № 48

Представлено Неофициальной группой по упрощению правил, касающихся освещения и световой сигнализации (НРГ по УПО)[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен НРГ по УПО в целях введения в Правила № 48 определения и общих требований к использованию «индекса изменений», предложенных в трех новых упрощенных правилах, касающихся устройств световой сигнализации (УСС), устройств освещения дороги (УОД) и светоотражающих устройств (СОУ). Изменения к существующему тексту Правил № 48 выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I. Предложение

*Включить новый пункт 2.1.6* следующего содержания:

«**2.1.6 "Индекс изменений" означает последовательный номер, начинающийся с 0, относящийся к каждому(й) огню (функции), охватываемому(й) Правилами ООН [УСС], [УОД] и [СОУ]. В нем указывается количество раз, когда на основании новых серий поправок к соответствующим Правилам [УСС], [УОД] и [СОУ]) вводились более жесткие требования к этому(й) огню (функции)**».

*Включить новый пункт 5.32* следующего содержания:

«**5.32 Тип устройства, официально утвержденный на основании любой предыдущей серии поправок к Правилам ООН [УСС, УОД и/или СОУ], считается эквивалентным типу, официально утвержденному на основании последней серии поправок к соответствующим Правилам ([УСС], [УОД] и [СОУ]), если индексы изменений (определен в пункте 2.1.6 Правил № 48) в отношении каждого отдельного огня (функции) не отличаются друг от друга. В этом случае нет необходимости обновлять документы для официального утверждения типа устройства и маркировку устройства**».

II. Обоснование

С учетом новых упрощенных правил, касающихся УСС, УОД и СОУ, которые были подготовлены НРГ по УПО, необходимо расширить общие требования, дополнив их индексом изменений.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2014–2018 годы (ECE/TRANS/240, пункт 105, и ECE/TRANS/2014/26, направление работы 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)