|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация Объединенных Наций |  | ECE/  |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: RussianOriginal:  |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)**

**Двадцать девятая сессия**

Женева, 22−25 августа 2016 года

Пункт 3 с) предварительной повестки дня

**Применение Европейского соглашения о международной перевозке
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ):**
**толкование Правил, прилагаемых к ВОПОГ**

 Системы пожаротушения по смыслу подраздела 7.2.4.40 ВОПОГ

 Передано Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР)[[1]](#footnote-1), [[2]](#footnote-2)

 I. Введение

1. Вопросы, касающиеся толкования выражения «находиться в оперативной готовности» применительно к системе пожаротушения, указанной в подразде-ле 7.2.4.40, были переданы в секретариат ЦКСР Апелляционной палатой ЦКСР.

 II. Контекст

2. Согласно подразделу 7.2.4.40, «Во время погрузочно-разгрузочных операций» на танкере «системы пожаротушения, пожарная магистраль с гидрантами в комплекте с соединительными головками и водометно-распыляющими стволами или в комплекте с соединительными головками и рукавами в сборе с соединительными головками и водометно-распыляющими стволами должны находиться в оперативной готовности в пределах грузового пространства на палубе.».

3. В ходе проверки речная полиция констатировала, что не были открыты вентили на соединительных головках пожарной магистрали на борту танкера, где проводилась проверка. Она пришла к заключению, что система пожаротушения не находилась в оперативной готовности в соответствии с подразделом 7.2.4.40. Трибунал по рейнскому судоходству подтвердил указанное толкование. Апелляционная палата ЦКСР с одобрения прокуратуры завершилa данную процедуру; вопросы, касающиеся надлежащего толкования, остались без ответа.

4. После рассмотрения вопроса о толковании подраздела 7.2.4.40 на своем совещании, состоявшемся 7 aпреля 2016 года, Комитет по опасным веществам ЦКСР констатировал, что государства – члены ЦКСР также по-разному интерпретируют выражение «находиться в оперативной готовности» применительно к системе пожаротушения.

 III. Предложение

5. Комитету по вопросам безопасности предлагается уточнить, какие меры должны быть приняты для того, чтобы система пожаротушения находилась в оперативной готовности по смыслу подраздела 7.2.4.40.

1. Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2016/33. [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2016–2017 годы (ECE/TRANS/2016/28/Add.1 (9.3.)). [↑](#footnote-ref-2)