|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация Объединенных Наций | |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2016/41 | |
| _unlogo | **Экономический  и Социальный Совет** | | | Distr.:  5 July 2016  Russian  Original: |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по вопросам торможения  
и ходовой части**

**Восемьдесят вторая сессия**

Женева, 20−23 сентября 2016 года

Пункт 7 f) предварительной повестки дня

**Шины – Правила № 109**

Предложение по поправкам к Правилам № 109  
(шины с восстановленным протектором для транспортных средств неиндивидуального пользования и их прицепов)

Представлено экспертами от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК)[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК) в целях внесения поправок в требования Правил № 109, касающихся маркировки шин. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I. Предложение

*Приложение 3*

Заменить таблицу:

«

|  | *~~Минимальная высота маркировки (мм)~~* | |
| --- | --- | --- |
| *~~Шины с номинальным диаметром  обода <508 мм (код 20) либо с номинальной шириной профиля ≤235 мм (код 9)~~* | *~~Шины с номинальным диаметром обода ≥508 мм (код 20) либо с номинальной шириной профиля >235 мм (код 9)~~* |
| ~~B~~ | ~~6~~ | ~~9~~ |
| ~~C~~ | ~~4~~ | |
| ~~D~~ | ~~6~~ | |

»

следующей таблицей:

«

|  | ***Минимальная высота маркировки (мм)*** |
| --- | --- |
| **b** | **6** |
| **c** | **4** |
| **d** | **6** |

»

II. Обоснование

1. Существующий текст Правил № 109, как и Правил № 54, не содержит четких правил в отношении минимальной высоты маркировки для кодов шин с номинальным диаметром обода ≥20 и номинальной шириной профиля ≤235, а также для кодов шин с номинальным диаметром обода <20 и номинальной шириной профиля >235. Кроме того, в первой колонке таблицы для обозначения размеров должны использоваться строчные буквы, которые применяются на рисунках в тексте Правил.

2. Исходя из этого, настоящее предложение направлено на введение четких правил для всех шин и использование строчных букв как на рисунке, так и в таблице.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту   
   на 2016–2017 годы (ECE/TRANS/254, пункт 159, и ECE/TRANS/2016/28/Add.1, направление работы 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)