|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2020/32 |
| _unlogo | **Secrétariat** | Distr. générale8 avril 2020FrançaisOriginal : anglais |

**Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques**

**Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses**

**Cinquante-septième session**

Genève, 29 juin‑8 juillet 2020

Point 3 de l’ordre du jour provisoire

**Inscription, classement et emballage**

 Modification des quantités exceptées pour le No ONU 3208

 Communication de l’expert de la Chine[[1]](#footnote-2)

 Introduction

1. **Le No ONU 3208 (Matière métallique hydroréactive, n.s.a.)** a été affecté au code E0 pour le groupe d’emballage II dans la colonne 7b de la liste des marchandises dangereuses du Règlement type de l’ONU (21e édition révisée).

2. **Les Nos ONU 1409, 2813, 3148, 3395** et **3398**, comme **le No ONU 3208**, ont été affectés au code E2 pour le groupe d’emballage II dans la colonne 7b, comme suit.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No ONU | Nom et description | Classe ou division | Groupe d’emballage | Quantités exceptées |
| 3208 | **Matière métallique hydroréactive, n.s.a.** | 4.3 | II | E0 |
| 1409 | **Hydrures métalliques hydroréactifs, n.s.a.** | 4.3 | II | E2 |
| 2813 | **Solide hydroréactif, n.s.a.** | 4.3 | II | E2 |
| 3148 | **Liquide hydroréactif, n.s.a.** | 4.3 | II | E2 |
| 3395 | **Matière organo-métallique solide hydroréactive** | 4.3 | II | E2 |
| 3398 | **Matière organo-métallique liquide hydroréactive** | 4.3 | II | E2 |

3. Dans l’annexe I du rapport du Sous-Comité sur sa trentième session (ST/SG/AC.10/C.3/60), les projets de modifications suivantes portant sur les dispositions relatives aux quantités exemptées ont été intégrés dans la quatorzième édition révisée des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Règlement type (ST/SG/AC.10/1/Rev.14) :

« 3.2.1 Modifier le texte explicatif pour la colonne 7 pour lire comme suit :

Dans la colonne (7b), ajouter E2 pour :

**- Toutes les marchandises de la division 4.3, groupe d’emballage II, à l’exception du No ONU 3292** ; ».

4. **Le No ONU 3208** a été affecté au code E2 pour le groupe d’emballage II dans la liste des marchandises dangereuses qui figure dans les *Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses* de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

 Proposition

5. La Chine propose de remplacer « E0 » par « E2 » dans la colonne 7b, pour le groupe d’emballage II du **No ONU 3208**, dans la liste des marchandises dangereuses qui figure au chapitre 3.2 du Règlement type de l’ONU.

1. 2020 (A/74/6 (sect. 20) et supplément, sous-programme 2). [↑](#footnote-ref-2)