|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.11/2020/13 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General27 July 2020RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся
пищевых продуктов**

**Семьдесят шестая сессия**

Женева, 13−16 октября 2020 года

Пункт 6 b) предварительной повестки дня

**Предложения по поправкам к СПС:**

**новые предложения**

 Поправка к приложению 1, добавление 2, пункт 2.2.1

 Передано правительством Испании

 Введение

1. В СПС не содержится никаких упоминаний о минимальном диаметре люков цистерн. Эти люки должны быть достаточно широкими, для того чтобы специалист мог безопасно спуститься в цистерну с целью установки термодатчиков и выполнения измерений внутри каждого отсека. Люки диаметром менее 0,5 метра затрудняют работу специалистов, отвечающих за установку измерительных приборов внутри цистерны при проведении испытаний.

2. Это предложение обсуждалось на последнем совещании Подкомиссии МИХ по перевозкам холодильным транспортом (совещание СЕРТЕ), состоявшемся 19 мая 2020 года, и получило ее поддержку.

 Экономические последствия

3. Значительных затрат, связанных с изготовлением люков большего размера, не ожидается.

 Экологические последствия

4. Экологические последствия отсутствуют.

 Осуществимость

5. Это требование должно применяться к цистернам, изготовленным после даты вступления в силу соответствующего положения. Кроме того, для его введения предлагается трехлетний переходный период.

 Предлагаемая поправка

6. Мы предлагаем изменить текст следующим образом (новые элементы выделены **жирным шрифтом**).

«2.2.1 Описанный ниже метод применяется лишь к транспортным средствам-цистернам с одним или несколькими отсеками, предназначенными исключительно для перевозки таких жидких пищевых продуктов, как молоко. Каждый отсек этих цистерн должен иметь по меньшей мере один люк и одно сливное отверстие; если имеется несколько отсеков, то они должны отделяться друг от друга вертикальными неизолированными перегородками. **Люки** **должны** **иметь проем диаметром более 0,5 метра1.**

**1Данное требование применяется к транспортным средствам, изготовленным по истечении переходного периода в три года с даты вступления этого требования в силу (XX 202X)**».