|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/6 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General5 February 2020RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации**

**Восемьдесят третья сессия**

Женева, 21–24 апреля 2020 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

**Правила ООН № 37 (лампы накаливания), 99 (газоразрядные
источники света), 128 (источники света на светоизлучающих
диодах) и Сводная резолюция по общей спецификации
для категорий источников света**

 Предложение по поправке к Сводной резолюции по общей спецификации для категорий источников света

 Представлено целевой группой по альтернативным и модифицированным устройствам[[1]](#footnote-1)\*

 Воспроизведенный ниже текст был подготовлен целевой группой по альтернативным и модифицированным устройствам (ЦГ по АМ) в качестве пересмотренного варианта документа ECE/TRANS/WP.29/GRE/2019/21 в целях введения новой категории H11/LED/6 альтернативных источников света на светоизлучающих диодах (СИД) для соответствующих видов применения в целях освещения дороги. Технические положения основаны на критериях эквивалентности (неофициальный документ GRE-80-02) с поправками к положениям об источниках света для видов применения с целью освещения дороги (неофициальный
документ GRE-82-03). Изменения к существующему тексту Резолюции выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

 I. Предложение

*Tаблица состояния*, внизу включить следующую новую строку:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **[6]** | **[2019-xx-xx]** | **[17x]** | **[ECE/TRANS/WP.29/2020/xx]** | **Введение новой категории H11/LED/6** **альтернативных источников света на СИД**  |

»

*Пункт 3.3, включить в группу 4* следующую *новую позицию*:

 «

|  |
| --- |
| ***Группа 4*** |
| ***Категории альтернативных источников света****1* ***на СИД только для использования в огнях, официально утвержденных с источником(ами) света с нитью накала, соответствующим(и) эквивалентной категории источника света***  |
|  | ***Категория*** |  | ***Эквивалентная категория источника света с нитью накала*** | ***Номер(а) спецификации(й)*** |
|  | C5W/LEDK  | 2 | C5W | C5W/LED/1–4 |
|  | **H11/LED/6** |  | **H11** | **H11/LED/1–7** |
|  | PY21W/LED |  | PY21W | PY21W/LED/1–4 |
|  | R5W/LED |  | R5W | R5W/LED/1–4 |
|  | W5W/LEDK | 2 | W5W | W5W/LED/1–4 |
|  | WY5W/LED |  | WY5W | W5W/LED/1–4 |

»

*Приложение 3*

*Перечень спецификаций для источников света на СИД и порядок их следования* изменить следующим образом:

«

|  | *Номер(а) спецификации(й)* |  |
| --- | --- | --- |
|  | C5W/LED/1–4**H11/LED/1–7**L1/1–5 |  |
|  | LR1/1–5 |  |
|  | LW2/1–5 |  |
|  | Lx3/1–6 |  |
|  | LR4/1–5 |  |
|  | Lx5/1–6 |  |
|  | PY21W/LED/1–4R5W/LED/1–4W5W/LED/1–4 |  |

»

*После спецификации C5W/LED/4* включить новые спецификации H11/LED/1–7 следующего содержания (см. следующие страницы; по одной странице на спецификацию):

«  **Категория H11/LED/6 Спецификация H11/LED/1**

 Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) источника света на СИД.

#

Плоскость отсчета1/

Ось отсчета2/

A

B

e

f

V+

Заземление

Вид C

Вид A

**Рис. 1: Основной чертеж**

35

**∅**15,0

25,0

4

44,0

**∅**19,0

**∅**25,0

**∅** 50

50°

Плоскость отсчета отсчета

Ось отсчета



**Рис. 2: Maксимальные контуры источника света на СИД3/**

1/ Плоскостью отсчета является плоскость, образованная нижней поверхностью основания цоколя со скошенными краями.

2/ Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр цоколя диаметром 19 мм.

3/ Источник света не должен выступать за пределы оболочки, как показано на рис. 2.

 **Категория H11/LED/6 Спецификация H11/LED/2**

 Таблица 1
Основные электрические и фотометрические характеристики источника света на СИД

| *Размеры в мм* | *Источники света на СИД серийного производства* | *Стандартныеисточники света на СИД* |
| --- | --- | --- |
| *12В* | *24В* |
| e2/ | 25,0 ном. |
| f2/ | 4,5 ном. |
| Контрастность6/ | 100 мин. |
| Повышенная температура окружающего воздуха3/  | 60°C для H11/LED/6 |
| Цоколь: H11/LED/6 PGJX19-2 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-110A-1)  |
| *Электрические и фотометрические характеристики* | *4/* | *5/* | *4/* |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 24 | 12 |
| Ватты | 18 | 18 | 18 |
| Испытательное напряжение | Вольты (постоянный ток) | 13,2 | 28,0 | 13,2 |
| Нормальные значения  | Мощность | Ватты | 21 макс. | 21 макс. | 21 макс. |
| Электрический ток  | мA | 350 мин.1 750 макс.(при 9–16 В постоянного тока) | 175 мин.875 макс.(при 16–32 В постоянного тока) | 350 мин.1 750 макс.(при 9–16 Впостоянного тока) |
| Световой поток1/ (при испытательном напряжении) | лм | 1 350 ± 10% | 1 350 ± 10% | 1 350 ± 10% |
| Световой поток1/ | лм | 270 мин.(при 9 В постоянного тока) | 150 мин.(при 16 В постоянного тока) | 270 мин.(при 9 В постоянного тока) |

1/ Цвет излучаемого света должен быть белым без ограничения коррелированной цветовой температуры.

2/ Проверяется с помощью "системы шаблона"; спецификация H11/LED/3.

3/ Световой поток, измеренный при повышенной температуре окружающего воздуха, должен составлять не менее 70% от общего номинального светового потока (обе величины измеряются при испытательном напряжении).

4/ В случае выхода из строя любого из светоизлучающих элементов (разомкнутая цепь) источник света на СИД должен либо по-прежнему удовлетворять требованиям в отношении светового потока и распределения силы света, либо прекратить излучение света, причем в последнем случае потребление тока, когда источник работает в диапазоне 12−14 В, должно быть менее 100 мА.

5/ В случае выхода из строя любого из светоизлучающих элементов (разомкнутая цепь) источник света на СИД должен либо по-прежнему удовлетворять требованиям в отношении светового потока и распределения силы света, либо прекратить излучение света, причем в последнем случае потребление тока, когда источник работает в диапазоне 24−28 В, должно быть менее 50 мА.

6/ Контрастность – это доля светового потока, излучаемого из двух различных зон; подробные данные см. в спецификации H11/LED/3.

 **Категория H11/LED/6 Спецификация H11/LED/3**

Требования для контрольного экрана

 Нижеследующее испытание имеет целью определить требования для видимой светоизлучающей зоны источника света на СИД и проверить правильность расположения светоизлучающей зоны по отношению к оси отсчета и плоскости отсчета для проверки соблюдения установленных требований.

 Положение светоизлучающей зоны проверяют при испытательном напряжении с помощью системы шаблона, определенной на рис. 4, где показаны проекции при визуализации со стороны В (см. спецификацию H11/LED/1, рис. 1) и со стороны А
и –A (см. спецификацию H11/LED/1, рис. 1), т. е. вдоль плоскостей С: C0, C90 и C270 (как указано на рис. 6).

 Доля общего светового потока, излучаемого в направлениях визуализации из зоны (зон), должна соответствовать указанной на рис. 4:

* общая площадь шаблона: (A+B+C)/E составляет не менее 90%

 (для стандартных источников света применяется минимальное значение 95%);

* зона A: A/(A+B+C) составляет не более 10%;
* каждая из зон B1, B2 и B3: B1/B, B2/B, B3/B составляет не менее 15%;
* зона B: B/(A+B+C) составляет не менее 72%

 (для стандартных источников света применяются минимальное значение 75% и максимальное значение 85%);

* зона C: C/(A+B+C) составляет не менее 22%.

c1

x1

x2

c2

b1

b2

y1

y1

e

a1/2

a2

**E**

**B1**

**B2**

**B3**

**C**

**B**

**A**

Ось отсчета



a1

**Рис. 4: Определение светоизлучающей зоны с помощью шаблона (****размеры указаны в таблице 2)**

 Контрастность проверяют при испытательном напряжении с помощью системы шаблона, определенной на рис. 5, где показаны проекции при визуализации со стороны A и –A (см. спецификацию H11/LED/1, рис. 1), т. e. вдоль плоскостей C: C90 и C270 (как указано на рис. 6).

 Контрастность – это доля общих значений светового потока, излучаемого в этих направлениях визуализации из соответствующих зон (A+B+C) и D. Значение контрастности (A+B+C)/D должно находиться в пределах, указанных в таблице 1 (определение зоны D см. на рис. 5).

 **Категория H11/LED/6 Спецификация H11/LED/4**



g2

g3

d

g1

**A**

**D**

**C**

**B**

e

Ось отсчета

**Рис. 5: Определение зоны D с помощью шаблона (размеры указаны в таблице 2)**

 Taблица 2
Размеры, определенные с помощью шаблона на рис. 4 и рис. 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Все виды (как указано выше) | *Размеры в мм* | Все виды (как указано выше) | *Размеры в мм*  |
| a1 | 1,7 | x1 | 25 |
| a2 | 1,9 | x2 | 19 |
| b1 | 0,2 | y1 | 12,5 |
| b2 | 0,2 | g1 | 2,85 |
| c1 | 5,0 | g2 | 7,5 |
| c2 | 4,0 | g3 | 1,45 |
| d | 0,4 |  |

 **Категория H11/LED/6 Спецификация H11/LED/5**

 Нормализованное распределение силы света

 Нижеследующее испытание имеет целью определить нормализованное распределение силы света источника в плоскостях С, как изображено на рис. 6, при испытательном напряжении. За начало системы координат принимают точку пересечения оси отсчета и плоскости, параллельной плоскости отсчета и расположенной на удалении e = 25,0 мм.

 Источник света устанавливают на плоской пластине с соответствующими элементами держателя. Пластину крепят к столику гониометра с помощью крепежного устройства таким образом, чтобы ось отсчета источника света совпадала с одной из осей вращения гониометра. Соответствующая регулировка в целях измерения показана на рис. 6.

 Значения силы света регистрируют с помощью стандартного фотогониометра. Расстояние измерения следует выбирать таким образом, чтобы детектор находился в пределах внешнего участка распределения света.

 Измерения проводят в плоскостях С, в которых линия пересечения совпадает с осью отсчета источника света. Испытательные точки для каждой плоскости и полярных углов γ указаны в таблице 3.

 Измеренные значения силы света, нормализованные до измеренного светового потока отдельного испытуемого источника света, преобразуют в нормализованные значения силы света источника в пересчете на 1 000 лм. Эти данные должны соответствовать предельным значениям, определенным в таблице 3.

25,0

***Вид со стороны B***

***Вид со стороны С***

Плоскость отсчета

Ось отсчета

**B**

**A**

C = 270°

C = 90°

C = 180°

**C**

C = 0°

****

**A**

Фотодатчик гониометра

**Рис. 6 – Схема распределения силы света и определение плоскостей C и угла **

Плоскости C: см. публикацию МЭК 70-1987 «Измерение распределения абсолютной силы света».

 **Категория H11/LED/6 Спецификация H11/LED/6**

 Taблица 3 – Часть 1
Значения нормализованной силы света, измеренные в испытательных точках (затемненная верхняя зона)

|  |
| --- |
| Источник света на СИД серийного производства и стандартный источник света на СИД |
|  | Минимальная сила (кд/клм) | Максимальная сила (кд/клм) |
|  | C0, C90, C180, C270 | C0, C90, C180, C270 |
| 0° | н/п  | 10 |
| 10° | н/п | 10 |
| 20° | н/п | 10 |
| 30° | н/п | 10 |

 Распределение силы света, указанное в части 1 таблицы 3, должно быть в целом единообразным, т. е. таким, чтобы относительную силу света между двумя смежными точками решетки можно было рассчитать методом линейной интерполяции по двум смежным точкам решетки. В случае сомнений такая проверка может проводиться в дополнение к верификации точек решетки, указанных в части 1 таблицы 3.

*Примечание: Угловой диапазон в части 1 таблицы 3 эквивалентен затемненной верхней части эквивалентного источника света с нитью накала H11, обозначенной с учетом 3 в спецификации H11/3.*

 Taблица 3 – Часть 2
Значения нормализованной силы света, измеренные в испытательных точках (зона без искажений)

|  |
| --- |
| Источник света на СИД серийного производства и стандартный источник света на СИД |
|  | Минимальная сила (кд/клм) | Максимальная сила (кд/клм) |
|  | C0, C90, C270 | C0, C90, C270 |
| 50° | 80 | 130 |
| 60° | 80 | 130 |
| 70° | 80 | 130 |
| 80° | 80 | 130 |
| 90° | 80 | 130 |
| 100° | 80 | 130 |
| 110° | 80 | 130 |
| 120° | 80 | 130 |
| 130° | 80 | 130 |
| 140° | 80 | 130 |

 Распределение силы света, указанное в части 2 таблицы 3 (за исключением участка между C90 и C270), должно быть в целом единообразным, т. е. таким, чтобы относительную силу света между двумя смежными точками решетки можно было рассчитать методом линейной интерполяции по двум смежным точкам решетки. В случае сомнений такая проверка может проводиться в дополнение к верификации точек решетки, указанных в части 2 таблицы 3.

*Примечание:* *Угловой диапазон в части 2 таблицы 3* *эквивалентен* *зоне без искажений эквивалентного источника света с нитью накала H11, обозначенной с учетом* 2 *и* 1 *в спецификации H11/3.*

 **Категория H11/LED/6 Спецификация H11/LED/7**

 Taблица 3 – Часть 3
Значения нормализованной силы света, измеренные в испытательных точках (затемненная зона подводящего провода нити накала эквивалентного источника света с нитью накала)

|  |
| --- |
| Источник света на СИД серийного производства и стандартный источник света на СИД |
|  | Минимальная сила (кд/клм) | Максимальная сила (кд/клм) |
| Плоскость C | = 90° | = 90° |
| C0 | 80 | 130 |
| C30 | 80 | 130 |
| C60 | 80 | 130 |
| C90 | 80 | 130 |
| C120 | 80 | 130 |
| C150 | 80 | 130 |
| C180 | н/п | н/п |
| C210 | 80 | 130 |
| C240 | 80 | 130 |
| C270 | 80 | 130 |
| C330 | 80 | 130 |
| C330 | 80 | 130 |
| C360 (= C0) | 80 | 130 |

 Распределение силы света, указанное в части 3 таблицы 3 (за исключением участка между C150 и C210), должно быть в целом единообразным, т. е. таким, чтобы относительную силу света между двумя смежными точками решетки можно было рассчитать методом линейной интерполяции по двум смежным точкам решетки. В случае сомнений такая проверка может проводиться в дополнение к верификации точек решетки, указанных в части 3 таблицы 3.

*Примечание: С учетом затемненной зоны, созданной подводящим проводом нити накала эквивалентного источника света с нитью накала H11 (напротив зоны, не содержащей металлических материалов; см. рис. 4 в спецификации H11/2), никакого требования в плоскости C180 не предусмотрено.*

».

 II. Обоснование

1. Во избежание неправильного использования в настоящем предложении указана альтернативная категория H11/LED/6, оснащенная соединительным устройством, которое не используется в случае эквивалентной категории источника света с нитью накала.

2. Эта категория была разработана с учетом неофициального
документа GRE-82-03, касающегося критериев эквивалентности, в том числе тех из них, которые конкретно относятся к соответствующим видам применения, связанным с освещением дороги, а именно: конкретной фотометрии ближнего поля, включая однородность и контрастность, конкретной фотометрии дальнего поля, включая зоны без искажений, и затемненной верхней зоны. См. также сообщения об эквивалентности.

3. На основе материалов, представленных в ходе восемьдесят седьмой сессии GRE, а также обсуждений, состоявшихся в ЦГ по АМ, в первоначальное предложение ECE/TRANS/WP.29/GRE/2019/21 были внесены поправки, с тем чтобы разрешить включение в будущем категорий с различными/более высокими значениями температуры окружающего воздуха. В этой связи в таблицу 1 со сноской 3 была внесена соответствующая поправка, а название категории было изменено на «H11/LED/6». Например, будущая категория с повышенной температурой окружающего воздуха 80 °C будет называться «H11/LED/8».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2020 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2020 год (A/74/6 (часть V, раздел 20), пункт 20.37), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила Организации Объединенных Наций в целях повышения эффективности автотранспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)