|  |  |
| --- | --- |
| E/ECE/324/Rev.1/Add.36/Rev.7/Amend.6−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.36/Rev.7/Amend.6 | |
|  | 22 juin 2015 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues  
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions\*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Additif 36: Règlement no 37

Révision 7 − Amendement 6

Complément 43 à la série 03 d’amendements au Règlement − Date d’entrée en vigueur: 15 juin 2015

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Ce document constitue un outil de documentation. Le texte authentique et contraignant juridique est ECE/TRANS/WP.29/2014/56.

*Annexe 1,*

*Feuille WT21W/1, le tableau*, modifier comme suit:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Culot: | WT21W: WUX2.5x16d | Suivant la publication 60061 de la CEI | (feuille 7004-176-1) |
| WTY21W: WUY2.5x16d | (feuille 7004-177-1) |

».

*Feuille WT21/7W/1, le tableau*, modifier comme suit:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Culot: | WT21/7W: WZX2.5x16q | Suivant la publication 60061 de la CEI | (feuille 7004-180-1) |
| WTY21/7W: WZY2.5x16q | (feuille 7004-181-1) |

».