|  |  |
| --- | --- |
| E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.10/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47/Rev.10/Amend.2 | |
|  | 9 November 2015 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний[[1]](#footnote-1)\*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 47: Правила № 48

Пересмотр 10 – Поправка 2

Дополнение 15 к поправкам серии 04 − Дата вступления в силу: 8 октября 2015 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации

Данный документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом являются документы:

- ECE/TRANS/WP.29/2015/23

- ECE/TRANS/WP.29/2015/23/Corr.1 (только на английском языке)



**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

*Пункт 2.7.3.1* исключить.

*Пункт 2.7.11, последнее предложение*, заменить "Правил № 97" на "Правил № 97 и № 116".

*Пункт 6.1.9.2* изменить следующим образом:

«6.1.9.2. Эта максимальная сила света представляет собой сумму отдельных контрольных значений, которые указаны на нескольких фарах. На каждой из фар с маркировкой "R" или "CR" проставляется контрольное значение "10"».

*Пункт 6.3.7* изменить следующим образом:

"6.3.7. Функциональная электрическая схема

Электрическая схема должна обеспечивать возможность включения и выключения передних противотуманных фар независимо от фар дальнего света, фар ближнего света или любой комбинации фар дальнего и ближнего света, если только:

a) передние противотуманные фары не используются как часть другой функции освещения в АСПО; однако включение передней противотуманной фары имеет приоритет над функцией освещения, в качестве части которой используются передние противотуманные фары, или

b) передние противотуманные фары невозможно включить одновременно с другими огнями, с которыми они совмещены, что указывается с помощью соответствующего символа ("/") в соответствии с пунктом 10.1 приложения 1 к Правилам № 19".

*Пункт 6.5.4.2.2* изменить следующим образом:

"6.5.4.2.2. Высота расположения указателей поворота категорий 1, 1а, 1b, 2а и 2b, измеряемая в соответствии с положениями пункта 5.8, должна быть не менее 350 мм и не более 1 500 мм".

*Пункт 6.6.7.2* изменить следующим образом:

"6.6.7.2. Сигнал предупреждения об опасности может включаться автоматически при столкновении транспортного средства либо после отключения сигнала аварийной остановки, как указано в пункте 6.23. В таких случаях он может отключаться вручную.

Кроме того, сигнал предупреждения об опасности может включаться автоматически с целью указать другим участникам дорожного движения на риск возникновения непосредственной опасности, как это определено в Правилах; в таком случае этот сигнал остается включенным, до тех пор пока он не будет отключен вручную или автоматически".

*Пункт 6.18.4.3, третье предложение*, поправка к русскому тексту не относится.

*Пункт 6.20.7.2* изменить следующим образом:

При включении огня заднего хода оба огня подсветки поворота могут включаться одновременно независимо от положения рулевого колеса или указателя поворота. В случае такого включения оба огня подсветки поворота должны выключаться, когда:

а) либо выключается огонь заднего хода;

или

b) скорость транспортного средства в направлении вперед превышает 10 км/ч".

*Приложение 1*

*Пункт 9.3* изменить следующим образом:

"9.3. Передние противотуманные фары: да/нет2

Замечания: совмещены с передними фарами: да/нет2"

1. \* Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года. [↑](#footnote-ref-1)