|  |  |
| --- | --- |
| E/ECE/324/Rev.1/Add.53/Rev.3/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.53/Rev.3/Amend.1 | |
|  | 3 février 2015 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues  
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions\*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Additif 53 − Règlement no 54

Révision 3 − Amendement 1

Complément 19 à la version originale du Règlement − Date d’entrée en vigueur: 22 janvier 2015

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques

*Annexe 5*,

*Première partie, tableau A*, ajouter les lignes suivantes:

«

| *Désignation du pneu (+)* | *Code de la largeur de jante de mesure* | *Diamètre nominal de la jante d (mm)* | *Diamètre extérieur D (mm)* | | *Grosseur du boudin S (mm)* | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Radial* | *Diagonal* | *Radial* | *Diagonal* |
| … 4,10/3,50-6 3,50-8 4,40-10 | 2,5 2,5 3,5 | 152 203 254 | - - - | 320 394 480 | - - - | 95 103 124 |

».

*Annexe 5*,

*Première partie, tableau D*, ajouter la ligne suivante:

«

| *Désignation du pneu (+)* | *Code de la largeur de jante de mesure* | *Diamètre nominal de la jante d (mm)* | *Diamètre extérieur D (mm)* | *Grosseur du boudin S (mm)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation par code… | | | | |
| … 16,5x6,5-8 … | 5,375 | 203 | 411 | 165 |

».