|  |
| --- |
| E/ECE/324/Rev.1/Add.97/Rev.3/Amend.5−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.97/Rev.3/Amend.5 |
|  | 9 November 2015 |

 Соглашение

 О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования
и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах,
и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний[[1]](#footnote-1)\*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

 Добавление 97: Правила № 98

 Пересмотр 3 − Поправка 5

Дополнение 6 к поправкам серии 01 – Дата вступления в силу: 8 октября
2015 года

 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения фар механических транспортных средств с газоразрядными источниками света

Данный документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ ECE/TRANS/WP.29/2015/27.

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

*Приложение 4, пункт 1.2.1.1* изменить следующим образом:

"1.2.1.1 Испытательная смесь

1.2.1.1.1 Для фары с внешним рассеивателем из стекла:

 смесь воды и загрязняющего вещества, наносимая на фару, состоит из:

9 частей по весу силикатного песка, величина частиц которого составляет 0−100 мкм,

1 части по весу угольной пыли органического происхождения, полученной из буковой древесины, размер частиц которой составляет 0−100 мкм,

0,2 части по весу NaCMC3, и

5 частей по весу хлористого натрия (чистотой 99%);

соответствующего количества дистиллированной воды, проводимость которой ≤ 1 мкСм/м.

Вышеуказанная смесь должна быть готова не ранее чем за 14 дней до испытания.

1.2.1.1.2 Для фары с внешним рассеивателем из пластического материала:

смесь воды и загрязняющего вещества, наносимая на фару, состоит из:

9 частей по весу силикатного песка, величина частиц которого составляет 0−100 мкм,

1 части по весу угольной пыли органического происхождения, полученной из (буковой древесины), размер частиц которой составляет 0−100 мкм,

0,2 части по весу NaCMC3,

5 частей по весу хлористого натрия (чистотой 99%),

13 частей по весу дистиллированной воды, проводимость которой ≤ 1 мкСм/м, и

2 ± 1 капли поверхностно активного вещества4.

Вышеуказанная смесь должна быть готова не ранее чем за 14 дней до испытания."

1. \* Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено
в Женеве 20 марта 1958 года. [↑](#footnote-ref-1)