|  |  |
| --- | --- |
| E/ECE/324/Rev.1/Add.15/Rev.8/Corr.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.15/Rev.8/Corr.1 | |
|  | 12 février 2016 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues  
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions\*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Additif 15 : Règlement no 16

Révision 8 − Rectificatif 1

Rectificatif 1 à la révision 8 du Règlement (*erratum publié par le secrétariat*)

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des :

**I. Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur**

**II. Véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX**

*Annexe 16, tableau*, corriger comme suit :

E/ECE/324/Rev.1/Add.15/Rev.8/Corr.1  
E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.15/Rev.8/Corr.1

Annexe 16

# Mode d’installation des ceintures de sécurité avec mention des types de ceinture et d’enrouleur

| *Prescriptions minimales pour ceintures de sécurité et enrouleurs* | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Catégorie de véhicule* | *Places assises orientées vers l’avant* | | | | | | *Places assises orientées vers l’arrière* | | *Places assises orientées vers le côté* |
| *Places assises latérales* | | | *Places assises centrales* | | |
| *À l’avant* | *Autres qu’à l’avant* | | *À l’avant* | | *Autres qu’à l’avant* |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |
| … |  |  | |  | |  |  | | - |
| N1 | … | … | | … | | … | … | | - |
|  | … | | … | |  |  | | - |
| N2 | Br3, Br4m, Br4Nm ou Ar4m, Ar4Nm\* | B, Br3, Br4m, Br4Nm | | B, Br3, Br4m, Br4Nm, ou A, Ar4m, Ar4Nm\* | | B, Br3, Br4m, Br4Nm | B, Br3, Br4m, Br4Nm | | - |
| N3 | Voir par. 8.1.6 (ceinture abdominale admise si le pare-brise n’est pas dans la zone de référence et pour le siège du conducteur) |  | | Voir par. 8.1.6 (ceinture abdominale admise si le pare-brise n’est pas dans la zone de référence) | |  |  | | - |
| ….. | | | … | | … | | | … | |