|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.97/Rev.3/Amend.6–E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.97/Rev.3/Amend.6 | |
|  |  |  |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования   
и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах,   
и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний[[1]](#footnote-1)\*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 97 – Правила № 98

Пересмотр 3 − Поправка 6

Дополнение 7 к поправкам серии 01 – Дата вступления в силу: 18 июня   
2016 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения фар механических транспортных средств с газоразрядными источниками света

Данный документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ ECE/TRANS/WP.29/2015/80.

****

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

*Пункт 2.1.5* изменить следующим образом:

«2.1.5 на какие источники света подается напряжение, когда используются различные комбинации источников света, и, в случае источника света, относящегося к категории с более чем одним значением номинального светового потока, какое используется значение номинального светового потока;».

*Пункт 2.1.6* изменить следующим образом:

«2.1.6 категория источника света, указанная в перечне в правилах № 37 или 99 и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, и, в случае источника света, относящегося к категории с более чем одним значением номинального светового потока, какое используется значение номинального светового потока для луча ближнего света и для луча дальнего света;».

*Пункт 6.1.3* изменить следующим образом:

«6.1.3 Фара считается приемлемой, если соблюдены фотометрические требования, изложенные в настоящем пункте 6, в случае одного источника света, который подвергался кондиционированию в течение по крайней мере 15 циклов в соответствии с пунктом 4 приложения 4 к Правилам № 99.

В качестве газоразрядного источника света, официально утвержденного в соответствии с Правилами № 99, используется стандартный (эталонный) источник света, световой поток которого может отличаться от номинального светового потока, указанного в Правилах № 99. В этом случае значения силы света корректируются соответствующим образом.

Если используется газоразрядный источник света, относящийся к категории с более чем одним значением номинального светового потока, податель заявки выбирает одно из значений номинального светового потока, указанных в соответствующей спецификации в Правилах № 99, и указывает в пунктах 9.4.1 и 9.4.2 карточки сообщения, содержащейся в приложении 1, значение номинального светового потока, которое было выбрано для официального утверждения типа».

*Приложение 1*,

Включить новые пункты 9.4.1 и 9.4.2 следующего содержания:

«9.4.1 Если указано более одного значения номинального светового потока: номинальный световой поток, использованный для основного луча ближнего света [лм].

9.4.2 Если указано более одного значения номинального светового потока: номинальный световой поток, использованный для луча дальнего света [лм]».

1. \* Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено  
   в Женеве 20 марта 1958 года. [↑](#footnote-ref-1)