|  |
| --- |
| E/ECE/324/Rev.2/Add.124/Rev.2/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.124/Rev.2/Amend.1 |
|  | 28 octobre 2016 |

 Accord

 Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions\*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Additif 124 : Règlement no 125

 Révision 2 − Amendement 1

Complément 1 à la série 1 d’amendements au Règlement − Date d’entrée en vigueur : 8 octobre 2016

 Prescriptions uniformes concernant l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le champ de vision du conducteur des véhicules à moteur

Le présent document est communiqué uniquement à titre d’information. Le texte authentique, juridiquement contraignant, est celui du document ECE/TRANS/WP.29/2016/15.

*Paragraphe 5.1.3*, lire :

« 5.1.3 Sous réserve des dispositions des paragraphes 5.1.3.3 et 5.1.3.4 ci-dessous, à l’exception des obstructions dues aux montants avant, aux montants de séparation des déflecteurs fixes ou mobiles ou des vitres latérales, aux antennes radio extérieures, aux dispositifs de vision indirecte satisfaisant aux prescriptions concernant le champ obligatoire de vision indirecte, ainsi qu’aux essuie-glaces, il ne doit exister (…) ».

*Ajouter les nouveaux paragraphes 5.1.3.1 et* *5.1.3.2*, ainsi libellés (y compris une nouvelle note6) :

« 5.1.3.1 En ce qui concerne les systèmes à caméra et moniteur, les exceptions visées au paragraphe 5.1.3 s'appliquent aux caméras, supports et boîtiers inclus, montées à l'extérieur du véhicule. Ces mêmes exceptions s’appliquent aux systèmes à caméra et moniteur montés en remplacement de rétroviseurs de la classe I.

5.1.3.2 Dans le cas des véhicules qui sont équipés en série de rétroviseurs homologués pouvant être remplacés par des systèmes à caméra et moniteur, les exceptions visées au paragraphe 5.1.3 s’appliquent aussi aux moniteurs, pourvu6:

a) Que l’obstruction directe que ceux-ci causent n’excède pas le degré d’obstruction du rétroviseur remplacé, support et boîtier inclus ; et

b) Que le moniteur soit monté aussi près que possible de l’emplacement du rétroviseur qu’il remplace.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6 Voir, dans le rapport publié sous la cote ECE/TRANS/WP.29/GRSG/88, le paragraphe 46 sur la durée d’application du présent paragraphe. ».

*Les anciens paragraphes 5.1.3.1 à 5.1.3.2.2* deviennent les paragraphes 5.1.3.3 à 5.1.3.4.2.