|  |  |
| --- | --- |
| E/ECE/324/Rev.1/Add.42/Rev.4/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.42/Rev.4/Amend.3 | |
|  | 2 novembre 2018 |

Accord

Concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements[[1]](#footnote-2)\*

(Révision 3, comprenant les amendements entrés en vigueur le 14 septembre 2017)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Additif 42 : Règlement ONU no 43

Révision 4 − Amendement 3

Complément 7 à la série 01 d’amendements − Date d’entrée en vigueur : 16 octobre 2018

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules

Le présent document est communiqué uniquement à titre d’information. Le texte authentique, juridiquement contraignant, est celui du document ECE/TRANS/WP.29/2018/15.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



**Nations Unies**

*Annexe 21*

*Tableau 2*, modifier comme suit :

«

| *Angle d’inclinaison  du dossier  (en degrés)* | *Coordonnées horizontales  X* | *Coordonnées verticales  Z* | *Angle d’inclinaison  du dossier  (en degrés)* | *Coordonnées horizontales  X* | *Coordonnées verticales  Z* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 | -186 mm  -177 mm  -167 mm  -157 mm  -147 mm  -137 mm  -128 mm  -118 mm  -109 mm  -99 mm  -90 mm  -81 mm  -72 mm  -62 mm  -53 mm  -44 mm  -35 mm  -26 mm | 28 mm  27 mm  27 mm  27 mm  26 mm  25 mm  24 mm  23 mm  22 mm  21 mm  20 mm  18 mm  17 mm  15 mm  13 mm  11 mm  9 mm  7 mm | 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 | -18 mm  -9 mm  0 mm  9 mm  17 mm  26 mm  34 mm  43 mm  51 mm  59 mm  67 mm  76 mm  84 mm  92 mm  100 mm  108 mm  115 mm  123 mm | 5 mm  3 mm  0 mm  -3 mm  -5 mm  -8 mm  -11 mm  -14 mm  -18 mm  -21 mm  -24 mm  -28 mm  -32 mm  -35 mm  -39 mm  -43 mm  -48 mm  -52 mm |

 ».

1. \* Anciens titres de l’Accord :

   Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958 (version originale) ;

   Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date, à Genève, du 5 octobre 1995 (Révision 2). [↑](#footnote-ref-2)