|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | E/ECE/324/Rev.1/Add.42/Rev.4/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.42/Rev.4/Amend.3 | |
|  | |  | | 2 November 2018 |

Соглашение

О принятии согласованных технических правил Организации Объединенных Наций для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих правил Организации Объединенных Наций[[1]](#footnote-1)\*

(Пересмотр 3, включающий поправки, вступившие в силу 14 сентября 2017 года)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Добавление 42 – Правила № 43 ООН

Пересмотр 4 – Поправка 3

Дополнение 7 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 16 октября 2018 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах

Настоящий документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ: ECE/TRANS/WP.29/2018/15.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

*Приложение 21*

*Таблицу 2* изменить следующим образом:

«

| *Угол  наклона спинки  (в градусах)* | *Горизонтальные  координаты X* | *Вертикальные  координаты Z* | *Угол  наклона  спинки (в градусах)* | *Горизонтальные  координаты X* | *Вертикальные координаты Z* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 | −186 мм  −176 мм  −167 мм  −157 мм  −147 мм  −137 мм  −128 мм  −118 мм  −109 мм  −99 мм  −90 мм  −81 мм  −71 мм  −62 мм  −53 мм  −44 мм  −35 мм  −26 мм | 28 мм  27 мм  27 мм  26 мм  26 мм  25 мм  24 мм  23 мм  22 мм  21 мм  20 мм  18 мм  17 мм  15 мм  13 мм  11 мм  9 мм  7 мм | 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 | −18 мм  −9 мм  0 мм  9 мм  17 мм  26 мм  34 мм  43 мм  51 мм  59 мм  67 мм  76 мм  84 мм  92 мм  100 мм   108 мм  115 мм  123 мм | 5 мм   3 мм  0 мм  −3 мм  −5 мм  −8 мм  −11 мм  −14 мм  −17 мм  −21 мм  −24 мм  −28 мм  −31 мм  −35 мм  −39 мм  −43 мм  −48 мм  −52 мм |

»

1. \* Прежние названия Соглашения:

   Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года (первоначальный вариант);

   Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, совершено в Женеве 5 октября 1995 года (Пересмотр 2). [↑](#footnote-ref-1)