|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2021/30 | |
| _unlogo | **Conseil économique et social** | | Distr. générale  23 décembre 2020  Français  Original : anglais |

**Commission économique pour l’Europe**

Comité des transports intérieurs

**Forum mondial de l’harmonisation  
des Règlements concernant les véhicules**

**183e session**

Genève, 9-11 mars 2021

Point 4.9.3 de l’ordre du jour provisoire

**Accord de 1958 : Examen de projets d’amendements   
à des Règlements ONU existants, soumis par le GRE**

Proposition de complément 14 à la série 06 d’amendements au Règlement ONU no 48 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage   
et de la signalisation lumineuse (GRE)[[1]](#footnote-2)\*,[[2]](#footnote-3)\*\*

Le texte ci-après, adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse à sa quatre-vingt-troisième session (ECE/TRANS/WP.29/GRE/83, par. 21, 22 et 25), est fondé sur les documents ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/2, ECE/TRANS/WP.29/  
GRE/2020/3, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/24 et les documents informels GRE-83-06 et GRE-83-52. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen à leurs sessions de mars 2021.

*Paragraphe 2.1.5*, lire :

« 2.1.5 “Feu”, un dispositif conçu pour éclairer la route ou émettre un signal lumineux à l’intention des autres usagers. Les dispositifs d’éclairage et les dispositifs rétroréfléchissants des plaques d’immatriculation arrière sont également considérés comme des feux. Aux fins du présent Règlement, les plaques d’immatriculation arrière lumineuses, les systèmes d’éclairage de la porte de service des véhicules des catégories M2 et M3, conformément aux dispositions du Règlement ONU no 107, et les témoins extérieurs d’état tels que définis dans le présent Règlement ne sont pas considérés comme des feux. ».

*Ajouter un nouveau paragraphe 2.5.20*, comme suit :

« 2.5.20 “Témoin extérieur d’état”, un signal optique monté à l’extérieur du véhicule pour indiquer l’état ou le changement d’état du système d’alarme pour véhicules (SAV), du système d’alarme (SA) et du dispositif d’immobilisation, au sens des Règlements ONU nos 97 et 116, lorsque le véhicule est en stationnement. ».

*Paragraphe 2.9.2*, lire :

« 2.9.2 “Dispositif de régulation électronique d’une source lumineuse”, un ou plusieurs éléments interposés entre l’alimentation et la source lumineuse et destinés à réguler la tension et/ou l’intensité électrique alimentant la source lumineuse. ».

*Paragraphe 2.9.2.2*, supprimer.

*Paragraphe 5.7.2.1*, lire :

« 5.7.2.1 Les feux simples définis à l’alinéa a) du paragraphe 2.16.1, dont la surface apparente est constituée de deux parties distinctes ou plus, doivent être installés de façon :

a) Que la superficie totale de la projection des parties distinctes de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence sur un plan tangent à la surface extérieure de la glace extérieure et perpendiculaire à l’axe de référence occupe au moins 60 % du plus petit quadrilatère circonscrivant la projection de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence ; ou

b) Que la distance minimum entre les côtés en regard des deux parties distinctes adjacentes/tangentes de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence n’excède pas 75 mm lorsque la mesure est effectuée perpendiculairement à l’axe de référence.

Ces prescriptions ne s’appliquent pas à un catadioptre simple. ».

*Paragraphes 5.32* *à 5.34*, renuméroter et lire comme suit :

« 5.32 Témoin extérieur d’état

Un témoin extérieur d’état du système d’alarme pour véhicules, du système d’alarme et du dispositif d’immobilisation est autorisé si :

a) L’intensité lumineuse dans n’importe quelle direction ne dépasse pas 0,5 cd ;

b) La couleur de la lumière émise est blanche, rouge ou jaune-auto ;

c) La surface apparente ne dépasse pas 20 cm2.

Jusqu’à deux témoins extérieurs d’état du système d’alarme pour véhicules, du système d’alarme et du dispositif d’immobilisation sont autorisés sur un véhicule, à condition que la surface apparente ne dépasse pas 10 cm2 par témoin.

5.33 Un dispositif homologué au titre d’une série précédente d’amendements aux Règlements ONU nos 148 et/ou 149 et/ou 150 est réputé équivalent à un dispositif homologué au titre de la série d’amendements la plus récente au Règlement ONU concerné (nos 148 et/ou 149 et/ou 150), lorsque les indices des modifications (définis au paragraphe 2.1.6) de chacun des feux (fonctions) sont les mêmes. Dans ce cas, un tel dispositif peut être installé sur le véhicule dont l’homologation de type est demandée sans qu’il soit nécessaire de mettre à jour les documents d’homologation de type ni le marquage du dispositif.

5.34 L’utilisation de feux homologués pour être équipés de sources lumineuses à DEL de substitution, et qui en sont équipés, est autorisée uniquement lorsqu’il est répondu positivement à la question du paragraphe 3.2.8.

Pour vérifier que cette déclaration est suivie d’effets, il faut contrôler la présence sur les feux de la marque relative à l’utilisation de sources lumineuses à DEL de substitution, tant au stade de l’homologation de type qu’à celui de la vérification de la conformité de la production. ».

*Paragraphe 6.2.4.2*, lire (la note de bas de page 10 demeure inchangée) :

« 6.2.4.2 En hauteur : minimum 500 mm, maximum 1 200 mm au-dessus du sol. Pour les véhicules10 des catégorie**s** N2G, N3G, M2G et M3G (véhicules tout-terrain)**,** le maximum en hauteur peut être porté à 1 500 mm. ».

*Paragraphe 6.4.4.2*, lire :

« 6.4.4.2 En hauteur : minimum 250 mm, maximum 1 200 mm au-dessus du sol. Pour les véhicules des catégories N2G, N3G, M2G et M3G (véhicules tout‑terrain), le maximum en hauteur peut être porté à 1 400 mm. ».

*Paragraphe 6.8.2*, lire :

« 6.8.2 Nombre

Tel que le dispositif éclaire l’emplacement de la plaque conformément audossier d’homologation de type du dispositif. ».

*Paragraphe 6.8.3*, lire :

« 6.8.3 Schéma de montage

Tel que le dispositif éclaire l’emplacement de la plaqueconformément au dossier d’homologation de type du dispositif. ».

*Paragraphes 6.8.4.1, 6.8.4.2* *et 6.8.4.3*, lire :

« 6.8.4.1 En largeur : tel que le dispositif éclaire l’emplacement de la plaqueconformément au dossier d’homologation de type du dispositif.

6.8.4.2 En hauteur : tel que le dispositif éclaire l’emplacement de la plaqueconformément au dossier d’homologation de type du dispositif.

6.8.4.3 En longueur : tel que le dispositif éclaire l’emplacement de la plaque conformément au dossier d’homologation de type du dispositif. ».

*Paragraphe 6.8.5*, lire :

« 6.8.5 Visibilité géométrique

Telle que le dispositif éclaire l’emplacement de la plaque conformément au dossier d’homologation de type du dispositif. ».

*Paragraphe 6.8.6*, lire :

« 6.8.6 Orientation

Telle que le dispositif éclaire l’emplacement de la plaque conformément au dossier d’homologation de type du dispositif. ».

*Paragraphe 6.11.4.2*, lire :

« 6.11.4.2 En hauteur : minimum 250 mm, maximum 1 000 mm au-dessus du sol. Pour les feux de brouillard arrière groupés avec tout feu arrière, la hauteur maximale peut être portée à 1 200 mm. Pour les véhicules des catégories N2G, N3G, M2G et M3G (véhicules tout-terrain), la hauteur maximale peut être portée à 1 400 mm. ».

1. \* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2020 tel qu’il figure dans le projet de budget-programme pour 2020 (A/74/6 (titre V, chap. 20), par. 20.37), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements ONU en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat. [↑](#footnote-ref-2)
2. \*\* Il a été convenu que le présent document serait publié après la date normale de publication en raison de circonstances indépendantes de la volonté du soumetteur. [↑](#footnote-ref-3)