|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/2021/37 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  18 December 2020  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**Сто восемьдесят третья сессия**

Женева, 9–11 марта 2021 года

Пункт 4.9.10 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года:**

**Рассмотрение проектов поправок к существующим**

**правилам ООН, представленных GRE**

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 01 к Правилам № 86 ООН (установка устройств освещения и световой сигнализации для сельскохозяйственных транспортных средств)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации[[1]](#footnote-1)\* [[2]](#footnote-2)\*\*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее восемьдесят третьей сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/83, п. 41). Он основан на документе ECE/TRANS/WP.29/  
GRE/2020/21. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1) для рассмотрения на их сессиях в марте 2021 года.

*Пункты 2.3–2.16 и его подпункты*, изменить нумерацию на 2.2–2.15 соответственно.

*Пункт 2.14 (прежний 2.15)* изменить следующим образом:

«2.14 “*задний опознавательный знак TTC*” — это треугольный знак со срезанными углами и характерной структурой лицевой стороны, покрытой светоотражающими и флуоресцирующими материалами или приспособлениями (класс 1) либо только светоотражающими материалами или приспособлениями (класс 2) (см., например,   
правила ООН № 69 или 150);».

*Пункт 5.10* изменить следующим образом:

«5.10 Никакой свет красного цвета, который мог бы вводить в заблуждение, не должен излучаться в направлении вперед огнем, определенным в пункте 2.2, и никакой свет белого цвета, который мог бы вводить в заблуждение, не должен излучаться в направлении назад огнем, определенным в пункте 2.2. В расчет не принимают устройства освещения, устанавливаемые для внутреннего освещения транспортного средства. В случае сомнений соответствие данному требованию проверяют следующим образом:».

*Пункт 5.11* изменить следующим образом:

«5.20 Тип устройства, официально утвержденный на основании любой предыдущей серии поправок к правилам № 148 и/или 149 и/или 150 ООН, считается эквивалентным типу, официально утвержденному на основании последней серии поправок к соответствующим правилам ООН № 148 и/или 149 и/или 150, если индексы изменений (определены в Правилах № 48 ООН) в отношении каждого отдельного огня (функции) не отличаются друг от друга. В этом случае такое устройство может устанавливаться на транспортном средстве, подлежащем официальному утверждению типа, без обновления документов для официального утверждения типа устройства и маркировки устройства».

*Пункт 6.1* изменить следующим образом:

«6.1 Фары дальнего света (правила ООН № 98, 112 и 113 или 149)»

*Пункт 6.2* изменить следующим образом:

«6.2 Фары ближнего света (правила ООН № 98, 112 и 113 или 149)»

*Пункт 6.3* изменить следующим образом:

«6.3 Передние противотуманные фары (правила ООН № 19 или 149)»

*Пункт 6.4* изменить следующим образом:

«6.4 Задняя(ие) фара(ы) (правила ООН № 23 или 148)»

*Пункт 6.5* изменить следующим образом:

«6.5 Указатели поворота (правила ООН № 6 или 148)»

*Пункт 6.7* изменить следующим образом:

«6.7 Сигналы торможения (правила ООН № 7 или 148)»

*Пункт 6.8* изменить следующим образом:

«6.8 Передние габаритные огни (правила ООН № 7 или 148)»

*Пункт 6.9* изменить следующим образом:

«6.9 Задние габаритные огни (правила ООН № 7 или 148)»

*Пункт 6.10* изменить следующим образом:

«6.10 Задние противотуманные огни (правила ООН № 38 или 148)»

*Пункт 6.11* изменить следующим образом:

«6.11 Стояночные огни (правила ООН № 77, 7 или 148)»

*Пункт 6.12* изменить следующим образом:

«6.12 Контурные огни (правила ООН № 7 или 148)»

*Пункт 6.14* изменить следующим образом:

«6.14 Задние светоотражающие приспособления нетреугольной формы (правила ООН № 3 или 150)»

*Пункт 6.14.2* изменить следующим образом:

«6.14.2 Количество: Характеристики этих устройств должны соответствовать требованиям для светоотражающих устройств класса IA или IВ, изложенным в правилах № 3 или 150 ООН. Дополнительные светоотражающие устройства и материалы (включая два светоотражающих устройства, не соответствующих пункту 6.14.4 ниже) разрешаются при условии, что они не снижают эффективности обязательных устройств освещения и световой сигнализации».

*Пункт 6.15* изменить следующим образом:

«6.15 Боковые светоотражающие приспособления нетреугольной формы (правила ООН № 3 или 150)»

*Пункт 6.15.2* изменить следующим образом:

«6.15.2 Количество: Количество светоотражающих приспособлений должно быть таким, чтобы выполнялись требования в отношении размещения по длине. Характеристики этих устройств должны соответствовать требованиям к светоотражающим приспособлениям класса IA или IВ, изложенным в правилах ООН № 3 или 150.

Дополнительные светоотражающие приспособления и материалы (включая два светоотражающих приспособления, не соответствующих пункту 6.15.4 ниже) разрешаются при условии, что они не снижают эффективности обязательных устройств освещения и световой сигнализации».

*Пункт 6.16* изменить следующим образом:

«6.16 Устройство освещения заднего регистрационного знака (правила ООН   
№ 4 или 148)»

*Пункт 6.17* изменить следующим образом:

«6.17 Передние светоотражающие приспособления нетреугольной формы (правила ООН № 3 или 150)»

*Пункт 6.18* изменить следующим образом:

«6.18 Боковые габаритные огни (правила ООН № 91 или 148)»

*Пункт 6.19* изменить следующим образом:

«6.19 Дневной ходовой огонь (правила ООН № 87 или 148)»

*Пункт 6.20* изменить следующим образом:

«6.20 Огонь подсветки поворота (правила ООН № 119 или 149)»

*Пункт 6.21* изменить следующим образом:

«6.21 Маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками (правила ООН № 104 или 150)»

*Пункт 6.22* изменить следующим образом:

«6.22 Задний опознавательный знак TTC (правила ООН № 69 или 150)

6.22.1 Установка: Факультативна на транспортных средствах с максимальной расчетной скоростью не более 40 км/ч. Запрещена на всех других транспортных средствах.

6.22.2 Количество: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 ООН или приложением 25 к Правилам № 150 ООН.

6.22.3 Схема монтажа: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 ООН или приложением 25 к Правилам № 150 ООН.

6.22.4 Размещение

По ширине: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 ООН или приложением 25 к Правилам № 150 ООН.

По высоте: Никаких отдельных требований нет.

По длине: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 ООН или приложением 25 к Правилам № 150 ООН.

6.22.5 Геометрическая видимость В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 ООН или приложением 25 к Правилам № 150 ООН.

6.22.6 Направление: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 ООН или приложением 25 к Правилам № 150 ООН».

*Пункт 6.24* изменить следующим образом:

«6.24 Огни маневрирования (правила ООН № 23 или 148)»

*Пункт 6.24.9.2* изменить следующим образом:

«6.24.9.2 выполнение требования пункта 6.24.9.1 проверяют при помощи чертежей или посредством моделирования либо его считают выполненным, если условия установки соответствуют пункту 6.2.2 Правил № 23 ООН или пункту 5.10.2 Правил № 148 ООН , как указано в карточке сообщения в пункте 9 приложения 1».

*Пункт 6.25* изменить следующим образом:

«6.25 Светоотражающие приспособления треугольной формы (правила ООН № 3 или 150)»

*Пункт 6.26* изменить следующим образом:

«6.26 Сигнальная табличка и сигнальная наклейка (правила ООН № 70 и 104 или 150)»

*Приложение 1*

*Пункт 6* изменить следующим образом:

«6. Эквивалентные огни: да/нет2 (см. пункт 2.2.1)»

*Приложение 5*, исключить вычеркнутую цифру 4:

«(см. пункт 6.5.5)»

*Приложение 6*

*Пункт 2* изменить следующим образом:

«2. Каждая табличка или наклейка должна соответствовать техническим требованиям Правил № 70 ООН, класс 5, или Правил № 104 ООН, класс F, или Правил № 150 ООН, класс 5 или класс F».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2020 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2020 год (A/74/6 (часть V, разд. 20), п. 20.37), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях повышения эффективности транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны. [↑](#footnote-ref-2)