**Corrigendum 1  
  
Ref. Sales No.: E.19.VIII.1  
(ST/SG/AC.10/1/Rev.21, Vol. I and II)  
  
March 2021  
New York and Geneva**

关于危险货物运输的建议书  
规章范本  
(第二十一修订版)

更正

|  |
| --- |
| **注**：对《关于危险货物运输的建议书》第二十一修订版的更正，也载于联合国欧洲经济委员会的网站，网址如下：https://unece.org/rev-21-2019 |

第一卷

1. 第1.2章，1.2.1,“液体”的定义，脚注1

将“ECE/TRANS/257 (出售品编号E.16.VIII.1)”改为“ECE/TRANS/275 (出售品编号E.18.VIII.1)”

2. 第1.2章，1.2.1,“试验和标准手册”的定义

将原案文改为  
“《试验和标准手册》，即联合国出版的《试验和标准手册》第七修订版(ST/SG/AC.10/11/Rev.7)；”

3. 第1.2章，1.2.1,“自加速分解温度(SADT)”的定义

中文无改动。

4. 第2.1章，2.1.3.5.2, 第一句

中文无改动。

5. 第2.4章，2.4.2.3.2.3, 表下备注(4)和(6)

将“7.1.5.3.1.3”改为“7.1.5.3.6”

6. 第2.7章，2.7.2.4.1.3(f)项

中文无改动。

7. 第2.7章，2.7.2.4.1.4(c)项

中文无改动。

8. 第2.7章，2.7.2.4.1.7(e)项

中文无改动。

9. 第3.2章，危险货物一览表，第9栏中，联合国编号2037

中文无改动。

10. 第3.2章，危险货物一览表，第2栏中，联合国编号2913

将“(SCO-I或SCO-II)”改为“(SCO-I、SCO-II或SCO-III)”

11-12. 第3.3章，特殊规定241

中文无改动。

13. 第3.3章，特殊规定283, 第一段末尾

删除“每一物品”

14. 第3.3章，特殊规定301, 第二段

将“机器或仪器”改为“物品”

15. 第3.3章，特殊规定309, 最后一段

将“ANE”改为“硝酸铵乳胶、悬浮体或凝胶，爆破炸药的中间体(ANE)”

16. 第3.3章，特殊规定310, 第三段

删除“并应酌情按4.1.4.1中的打包规范P908或4.1.4.3中的打包规范LP904包装”

17. 第3.3章，特殊规定376, 注，第一句

中文无改动。

18. 第3.3章，特殊规定376, 注，缩进段(b)

中文无改动。

19. 第3.3章，特殊规定376, 注，缩进段(e)

中文无改动。

20. 第3.3章，特殊规定377, 最后一段

删除“并根据情况，按4.1.4.1的P908或按4.1.4.3的LP904包装”

21. 附录A, 种类7, 联合国编号2913, 正式运输名称

将“(SCO-I或SCO-II)”改为“(SCO-I、SCO-II或SCO-III)”

22. 按英文字母顺序排列的索引，“放射性材料，表面污染物体 (SCO-I或SCO-II)，不裂变或例外的易裂变”，“物质或物品”栏

将“(SCO-I或SCO-II)”改为“(SCO-I、SCO-II或SCO-III)”

第二卷

23. 第4.1章，4.1.1.10, 缩进段之前的介绍性段落末尾，缩进段(b)和缩进段(c)的  
开头

中文无改动。

24. 第4.1章，4.1.1.10, 缩进段(b)末尾

中文无改动。

25. 第4.1章，4.1.4.1, 打包规范P200 (5)，k之后

中文无改动。

26. 第4.1章，4.1.4.1, 打包规范P400 (2)和(3)， 第二句

中文无改动。

27. 第4.1章，4.1.4.1, 打包规范P622, 附加要求1

中文无改动。

28. 第4.1章，4.1.4.1, 打包规范P622, 附加要求4

中文无改动。

29. 第4.1章，4.1.4.1, 打包规范P622, 附加要求4

将“对袋长的平行面和垂直面进行至少480克的耐撕裂性试验”改为“在袋件长边的平行面和垂直面，均应能通过至少480克的耐撕裂性试验”

30. 第4.1章，4.1.4.1, 打包规范P622, 附加要求7

中文无改动。

31. 第4.1章，4.1.4.3, 打包规范LP622, 附加要求4

中文无改动。

32. 第4.1章，4.1.4.3, 打包规范LP622, 附加要求4

将“对袋长的平行面和垂直面进行至少480克的耐撕裂性试验”改为“在袋件长边的平行面和垂直面，均应能通过至少480克的耐撕裂性试验”

33. 第4.1章，4.1.4.3, 打包规范LP622, 附加要求7

中文无改动。

34. 第4.3章，4.3.2.5

将“见4.1.9.2.3”改为“见4.1.9.2.4”

35. 第5.1章，5.1.5.1.3

将“见1.1.2.4”改为“见1.5.4”

36. 第5.1章，5.1.5.3.2, 第一段，第二句

中文无改动。

37. 第5.2章，5.2.1.1, 第二句

中文无改动。

38. 第6.1章，6.1.3.13, 最后一句(两处)

将“必须”改为“应该”

39. 第6.1章，6.1.3.13, 最后一句

中文无改动。

40. 第6.3章，6.3.4.1, 第三句

将“5升”改为“5升或以下”

41. 第6.3章，6.3.5.3.2.2, 介绍性句子

将“试样为圆桶形时”改为“试样为桶形或罐形时”

42. 第6.3章，6.3.5.3.2.2(a)和(b)项

将“顶部凸边”改为“顶边”；将“底部凸边”改为“底边”

43. 第6.3章，6.3.5.3.2.2(c)项

将“侧面”改为“主体或侧面”

44. 第6.4章，6.4.23.2.1(b)(二)项

中文无改动。

45. 第6.4章，6.4.23.12(a)项

将“A/132/B(M)F-96”改为“A/132/B(M)F”

46. 第6.4章，6.4.23.12(a)项

将“A/132/B(M)F-96T”改为“A/132/B(M)FT”

47. 第6.4章，6.4.23.12(a)项

将“A/139/IF-96”改为“A/139/IF”

48. 第6.4章，6.4.23.12(a)项

将“A/145/H(U)-96”改为“A/145/H(U)”

49. 第6.4章，6.4.23.12(b)项

将“A/132/B(M)F-96”改为“A/132/B(M)F”

50. 第6.4章，6.4.23.12(b)项

将“CH/28/B(M)F-96”改为“CH/28/B(M)F”

51. 第6.4章，6.4.23.12(c)项

将“A/132/B(M)F-96 (Rev.2)”改为“A/132/B(M)F (Rev.2)”

52. 第6.4章，6.4.23.12(c)项

将“A/132/B(M)F-96 (Rev.0)”改为“A/132/B(M)F (Rev.0)”

53. 第6.4章，6.4.23.12(d)项

将“A/132/B(M)F-96 (SP503)”改为“A/132/B(M)F (SP503)”

54. 第6.4章，6.4.24.3

删除“1973年版、1973年版(修订版)、”

55. 第6.4章，6.4.24.6, 最后一句

将“不应允许开始根据该设计再制造特殊形式放射性材料”改为“不应允许在2025年12月31日之后根据该设计再制造特殊形式放射性材料”

56. 第6.5章，6.5.2.1.3, 最后一句

将“包装”改为“中型散货箱”

57. 第6.5章，6.5.2.1.3, 最后一句

将“必须”改为“应该”

58. 第6.5章，6.5.2.1.3, 最后一句

中文无改动。

59. 第6.5章，6.5.4.5.3(a)项

将“修理”改为“试验和检查”

60. 第6.5章，6.5.4.5.3(b)项

将“修理”改为“试验和检查”

61. 第6.6章，6.6.3.4, 最后一句(两处)

将“必须”改为“应该”

62. 第6.6章，6.6.3.4, 最后一句

中文无改动。

63. 第7.1章，7.1.8.3.3(b)项

将“放射性限制”改为“剂量率限制”