|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/2022/131 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General30 August 2022RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств**

**Сто восемьдесят восьмая сессия**

Женева, 14–16 ноября 2022 года

Пункт 4.8.4 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года:
Рассмотрение проектов поправок к существующим
правилам ООН, представленных GRSP**

 Предложение по дополнению 9 к поправкам серии 01 к Правилам № 129 ООН (усовершенствованные детские удерживающие системы)

 Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности[[1]](#footnote-1)\*

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее семьдесят первой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/71, пункт 25). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/5 без поправок. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2022 года.

*Приложение 15* изменить следующим образом:

«Приложение 15

 Описание метода определения износостойкости устройств регулировки

Рис. 1
**Определение износостойкости устройств регулировки, установленных
непосредственно на усовершенствованных детских удерживающих системах**

****

неподвижный ролик

неподвижный ролик

1,25 кг

1. Определение износостойкости устройств регулировки, установленных непосредственно на усовершенствованных детских удерживающих системах (рис. 1)

1.1 Метод

1.1.1 После приведения лямок в исходное положение, описанное в пункте 7.2.6.1, извлекают не менее 50 мм лямки комплекта ремней путем вытягивания ее за свободный конец.

1.1.2 Отрегулированную часть комплекта ремней прикрепляют к натяжному устройству A.

1.1.3 Приводят в действие устройство регулировки и вытягивают не менее 150 мм лямки комплекта ремней. Эта длина представляет собой половину цикла и обеспечивает установку натяжного устройства A в положение, соответствующее максимальной длине вытягивания лямки.

1.1.4 Свободный конец лямки присоединяют к натяжному устройству B.

1.2 Цикл предполагает нижеследующую процедуру.

1.2.1 Из устройства B извлекают часть лямки длиной не менее 150 мм, причем устройство A не оказывает тягового воздействия на комплект ремней.

1.2.2 Приводят в действие устройства регулировки (C) и натягивают ремень с помощью устройства A в тот момент, когда устройство B не оказывает тягового воздействия на свободный конец лямки.

1.2.3 В конце хода устройство регулировки останавливают.

1.2.4 Данный цикл повторяют, как это указано в пункте 6.7.2.7 настоящих Правил ООН.

Рис. 2
**Определение износостойкости устройств регулировки, соединенных
с лямкой (не установленных непосредственно на усовершенствованных детских удерживающих системах)**



1,25 кг

Конец лямки, закрепленный или зафиксированный
на УДУС

Лямка

Устройство регулировки (жестко закрепленное)

2. Определение износостойкости устройств регулировки, соединенных с лямкой (не установленных непосредственно на усовершенствованных детских удерживающих системах) (рис. 2)

2.1 Метод

2.1.1 Устройство регулировки жестко закрепляют.

2.1.2 После приведения лямки в исходное положение, описанное в пункте 7.2.6.2, из устройства регулировки извлекают часть лямки длиной не менее 50 мм путем вытягивания ее за свободный конец.

2.1.3 Часть лямки, извлеченную из устройства регулировки, прикрепляют к натяжному устройству A.

2.1.4 Приводят в действие устройство регулировки (C), из которого извлекают часть лямки длиной не менее 150 мм. Эта длина представляет собой половину цикла и обеспечивает установку натяжного устройства A в положение, соответствующее максимальной длине вытягивания лямки.

2.1.5 Свободный конец лямки присоединяют к натяжному устройству В.

2.2 Цикл состоит из нижеследующих этапов.

2.2.1 Из устройства B извлекают часть лямки длиной не менее 150 мм, причем устройство A не оказывает тягового воздействия на лямку.

2.2.2 Приводят в действие устройство регулировки (C) и натягивают лямку с помощью устройства A в тот момент, когда устройство B не оказывает тягового воздействия на свободный конец лямки.

2.2.3 В конце хода устройство регулировки останавливают.

2.2.4 Данный цикл повторяют, как это указано в пункте 6.7.2.7 настоящих Правил».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2022 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2022 год (A/76/6 (часть V, разд. 20), п. 20.76), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)