|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2018/28 | |
| _unlogo | **Secrétariat** | | Distr. générale  29 mars 2018  Français  Original : anglais |

**Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses   
et du Système général harmonisé de classification   
et d’étiquetage des produits chimiques**

**Sous-comité d’experts du transport des marchandises dangereuses**

**Cinquante-troisième session**

Genève, 25 juin-4 juillet 2018

Point 3 de l’ordre du jour provisoire

**Inscription, classement et emballage**

Objets auxquels s’appliquent les dispositions spéciales 117 et 123

Communication du Council on safe transportation of hazardous articles (COSTHA)[[1]](#footnote-2)\*

Introduction

1. D’après COSTHA, il existe huit (8) objets dans le Tableau des marchandises dangereuses pour lesquels l’application des dispositions spéciales 117 et/ou 123 devrait être examinée et modifiée.

2. Dans le Règlement type, la disposition spéciale 117 indique que le Règlement ne s’applique qu’en cas de transport par voie maritime alors que la disposition spéciale 123 indique qu’il ne s’applique qu’en cas de transport par voie maritime ou aérienne. Ces dispositions spéciales sont utiles dans le cas d’un transport multimodal, dans lequel des marchandises peuvent être soumises à une réglementation dans un mode mais pas dans un autre.

3. Dans la Liste des marchandises dangereuses, la disposition spéciale 117 s’applique à sept (7) objets, lesquels sont donc soumis au Règlement type que lorsqu’ils sont transportés par voie maritime. Et pourtant, dans la Liste des marchandises dangereuses des Instructions techniques de l’OACI, six (6) d’entre eux sont interdits au transport par voie aérienne.

Argumentation

4. Les sept objets auxquels s’applique la disposition spéciale 117 sont énumérés dans le tableau ci-dessous. En outre, il y est indiqué pour chacun d’eux s’ils sont autorisés au transport par voie aérienne d’après les Instructions techniques de l’OACI :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numéro ONU** | **Désignation officielle de transport** | **Soumis à réglementation pour transport aérien ?** |
| ONU 1372 | FIBRES D’ORIGINE ANIMALE or FIBRES D’ORIGINE VÉGÉTALE brûlées, mouillées ou humides | Oui − Interdit |
| ONU 1387 | DÉCHETS DE LAINE MOUILLÉS | Oui − Interdit |
| ONU 1856 | CHIFFONS HUILEUX | Oui − Interdit |
| ONU 1857 | DÉCHETS TEXTILES MOUILLÉS | Oui − Interdit |
| ONU 2216 | FARINE DE POISSON (DÉCHETS DE POISSON) STABILISÉE | Oui − Interdit |
| ONU 3360 | FIBRES VÉGÉTALES SÈCHES | Oui − Interdit |
| ONU 3496 | PILES AU NICKEL − HYDRURE MÉTALLIQUE | ? − Disposition spéciale A 199 de l’OACI |

5. Les six (6) premiers objets sont interdits au transport aérien. Le septième (ONU 3496) est soumis aux quelques prescriptions suivantes :

a) Obligation d’être emballé pour éviter :

i) Tout court-circuit, et

ii) Tout déclenchement intempestif ;

b) L’inclusion de la mention « sans restriction » et du numéro de la disposition spéciale A 199 sur la lettre de transport aérien lorsqu’il en est fait usage.

6. On peut se demander si le transport aérien du numéro ONU 3496 est effectivement réglementé. En tout état de cause, l’interdiction de transport aérien des six premiers objets du tableau, conformément aux Instructions techniques de l’OACI, indique clairement qu’ils sont réglementés.

7. COSTHA estime qu’indiquer dans la Liste des marchandises dangereuses du Règlement type que seul le transport par voie maritime de ces objets est réglementé est trompeur voire dangereux. Il serait préférable de leur appliquer la disposition spéciale 123 plutôt que la disposition spéciale 117.

8. En outre, l’Allemagne a fait remarquer que les numéros ONU 3166 et 3171 figurent désormais dans l’ADR et le RID. Il est donc devenu inutile de leur appliquer la disposition spéciale 123.

Proposition

9. COSTHA propose donc que les dispositions spéciales 117 et 123 s’appliquent comme suit aux numéros ONU suivants :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numéro ONU** | **Désignation officielle de transport** | **Dispositions spéciales** |
| **(1)** | **(2)** | **(6)** |
| ONU 1372 | FIBRES D’ORIGINE ANIMALE ou FIBRES D’ORIGINE VÉGÉTALE brûlées, mouillées ou humides | ~~117~~ 123 |
| ONU 1387 | DÉCHETS DE LAINE MOUILLÉS | ~~117~~ 123 |
| ONU 1856 | CHIFFONS HUILEUX | 29 ~~117~~ 123 |
| ONU 1857 | DÉCHETS TEXTILES MOUILLÉS | ~~117~~ 123 |
| ONU 2216 | FARINE DE POISSON (DÉCHETS DE POISSON) STABILISÉE | 29 ~~117~~ 123 300 308 |
| ONU 3166 | VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE | ~~123~~ 356 388 |
| ONU 3171 | VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS ou APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS | ~~123~~ 388 |
| ONU 3360 | FIBRES VÉGÉTALES SÈCHES | 29 ~~117~~ 123 299 |

1. \* Conformément au programme de travail du Sous-comité pour la période biennale 2017-2018, approuvé par le Comité à sa huitième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/100, par. 98, et ST/SG/AC.10/44, par. 14). [↑](#footnote-ref-2)