|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/2018/159/Corr.1 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  30 October 2018  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**176-я сессия**

Женева, 13–16 ноября 2018 года

Пункт 4.12.3 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года:**

**Рассмотрение предложений по новым правилам ООН,   
представленных вспомогательными рабочими   
группами Всемирного форума**

Предложение по новым правилам ООН, касающимся светоотражающих устройств (СОУ)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации[[1]](#footnote-1)\*

Исправление

*Приложение 7* изменить следующим образом:

«Испытание на водонепроницаемость для светоотражающих устройств

1. Испытание для светоотражателей и светоотражающей маркировки

…

3. Испытание для опознавательных знаков

3.1 Водостойкость

Часть образца длиной не менее 300 мм погружается на 18 часов в дистиллированную воду с температурой 23 ± 5° С; после этого она высушивается при нормальных лабораторных условиях в течение 24 часов.

После завершения испытания эта часть образца осматривается. На расстоянии 10 мм от среза не должно быть признаков разрушения, которое могло бы сказаться на характеристиках знака».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018–2019 годы (ECE/TRANS/274, пункт 123, и ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)