|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2018/23 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  8 February 2018  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по вопросам освещения   
и световой сигнализации**

**Семьдесят восьмая сессия**

Женева, 24–27 апреля 2018 года

Пункт 7 d) предварительной повестки дня

**Другие правила:**

**Правила № 74 (установка устройств освещения   
и световой сигнализации на мопедах)**

Предложение по поправкам серии 02 к Правилам № 74 (установка устройств освещения и световой сигнализации на мопедах)

Представлено экспертом от Нидерландов[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Нидерландов при участии экспертов от Финляндии и Италии в целях включения требования, предусматривающего обязательную установку указателей поворота на мопедах. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, зачеркнут.

**I. Предложение**

*Пункт 4.2* изменить следующим образом:

«4.2 Каждому официально утвержденному типу присваивается номер официального утверждения, первые две цифры которого (в настоящее время ~~01~~**02** для Правил с поправками серии ~~01~~**02**) указывают серию поправок, включающих последние наиболее значительные технические изменения, внесенные в Правила к моменту предоставления официального утверждения. Одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить этот номер ни другому типу транспортного средства, ни тому же типу транспортного средства, представленному с оборудованием, не указанным в перечне, упомянутом в пункте 3.2.2 выше, с учетом положений пункта 7 настоящих Правил.».

*Включить новый пункт 5.14.8* следующего содержания:

«**5.14.8 указателями поворота4 (пункт 6.8)**».

*Включить новую сноску* 4 следующего содержания:

«**4 Указатели поворота обязательны на транспортных средствах, максимальная расчетная скорость которых превышает 25 км/ч.**».

*Пункт 5.15.4* изменить следующим образом:

«5.15.4 указатели поворота**5** (пункт 6.8)».

*Включить новую сноску* 5 следующего содержания:

«**5 Указатели поворота факультативны на транспортных средствах, максимальная расчетная скорость которых не превышает 25 км/ч (при скорости транспортного средства с вспомогательным средством тяги ≤25 км/ч).**».

*Нижеследующие сноски,* изменить нумерацию соответствующим образом.

*Включить новые пункты 12.4–12.9* следующего содержания:

«**12.4 Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 02 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила ООН, не должна отказывать в предоставлении или признании официальных утверждений типа на основании настоящих Правил ООН с внесенными в них поправками серии 02.**

**12.5 Начиная с [1 сентября 2022 года] Договаривающиеся стороны, применяющие поправки серии 02 к настоящим Правилам ООН, предоставляют официальные утверждения типа в целях выпуска этих изделий на свои рынки только в том случае, если тип данного транспортного средства удовлетворяет требованиям настоящих Правил ООН с внесенными в них поправками серии 02.**

**12.6 Начиная с [1 сентября 2022 года] Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила ООН, не обязаны признавать официальные утверждения типа, предоставленные впервые на основании серий поправок, предшествующих серии поправок 02, после [1 сентября 2022 года].**

**12.7 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила ООН, продолжают признавать официальные утверждения типа, впервые предоставленные на основании серии поправок, предшествующих поправкам серии 02 к настоящим Правилам ООН, до [1 сентября 2022 года].**

**12.8 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила ООН, не отказывают в распространении официальных утверждений типа, которые были впервые выданы до [1 сентября 2022 года] года на существующие типы, которые были официально утверждены в соответствии с любой серией поправок, предшествующей серии поправок 02 к настоящим Правилам ООН.**

**12.9 Независимо от изложенных выше переходных положений, Договаривающиеся стороны, которые начинают применять настоящие Правила ООН после даты вступления в силу поправок серии 02, не обязаны признавать официальные утверждения, предоставленные на основании любой из серии поправок, предшествующих поправкам серии 02 к настоящим Правилам ООН.**».

II. Обоснование

1. Нидерланды хотели бы предложить ввести в практику обязательную установку указателей поворота на мопедах, поскольку они уже предписаны на мотоциклах в течение многих лет в целях повышения безопасности. К тому же, в настоящее время большинство мопедов уже оснащены указателями поворота.

2. Более широкое использование скоростных мопедов на обычных дорогах (а не на специально отведенных велосипедных дорожках), в частности так называемых «быстроходных электровелосипедов», свидетельствует о том, что потребность в указателях поворота на таких транспортных средствах постоянно растет. В одном из последних исследований, проведенных Научно-исследовательским институтом безопасности дорожного движения в Нидерландах (НИИБД), признается, что в настоящее время задняя сигнальная конфигурация «быстроходных электровелосипедов» отличается от такой же конфигурации на большинстве мопедов.

3. В этой связи предлагается сначала рассмотреть возможность обязательной установки указателей поворота на мопедах,максимальная расчетная скорость которых превышает 25 км/ч, а установку на мопедах,максимальная расчетная скорость которых не превышает 25 км/ч, как, например, на некоторых велосипедах с вспомогательной электрической тягой (обычные «электровелосипеды»), сделать факультативной.

4. Для того чтобы все заинтересованные стороны (государственные администрации, органы по выдаче официальных утверждений и др.) располагали достаточным временем на подготовку, предлагается установить в этих целях переходной период, продолжительностью четыре года.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту   
   на 2014–2018 годы (ECE/TRANS/240, пункт 105, и ECE/TRANS/2014/26, направление работы 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)