|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2020/62 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General19 June 2020RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов**

Берн, 10–11 сентября, и Женева, 14–18 сентября 2020 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

**Доклады неофициальных рабочих групп**

 Перевозка № ООН 3509 в крытых брезентом контейнерах для массовых грузов или вагонах/транспортных средствах
(и не только в закрытых)

 Передано Европейской федерацией по управлению отходами и природоохранным технологиям (ФЕАД) от имени неофициальной рабочей группы по перевозке опасных отходов[[1]](#footnote-1)\* [[2]](#footnote-2)\*\*

|  |
| --- |
|  *Резюме* |
| **Существо предложения:** В настоящем документе излагается позиция неофициальной рабочей группы по перевозке (опасных) отходов в отношении перевозки№ ООН 3509 в крытых брезентом контейнерах для массовых грузов или вагонах/транспортных средствах в сравнении с перевозкой под брезентовым покрытием, разрешенной для № ООН 3175 и 3243. |
| **Предлагаемое решение:** Предлагается добавить VC1 в колонку 17 таблицы А главы 3.2 для № ООН 3509. |
|  |

 Введение

1. Настоящее предложение является результатом работы неофициальной рабочей группы по перевозке (опасных) отходов Совместного совещания. Следует отметить, что неофициальная рабочая группа провела два совещания в разных местах: первое – в апреле 2019 года в Брюсселе (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/34), а второе – в марте 2020 года в Утрехте (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2020/59). Изменения, предлагаемые в настоящем документе, являются результатом второго совещания и были согласованы участниками данного совещания.

2. В настоящем документе резюмируется обсуждение вопроса о перевозке под брезентовым покрытием, не разрешенной для № ООН 3509, но разрешенной для
№ ООН 3175 и 3243. Цель настоящего документа заключается в том, чтобы особо подчеркнуть, что перевозка отбракованной порожней неочищенной тары под
№ ООН 3509 не сопряжена с дополнительными рисками по сравнению с перевозкой веществ под № ООН 3175 и 3243.

 Справочная информация

3. В нескольких странах использование закрытых транспортных единиц не является обычной практикой. Перевозка под брезентовым покрытием разрешена для № ООН 3175 и 3243 (обе эти позиции ООН часто используются для перевозки отходов), но не разрешена для № ООН 3509. Для этой позиции такая перевозка разрешена только в рамках определенных национальных отступлений, включая многостороннее соглашение M287, инициированное Австрией.

4. Потенциальный риск при перевозке отбракованной порожней неочищенной тары под № ООН 3509 не выше, чем при перевозке, например, твердых веществ, содержащих токсичную жидкость, под № ООН 3243, для которых допускается использование контейнера VC1.

5. В настоящее время во внутреннем законодательстве стран, а именно Австрии (многостороннее соглашение M287) и Бельгии (национальное отступление 15-2016), существуют следующие положения:

 a) Австрия (многостороннее соглашение M287):

«*4.2 № ООН 3509 тара отбракованная порожняя неочищенная может перевозиться на условиях BK1 или VC1 вместо BK2 или VC2, если только все другие условия остаются неизменными.*»;

 b) Бельгия (национальное отступление 15-2016):

«*В отступление от пункта 7.3.2.1 ДОПОГ разрешается перевозка № ООН 3509 тары отбракованной порожней неочищенной в крытом брезентом контейнере для массовых грузов.*».

 Предложение

6. Добавить VC1 в колонку 17 таблицы A главы 3.2 для № ООН 3509.

 Обоснование

7. Использование контейнеров VC1 является стандартным способом работы в секторе управления отходами.

8. Открытые контейнеры облегчают загрузку отходов и ограничивают операции с ними.

9. Риск во время погрузки/разгрузки снижается, так как возможна верхняя погрузка, которая не оказывает существенного влияния на текущий уровень риска.

1. \* 2020 год (A/74/6 (раздел 20) и дополнительная информация, подпрограмма 2). [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2020/62. [↑](#footnote-ref-2)