|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/2 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  5 February 2020  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по вопросам освещения   
и световой сигнализации**

**Восемьдесят третья сессия**

Женева, 21–24 апреля 2020 года

Пункт 6 a) предварительной повестки дня

**Правила № 48 ООН (установка устройств освещения   
и световой сигнализации): Предложения по поправкам   
к поправкам серии 05 и 06**

Предложение по дополнению к Правилам № 48 ООН (установка устройств освещения и световой сигнализации)

Представлено экспертом от Польши[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Польши с целью включения ссылки на параметры установки фонарей освещения регистрационных знаков, определенные в процессе их официального утверждения типа. Изменения к нынешнему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I. Предложение

*Пункт 6.8.2* изменить следующим образом:

«6.8.2 Число

~~Достаточное для освещения места установки регистрационного знака.~~

Должно быть обеспечено освещение места установки регистрационного знака **в соответствии с документацией об официальном утверждении типа устройства**».

*Пункт 6.8.3* изменить следующим образом:

«6.8.3 Схема монтажа

~~Должна обеспечивать освещение места установки регистрационного знака.~~

Должно быть обеспечено освещение места установки регистрационного знака **в соответствии с документацией об официальном утверждении типа устройства**».

*Пункты 6.8.4.1, 6.8.4.2 и 6.8.4.3* изменить следующим образом:

«6.8.4.1 ~~По ширине: должно обеспечивать освещение места установки регистрационного знака.~~

По ширине: должно быть обеспечено освещение места установки регистрационного знака **в соответствии с документацией об официальном утверждении типа устройства**.

6.8.4.2 ~~По высоте: должно обеспечивать освещение места установки регистрационного знака.~~

По высоте: должно быть обеспечено освещение места установки регистрационного знака **в соответствии с документацией об официальном утверждении типа устройства**.

6.8.4.3 ~~По длине: должно обеспечивать освещение места установки регистрационного знака.~~

По длине: должно быть обеспечено освещение места установки регистрационного знака **в соответствии с документацией об официальном утверждении типа устройства**».

*Пункт 6.8.5* изменить следующим образом:

«6.8.5 Геометрическая видимость

~~Должно быть обеспечено освещение места установки регистрационного знака.~~

Должно быть обеспечено освещение места установки регистрационного знака **в соответствии с документацией об официальном утверждении типа устройства**».

*Пункт 6.8.6* изменить следующим образом:

«6.8.6 Ориентация

~~Должно быть обеспечено освещение места установки регистрационного знака.~~

Должно быть обеспечено освещение места установки регистрационного знака **в соответствии с документацией об официальном утверждении типа устройства**».

II. Обоснование

Нынешний текст Правил № 48 ООН противоречит требованиям и параметрам устройств, которые определяются в процессе официального утверждения типа в соответствии с Правилами № 4 ООН. Каждое официально утвержденное устройство или пара устройств имеют свое собственное геометрическое положение по отношению к заднему регистрационному знаку, которое определяется на основе уровней освещенности, максимального значения угла наклона, углов видимости и угла падения света. Ссылка на эти параметры должна содержаться в Правилах № 48 ООН.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2020 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2020 год (A/74/6 (часть V, раздел 20), пункт 20.37), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила ООН в целях повышения эффективности транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)