|  |
| --- |
| E/ECE/324/Rev.2/Add.127/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.127/Amend.3 |
|  | 22 juin 2015 |

 Accord

 Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions\*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Additif 127: Règlement no 128

 Amendement 3

Complément 3 à la version originale du Règlement − Date d’entrée en vigueur: 15 juin 2015

 Prescriptions uniformes concernant l’homologation des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Ce document constitue un outil de documentation. Le texte authentique et contraignant juridique est ECE/TRANS/WP.29/2014/64.

*Annexe 1,*

*Feuille LW2/1, tableau*, modifier comme suit:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Culot: | PGJY50 | Suivant la publication 60061 de la CEI | (feuille 7004-182-1) |

».