|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.93/Rev.2/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.93/Rev.2/Amend.3 | |
|  |  | 11 July 2016 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний   
для колесных транспортных средств, предметов оборудования   
и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний[[1]](#footnote-1)\*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 93 − Правила № 94

Пересмотр 2 – Поправка 3

Дополнение 6 к поправкам серии 02 – Дата вступления в силу: 18 июня 2016 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении защиты водителя и пассажиров в случае лобового столкновения

Данный документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ ECE/TRANS/WP.29/2015/95.

****

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

*По всему тексту Правил (включая все приложения к ним) вместо «Перезаряжаемая энергоаккумулирующая система (ПЭАС)»* читать: «Перезаряжаемая система хранения электрической энергии (ПСХЭЭ)».

*Пункт 2.3* изменить следующим образом:

«2.3 "*Ширина транспортного средства*" означает расстояние между двумя плоскостями, параллельными продольной центральной плоскости (транспортного средства) и касающимися транспортного средства по обеим сторонам от вышеупомянутой плоскости, исключая при этом внешние устройства непрямого обзора, боковые габаритные огни, указатели давления в шинах, указатели поворота, габаритные огни, эластичные брызговики и деформируемую часть боковин шины, расположенную непосредственно над точкой соприкосновения с дорогой».

1. \* Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года. [↑](#footnote-ref-1)