|  |
| --- |
| E/ECE/324/Rev.1/Add.42/Rev.4/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.42/Rev.4/Amend.3 |
|  | 2 novembre 2018 |

 Accord

 Concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements[[1]](#footnote-2)\*

(Révision 3, comprenant les amendements entrés en vigueur le 14 septembre 2017)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Additif 42 : Règlement ONU no 43

 Révision 4 − Amendement 3

Complément 7 à la série 01 d’amendements − Date d’entrée en vigueur : 16 octobre 2018

 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules

 Le présent document est communiqué uniquement à titre d’information. Le texte authentique, juridiquement contraignant, est celui du document ECE/TRANS/WP.29/2018/15.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



**Nations Unies**

*Annexe 21*

*Tableau 2*, modifier comme suit :

«

| *Angle d’inclinaison du dossier (en degrés)* | *Coordonnées horizontales X* | *Coordonnées verticales Z* | *Angle d’inclinaison du dossier (en degrés)* | *Coordonnées horizontales X* | *Coordonnées verticales Z* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5678910111213141516171819202122 | -186 mm-177 mm-167 mm-157 mm-147 mm-137 mm-128 mm-118 mm-109 mm-99 mm-90 mm-81 mm-72 mm-62 mm-53 mm-44 mm-35 mm-26 mm | 28 mm27 mm27 mm27 mm26 mm25 mm24 mm23 mm22 mm21 mm20 mm18 mm17 mm15 mm13 mm11 mm9 mm7 mm | 232425262728293031323334353637383940 | -18 mm-9 mm0 mm9 mm17 mm26 mm34 mm43 mm51 mm59 mm67 mm76 mm84 mm92 mm100 mm108 mm115 mm123 mm | 5 mm3 mm0 mm-3 mm-5 mm-8 mm-11 mm-14 mm-18 mm-21 mm-24 mm-28 mm-32 mm-35 mm-39 mm-43 mm-48 mm-52 mm |

 ».

1. \* Anciens titres de l’Accord :

 Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958 (version originale) ;

 Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date, à Genève, du 5 octobre 1995 (Révision 2). [↑](#footnote-ref-2)