|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | E/ECE/324/Rev.1/Add.98/Rev.3/Amend.5−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.98/Rev.3/Amend.5 | |
|  | |  | | 24 June 2019 |

Соглашение

О принятии согласованных технических правил Организации Объединенных Наций для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих правил Организации Объединенных Наций[[1]](#footnote-1)\*

(Пересмотр 3, включающий поправки, вступившие в силу 14 сентября 2017 года)

Добавление 98 – Правила № 99 ООН

Пересмотр 3 − Поправка 5

Дополнение 14 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 28 мая 2019 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для использования в официально утвержденных огнях механических транспортных средств

Настоящий документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ: ECE/TRANS/WP.29/2018/89.

****

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

*Пункт 2.4.2* изменить следующим образом:

«2.4.2 Каждому официально утвержденному типу присваивается код официального утверждения.

Этот код официального утверждения составляет сегмент 3 номера официального утверждения2.

Одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить этот код другому типу газоразрядного источника света. По желанию подателя заявки один и тот же номер официального утверждения (и один и тот же соответствующий код официального утверждения) может быть присвоен обоим газоразрядным источникам света, испускающим белый и селективный желтый свет (см. пункт 2.1.2 выше)».

*Сноску 2* изменить следующим образом:

«2 Соглашение 1958 года, Пересмотр 3, приложение 4 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3)».

*Пункт 2.4.5* изменить следующим образом:

«2.4.5 Если податель заявки получил один и тот же номер официального утверждения (и один и тот же соответствующий код официального утверждения) для различных торговых наименований или товарных знаков, то для выполнения требований пункта 2.3.1.1 достаточно проставить одно или более наименований или знаков».

*Приложение 2* изменить следующим образом:

«…

Официальное утверждение №:...........……. Распространение №:....................….

Код официального утверждения:.................

1. Газоразрядный источник света – категория

– номинальная мощность

…»

*Приложение 3* изменить следующим образом:

«Приложение 3

Образец схемы знака официального утверждения

(См. пункт 2.4.4 настоящих Правил)

**E 11**

**0001**

**a**

**3**

**a**

**2**

**2 a**

**3**

**а = 2,5 мм мин.**

**a**

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на газоразрядном источнике света, указывает, что данный источник света был официально утвержден в Соединенном Королевстве (E11) под кодом официального утверждения 0001».

1. \* Прежние названия Соглашения:

   Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года (первоначальный вариант).

   Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, совершено в Женеве 5 октября 1995 года (Пересмотр 2). [↑](#footnote-ref-1)