|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2024/1 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General13 December 2023RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов**

Берн, 25–28 марта 2024 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

**Цистерны**

 Проверка цистерн, для которых истек установленный срок промежуточной проверки

 Передано Союзом владельцев грузовых вагонов (МСАГВ)[[1]](#footnote-1)\* [[2]](#footnote-2)\*\*

 Введение

1. В неофициальном документе INF.19 сессии Совместного совещания в сентябре 2023 года Франция отметила, что среди проверяющих органов по-прежнему существует неясность в отношении того, какая проверка должна проводиться после того, как пройдет установленная дата промежуточной проверки в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3 и трехмесячный период отсрочки, предусмотренный для этой цели. В этих случаях некоторые проверяющие органы все же настаивают на проведении периодического испытания в соответствии с пунктом 6.8.2.4.2.

2. В Рабочей группе по цистернам, как и в ходе предыдущих обсуждений этого вопроса, было подтверждено, что в этом случае достаточно провести промежуточную проверку в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3. Чтобы отразить этот момент в правилах, МСАГВ вызвался представить Совместному совещанию предложение с соответствующей формулировкой.

 Предложение

3. Изменить третий абзац пункта 6.8.2.4.3 следующим образом (новый текст выделен жирным шрифтом):

«Если промежуточная проверка проводится более чем за три месяца до указанной даты, то очередная промежуточная проверка должна проводиться не позднее чем через

|  |  |
| --- | --- |
| (МПОГ:) четыре года/(ДОПОГ:) три года |  два с половиной года |

после этой более ранней даты или, в качестве альтернативы, может проводиться периодическая проверка в соответствии с пунктом 6.8.2.4.2.

**Если установленная дата промежуточной проверки просрочена более чем на три месяца, то перед следующим наполнением должна быть проведена по крайней мере одна промежуточная проверка в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3 или, в качестве альтернативы, может быть проведено периодическое испытание в соответствии с пунктом 6.8.2.4.2**».

 Оценка

4. Это дополнение лишь уточняет процедуру, которая в значительной степени является стандартной практикой в железнодорожном секторе, что также подтверждалось на предыдущих совещаниях Рабочей группы по цистернам. Угрозы для безопасности отсутствуют.

1. \* A/78/6 (разд. 20), таблица 20.5. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2024/1. [↑](#footnote-ref-2)