**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств**

**Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности**

**109-я сессия**Женева, 29 сентября – 2 октября 2015 года
Пункт 13 предварительной повестки дня
**Правила № 118 (характеристики горения материалов)**

 Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 02
к Правилам № 118 (характеристики горения материалов)

 Исправление

 *Стр. 2, Содержание, пункт 5* исправить следующим образом:

«5. Часть I: Официальное утверждение типа транспортного средства в отношении характеристик горения элементов оборудования, используемых во внутреннем отделении, моторном отсеке и любом отдельном отопительном отсеке, **а также в отношении характеристик горения электропроводки, используемой в транспортном средстве**, и/или бензо- или маслоотталкивающих свойств изоляционных материалов, используемых в моторном отсеке и любом отдельном отопительном отсеке».

*Пункты 1.2 и 1.3* исправить следующим образом:

«1.2 Часть I – Официальное утверждение типа транспортного средства в отношении характеристик горения и/или бензо- или маслоотталкивающих свойств элементов оборудования, используемых во внутреннем отделении, моторном отсеке и любом отдельном отопительном отсеке, **а также в отношении характеристик горения электропроводки, используемой в транспортном средстве**.

1.3 Часть II – Официальное утверждение элемента оборудования~~, установленного во внутреннем отделении, моторном отсеке и любом отдельном отопительном отсеке,~~ в отношении его характеристик горения и/или его бензо- или маслоотталкивающих свойств».