|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/2019/100 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General23 August 2019RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**179-я сессия**

Женева, 12–14 ноября 2019 года

Пункт 4.7.8 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года:
Рассмотрение проектов поправок к существующим
правилам ООН, представленных GRSG**

 Предложение по дополнению 7 к поправкам серии 07 к Правилам № 107 ООН (транспортные средства M2 и M3)

 Представлено экспертами от Рабочей группы по общим предписаниям, касающимся безопасности[[1]](#footnote-1)\*

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее 116-й сессии (ECE/TRANS/ WP.29/GRSG/95, пункт 5). Он основан на документе ECE/TRANS/WP.29/GRSG/ 2019/9. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1 для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2019 года.

 Дополнение 7 к поправкам серии 07 к Правилам № 107 ООН (транспортные средства M2 и M3)

*Приложение 11, пункт 3.2.3.3, таблицу* изменить следующим образом:

«

| *Классы I и A* | *Класс II* | *Классы III и B* |
| --- | --- | --- |
| *Жесткое* | *Сочлененное* | *Жесткое* | *Сочлененное* | *Жесткое* | *Сочлененное* |
| 20 | 20**2** | 251 | 20 | 251 | 20 |
| 1 Эта цифра уменьшается до 20% для трехосных транспортных средств классов II и III, имеющих две управляемых оси.2 Эта цифра уменьшается до 15% для четырех- (или более) осных транспортных средств класса I, имеющих две управляемых оси.». |

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018−2019 годы (ECE/TRANS/274, пункт 123, и ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление работы 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)