|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2015/63  |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: 10 April 2015RussianOriginal:  |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**166-я сессия**

Женева, 23−26 июня 2015 года

Пункт 4.8.5 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к существующим правилам, представленных GRB**

 Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 02 к Правилам № 59 (сменные системы глушителей)

 Представлено Рабочей группой по вопросам шума[[1]](#footnote-1)\*

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам шума (GRB) на ее шестьдесят первой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRB/59, пункт 12). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRB/2015/4 с поправками, указанными в приложение IV к документу ECE/TRANS/WP.29/
GRB/59. Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.

*Пункт 2.1* изменить следующим образом:

"2.1 ″*системы глушителя″* означает полный комплект элементов, необходимых для снижения звука, производимого любым двигателем автомобиля и его системами впуска и выпуска".

*Приложение 6, пункты 1–3* изменить следующим образом:

"1. К каждой сменной системе глушителя выхлопа прилагается документ, выданный изготовителем сменной системы глушителя выхлопа или его представителем. Этот документ должен содержать по крайней мере следующую информацию:

 а) номер официального утверждения типа сменной системы глушителя выхлопа (5-й разряд, указывающий номер распространения официального утверждения типа, может быть опущен);

 b) знак официального утверждения типа;

 c) марка (торговое наименование изготовителя);

 d) тип и коммерческое описание и/или номер детали;

 е) наименование и адрес изготовителя;

 f) наименование и адрес уполномоченного представителя изготовителя (если имеется);

 g) данные о транспортных средствах, для которых предназначена сменная система глушителя выхлопа:

 i) марка;

 ii) тип;

 iii) номер официального утверждения типа;

 iv) код двигателя;

 v) максимальная мощность двигателя;

 vi) тип трансмиссии;

 vii) любые ограничения, касающиеся транспортных средств, на которые может быть установлена данная система;

 h) инструкции по установке.

2. Если документ, упомянутый в пункте 1, включает несколько страниц, то на всех страницах должно содержаться, по крайней мере, указание на номер официального утверждения типа.

3. Информация, предусмотренная подпунктами g) и h) пункта 1, может быть представлена на веб-сайте изготовителя. В этом случае в документе, прилагаемом к сменной системе глушителя выхлопа, указывают веб-сайт, на котором можно найти и откуда можно распечатать требуемую информацию".

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)