|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация Объединенных Наций | |  | ECE/TRANS/WP.29/2016/74 | |
| _unlogo | **Экономический  и Социальный Совет** | | | Distr.:  Russian  Original: |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**169-я сессия**

Женева, 21–24 июня 2016 года

Пункт 4.15.1 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года − Предложения по поправкам   
к существующим правилам, представленные   
рабочими группами Всемирного форума,   
по которым еще не принято решение**

Предложение по дополнению 6 к поправкам серии 01 к Правилам № 113 (фары, испускающие симметричный луч ближнего света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения  
и световой сигнализации[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее семьдесят пятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/75). В его основу положен документ ECE/TRANS/ WP.29/2016/24. Он представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1 для рассмотрения на их сессиях в июне 2016 года.

Дополнение 6 к поправкам серии 01 к Правилам № 113 (фары, испускающие симметричный луч ближнего света)

*Пункт 6.2.6.1* исключить.

*Пункт 6.2.7* изменить следующим образом:

«6.2.7 Для основного луча ближнего света допускается использование одного или двух источников света с нитью накала (классов А, В, С, D), одного газоразрядного источника света (класса Е) либо одного или более модулей СИД (классов А, В, С, D, Е)».

*Пункт 6.3.2* изменить следующим образом:

«6.3.2 Независимо от типа источника света (модуль(и) СИД, источник(и) света с нитью накала или газоразрядный источник света), используемого для создания ближнего света, для каждого индивидуального луча дальнего света могут использоваться несколько источников света:

а) …

b) …

c) модуль(и) СИД (классов В, С, D, Е)».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту   
   на 2016–2017 годы (ECE/TRANS/254, пункт 159, и ECE/TRANS/2016/28/Add.1, направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)