Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности

110-я сессия

Женева, 26–29 апреля 2016 года

Пункт 10 предварительной повестки дня

Правила № 73 (боковые защитные устройства)

 Предложение по поправкам к Правилам № 73
(боковые защитные устройства)

 Представлено экспертом от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии[[1]](#footnote-1)\*

 Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с целью обеспечить установку боковых защитных устройств на как можно большее количество транспортных средств. В его основу положен неофициальный документ GRSG-109-17, распространенный в ходе 109-й сессии Рабочей группы по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG) (см. доклад ECE/TRANS/WP.29/GRSG/88, пункт 31). Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

 I. Предложение

*Пункт 1.2* изменить следующим образом (исключить пункт 1.2.2):

«1.2 Настоящие Правила не применяются:

1.2.1 к тягачам полуприцепов.

~~1.2.2 к транспортным средствам, специально сконструированным и предназначенным для конкретных целей, когда по причинам практического характера их невозможно оборудовать боковыми защитными устройствами~~».

 II. Обоснование

 Настоящее предложение имеет целью повысить четкость нынешних положений и обеспечить установку боковых защитных устройств на как можно большее количество транспортных средств. В настоящее время есть конкретные положения, касающиеся транспортных средств и установки боковых защитных устройств, которые изложены в пунктах 13 и 16 соответственно.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на
2014–2018 годы (ECE/TRANS/240, пункт 105, и ECE/TRANS/2014/26, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. [↑](#footnote-ref-1)