|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2017/26 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General9 August 2017RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации**

**Семьдесят восьмая сессия**

Женева, 24–27 октября 2017 года

Пункт 7 b) предварительной повестки дня
**Другие правила − Правила № 53 (установка
устройств освещения и световой сигнализации
для транспортных средств категории L3)**

 Предложение по дополнению 20 к поправкам серии 01 к Правилам № 53 и по дополнению 2 к поправкам серии 02 к Правилам № 53 (установка устройств освещения и световой сигнализации
для транспортных средств категории L3)

 Представлено экспертом от Международной ассоциации заводов-изготовителей мотоциклов (МАЗМ)[[1]](#footnote-1)\*

 Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от МАЗМ с целью согласования текста Правил № 53 с Правилами № 48, а также исправления ошибки, допущенной в ходе предшествующего процесса внесения поправок. Изменения к нынешнему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

 I. Предложение

*Пункт 6.3.7* исключить:

«~~6.3.7 не допускается совмещения ни с каким другим огнем, за исключением переднего габаритного огня автожелтого цвета~~».

*Пункты 6.3.8–6.3.9.4 (прежние)* пронумеровать как пункты 6.3.7–6.3.8.4 соответственно.

 II. Обоснование

1. Настоящее предложение имеет целью согласовать текст Правил № 53
с Правилами № 48, а также исправить ошибку, допущенную в ходе предшествующего процесса внесения поправок.

2. Аналогичное предложение (ECE/TRANS/GRE/2010/22) об исключении, среди прочего, пункта 6.3.7 было принято на шестьдесят третьей сессии Рабочей группы по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) и вступило в силу в качестве дополнения 12 к поправкам серии 01.

3. Параллельно с этим процессом рассматривалось также еще одно предложение (ECE/TRANS/GRE/2009/67), предусматривающее, в частности, внесение в пункт 6.3.7 поправки о допущении совмещения с передними габаритными огнями автожелтого цвета. Это предложение было принято на шестьдесят четвертой сессии GRE и вступило в силу в качестве дополнения 13. Таким образом, хотя пункт 6.3.7 уже был исключен на основании дополнения 12, он случайно оказался восстановлен дополнением 13.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2016–2017 годы (ECE/TRANS/254, пункт 159, и ECE/TRANS/2016/28/Add.1, направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)